| Alkuun > Alkuperäisten asiakirjojen skannaus # Ohjeet yksityiskohtaisia asetuksia varten Skannauksen Resolution (Tarkkuus) -valinta Skannausalueen esikatselu ja säätö Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen Skannauskoon valitseminen ## Skannauksen Resolution (Tarkkuus) -valinta Voit määrittää kuvillesi tietyn Resolution (Tarkkuus) -asetuksen. Muista, että korkeammat tarkkuusasetukset pidentävät skannausaikaa, joten älä valitse tarvittua korkeampaa tarkkuutta. Katso seuraavasta taulukosta sopiva tarkkuusasetus, jotta skannaukseen ei kuluisi enemmän aikaa kuin on välttämätöntä.
Skannatun kuvan käyttötarkoitus | Suositeltu skannaustarkkuus
Lähettäminen sähköpostitse, lataaminen verkkoon tai katselu ainoastaan näytössä | 96–150 dpi
Muunnos muokattavaksi tekstiksi (OCR) | 400 dpi
Haettava PDF | 200–400 dpi
Tulostus mustesuihkutulostimella normaalilaadulla | 150 dpi (väri tai harmaasävy) 360 dpi (mustavalkoinen)
Tulostus mustesuihkutulostimella korkealaatuisena | 300 dpi (väri tai harmaasävy) 720 dpi (mustavalkoinen)
Tulostus sivutulostimella | 200 dpi (väri tai harmaasävy) 600 dpi (mustavalkoinen)
Faksi | 200 dpi
Suurentaminen 100-prosenttisen skannauksen jälkeen | Kasvata Resolution (Tarkkuus) -asetusta saman verran kuin aiot suurentaa kuvakokoa skannauksen jälkeen.
Katso ohjeet tarkkuusasetuksen valitsemisesta jostakin seuraavista osista. Full Auto Mode (Full Auto -tila): Tarkkuuden valitseminen Full Auto Mode (Full Auto -tila) Home Mode (Home-tila): Tarkkuuden valitseminen Home Mode (Home-tila) Office Mode (Office-tila) tai Professional Mode (Professional-tila): Tarkkuuden valitseminen Office Mode (Office-tila) tai Professional Mode (Professional-tila) ### Tarkkuuden valitseminen Full Auto Mode (Full Auto -tila) Voit vaihtaa haluamaasi tarkkuutta milloin tahansa. Valitse tarkkuusasetus seuraavien ohjeiden avulla.
| Napsauta Full Auto Mode (Full Auto -tila) ikkunassa kohtaa Customize (Mukauta). Näyttöön avautuu Customize (Mukauta) -ikkuna.
| Napsauta valintaruutua Specify resolution for Full Auto Mode (Anna Full Auto -tilan tarkkuus) ja valitse skannauksessa käytettävien pisteiden määrä tuumalla (dpi).
### Tarkkuuden valitseminen Home Mode (Home-tila) Jos haluat vaihtaa tarkkuutta, valitse ensin Destination (Kohde) -asetukseksi Other (Muu). Napsauta Resolution (Tarkkuus) -luettelon vieressä olevaa nuolta ja valitse skannauksessa käytettävien pisteiden määrä tuumalla (dpi). ### Tarkkuuden valitseminen Office Mode (Office-tila) tai Professional Mode (Professional-tila) Voit valita haluamasi tarkkuuden milloin tahansa. Office Mode (Office-tila) Professional Mode (Professional-tila) Napsauta Resolution (Tarkkuus) -luettelon vieressä olevaa nuolta ja valitse skannauksessa käytettävien pisteiden määrä tuumalla (dpi). Ylös ## Skannausalueen esikatselu ja säätö Kun olet valinnut perusasetukset ja tarkkuuden, voit esikatsella kuvasi ja valita tai säätää kuvan skannattavaa aluetta erillisessä Preview (Esikatselu) -ikkunassa näytöllä. Esikatselutapoja on kaksi. Normal preview (Normaali esikatselu) näyttää esikatselukuvat kokonaisuudessaan. Skannausalueen valinta ja mahdolliset kuvan laatuun liittyvät säädöt on suoritettava käsin. Thumbnail (Pikkukuva) -esikatselu näyttää esikatseltavat kuvat pienoiskuvina. Epson Scan havaitsee skannausalueen reunat ja asettaa kuvien valotusasetukset automaattisesti ja kiertää kuvia tarvittaessa. Esikatsele kuvaa seuraavien ohjeiden mukaisesti. Huomautus:
Jos käytät Full Auto Mode (Full Auto -tila) tai Office Mode (Office-tila), thumbnail (Pikkukuva) ei ole käytettävissä.
| Napsauta Preview (Esikatselu). Jos haluat vaihtaa esikatselutilaa, valitse Preview (Esikatselu) -ikkunassa Normal (Normaali) tai Thumbnail (Pikkukuva) -välilehti, jos se on käytössä.
Huomautus:
Asiakirjatyypistä ja muista asetuksista riippuen esikatselutyyppiä ei välttämättä pysty vaihtamaan. Voit muuttaa esikatseluikkunan kokoa. Muuta esikatseluikkunan kokoa napsauttamalla ja vetämällä esikatseluikkunan kulmaa. Jos esikatselet siten, että esikatselun valintaikkunaa ei näytetä, kuva(t) näytetään esikatselun oletustilassa. Jos esikatselet siten, että esikatselun valintaikkuna näytetään, kuva(t) näytetään siinä esikatselutilassa, joka näytettiin juuri ennen esikatselua. Jotkin asetukset, joita voit muuttaa esikatselun jälkeen, alustetaan uudelleen, jos vaihdat Preview (Esikatselu) -tilaa.
Epson Scan esiskannaa kuvasi ja näyttää ne yhdessä seuraavista Preview (Esikatselu) -ikkunoista. Normal preview (Normaali esikatselu)
Asiakirja | Filmi
Thumbnail (Pikkukuva)esikatselu
Asiakirja | Filmi
| Jos tarkastelet kuvia normaalissa esikatselussa, voit tehdä niihin seuraavia säätöjä.
Valitse skannausalue napsauttamalla automaattipaikannuskuvaketta, jolloin kuvan reunoja osoittava valintakehys ilmestyy kuvan päälle. Voit muuttaa skannausaluetta liikuttamalla valintakehystä. Katso ohjeet kohdasta Valintakehyksen luominen esikatselukuvaan. Huomautus:
Jos haluat skannata asiakirjan muussa kuin alkuperäisessä koossaan, määrittele ensin Target Size (Kohteen koko), jolloin kyseiseen kokoon suhteessa oleva valintakehys luodaan automaattisesti. Katso ohjeet kohdasta Skannauskoon valitseminen. Voit tämän jälkeen kopioida valintakehyksen ja asettaa sen jokaisen kuvan päälle, jonka haluat skannata samassa koossa.
Jos haluat suurentaa tai pienentää esikatselukuvaa normaalissa esikatselutilassa, muuta Preview (Esikatselu) -ikkunan kokoa. Kuvan koko muuttuu Preview (Esikatselu) -ikkunan koon mukaan. Jos haluat lähentää kuvaa normaalissa esikatselussa, napsauta skannausalueen sisäpuolelle ja napsauta Zoom (Zoomaus) -näppäintä. Huomautus:
Zoom (Zoomaus) -näppäin muuttuu Full (Täysi) -näppäimeksi Zoom (Zoomaus) -näytössä. Full (Täysi) -näppäin muuttuu Zoom (Zoomaus) -näppäimeksi täyskuvanäytössä.
Kierrä kuvaa vasemmalle tai oikealle napsauttamalla kyseistä kiertämiskuvaketta. Jos haluat säätää kuvan laatua, napsauta sitä skannausaluetta (-alueita), jota haluat muokata, ja suorita tarpeelliset säädöt. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen. Jos tarkastelet kuvia thumbnail (Pikkukuva) -esikatselun avulla, voit säätää niitä seuraavilla tavoilla. Jos haluat lähentää kuvaa Thumbnail (Pikkukuva) -esikatselussa, kaksoisnapsauta pikkukuvaa, jota haluat lähentää. Voit muuttaa pikkukuvan kokoa Thumbnail <Large> (Pikkukuva <Suuri>), Thumbnail <Small> (Pikkukuva <Pieni>) tai Full size of 1 frame (Yhden kehyksen täysi koko) -näppäimillä. Jos haluat kiertää kuvaa tai kääntää sen vaakasuunnassa (peilikuvakseen), napsauta sitä vastaavaa pikkukuvaa ja valitse sen jälkeen -kiertokuvake tai -kääntökuvake. Huomautus:
Jos kuvan kiertäminen ei onnistu, katso kohtaa Kuvat kiertyvät virheellisesti.
Jos haluat säätää skannausaluetta ja rajata kuvaa eri tavoin, voit luoda skannausalueen reunoja osoittavan valintakehyksen ja siirtää valintakehystä. Katso ohjeet kohdasta Valintakehyksen luominen esikatselukuvaan. Jos haluat säätää kuvan laatua, napsauta sitä kuvaa tai skannausaluetta (-alueita), jota haluat muokata, ja suorita tarpeelliset säädöt. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen. Jos haluat soveltaa tekemiäsi säätöjä kaikkiin kuviin, napsauta All (Kaikki) -näppäintä. ### Valintakehyksen luominen esikatselukuvaan Valintakehys on liikkuva katkoviiva, joka näkyy esikatselussa näkyvän kuvan reunoilla ja osoittaa skannausalueen.
Asiakirjat tai valokuvat | Filmit tai diat
Voit liikuttaa valintakehystä ja säätää sen kokoa. Jos katselet kuvaa normaalissa esikatselussa, voit luoda useita valintakehyksiä (enintään 50) kuhunkin kuvaan skannataksesi kuvan eri alueita erillisiin skannaustiedostoihin. Huomautus filmeistä tai dioista:
Kun käytät Thumbnail (Pikkukuva) -esikatselua, Epson Scan luo kuvien ympärille automaattisesti valintakehykset. Jos haluat muokata valintakehystä, napsauta sitä ensin sisäpuolelta ja napsauta sitten -valintakehyksen poistokuvaketta ennen kuin noudatat muita tässä kuvattuja ohjeita. Jos et halua muokata valintakehyksiä, siirry suoraan kohtaan Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen.
| Jos haluat piirtää valintakehyksen, siirrä kohdistin esikatselukuvan päälle. Osoitin muuttuu ristikoksi.
Huomautus:
Jos käytät normaalia esikatselua ja lasitasolla on vain yksi kuva, voit napsauttaa -automaattipaikannuskuvaketta, jolloin kuvan reunoja osoittava valintakehys ilmestyy kuvan päälle. Siirry sitten vaiheeseen 3.
| Siirrä osoitin sille alueelle, jonne haluat sijoittaa valintakehyksen kulman ja napsauta. Pidä hiiren painiketta alhaalla ja vedä ristikko kuvan yli halutun skannausalueen vastakkaiseen kulmaan. Vapauta hiiren painike. Näet valintakehyksen liikkuvan katkoviivan.
| Säädä valintakehystä jollakin seuraavista tavoista.
Jos haluat siirtää valintakehystä, aseta kohdistin sen sisälle. Osoitin muuttuu kädeksi. Napsauta ja vedä valintakehys haluttuun kohtaan. Jos haluat muuttaa valintakehyksen kokoa, aseta kohdistin valintakehyksen reunan tai kulman kohdalle. Osoitin muuttuu suoraksi tai taitetuksi kaksipäiseksi nuoleksi. Napsauta ja vedä reunasta tai kulmasta haluamaasi kokoon. Huomautus:
Jos haluat rajoittaa valintakehyksen liikkeen ainoastaan pysty- tai vaakasuuntaan, pidä Shift (Vaihto) -näppäintä painettuna valintakehyksen siirtämisen aikana. Jos haluat rajoittaa valintakehyksen koon muutoksen käytössä olevaan suhteeseen, pidä Shift (Vaihto) -näppäintä painettuna valintakehyksen koon muuttamisen aikana. Saadaksesi parhaan tuloksen ja kuvan valotuksen varmista, että valintakehyksen kaikki reunat ovat esikatselukuvan sisäpuolella. Älä sijoita valintakehyksen sisään yhtään esikatselukuvan ympärillä olevaa aluetta.
| Jos käytät normaalia esikatselua, voit luoda useita valintakehyksiä (enintään 50). Voit piirtää ne vaiheissa 1–3 kuvatuilla tavoilla tai voit napsauttaa valintakehyksen kopiointikuvaketta luodaksesi lisää samankokoisia valintakehyksiä. Voit siirtää kaikkia valintakehyksiä tai muuttaa niiden kokoa vaiheessa 3 kuvatulla tavalla. Jos haluat poistaa valintakehyksen, napsauta sen sisäpuolelle ja napsauta valintakehyksen poistokuvaketta .
Huomautus:
Jos piirrät useita valintakehyksiä, varmista, että napsautat All (Kaikki) -näppäintä esikatseluikkunassa ennen skannausta. Muutoin skannataan ainoastaan alue, joka on viimeksi piirtämäsi valintakehyksen sisällä.
Ylös ## Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen Kun olet tarkastellut kuviasi esikatselulla ja säätänyt skannausalueen, voit tarvittaessa muuttaa kuvan laatua. Epson Scan tarjoaa useita säätömahdollisuuksia värin, terävyyden, kontrastin ja monien muiden kuvaan vaikuttavien tekijöiden parantamiseksi. Muista napsauttaa säädettävää kuvaa tai alueen valintakehystä ennen säätöjen suorittamista. Katso ohjeet värien säätämisestä ja muiden kuva-asetusten tekemisestä jostakin seuraavista osista. Office Mode (Office-tila): Värien säätäminen ja muut kuva-asetukset Office Mode (Office-tila) Home Mode (Home-tila): Värien säätäminen ja muut kuva-asetukset Home Mode (Home-tila) Professional Mode (Professional-tila): Värien säätäminen ja muut kuva-asetukset Professional Mode (Professional-tila) ### Värien säätäminen ja muut kuva-asetukset Office Mode (Office-tila) Seuraavassa taulukossa kuvataan Office Mode (Office-tila) käytettävissä olevat asetukset. Katso tarkemmat tiedot näiden asetusten tekemisestä Epson Scanin ohjeesta. Huomautus:
Jos skannaat useita kuvia samanaikaisesti ja haluat käyttää kuvasäätöjä kaikkiin kuviin tai skannausalueisiin, napsauta kohtaa All (Kaikki) Preview (Esikatselu) -ikkunasta ennen kuin ryhdyt tekemään asetuksia.
Asetus | Kuvaus
Unsharp Mask (Epätarkka maski) | Kytke toiminto päälle, jos haluat terävöittää kuva-alueiden reunoja ja samalla yleisesti koko kuvaa. Kytke toiminto pois päältä, jos haluat jättää reunat pehmeiksi. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) tai Grayscale (Harmaasävy).
Descreening (Rasteripisteiden poisto) | Poistaa aaltomaisen kuvion, jota saattaa esiintyä pehmeästi varjostetuilla alueilla, kuten ihon sävyissä. Parantaa tuloksia myös, kun skannataan sellaisia aikakaus- ja sanomalehtikuvia, jotka on jo ennestään rasteroitu painomenetelmien yhteydessä. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) tai Grayscale (Harmaasävy). Descreening (Rasteripisteiden poisto) -toiminnon tulokset eivät näy esikatselussa, vaan ainoastaan skannatussa kuvassa.
Image Option (Kuvavaihtoehto) | Text Enhancement (Tekstintarkennustekniikka) | Parantaa tekstin tunnistettavuutta tekstiasiakirjoja skannattaessa. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittuna - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Grayscale (Harmaasävy) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittuna - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) -asetus on valittuna. Kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen), Text Enhancement (Tekstintarkennustekniikka) -toiminnon tulokset eivät näy esikatselussa, vaan ainoastaan skannatussa kuvassa.
Auto Area Segmentation (Autom alueen jako) | Tekee Black&White (Mustavalkoinen) -kuvista terävämpiä ja tekstintunnistuksesta tarkempaa erottamalla tekstin kuvista. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittu.
Dropout (Vähennä) | Vähentää punaista, vihreää tai sinistä skannauksesta. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Grayscale (Harmaasävy) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittuna - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) -asetus on valittuna.
Color Enhance (Värinparannus) | Tehostaa punaista, vihreää tai sinistä skannauksessa. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Grayscale (Harmaasävy) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittuna - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) -asetus on valittuna.
Brightness (Kirkkaus) | Säätää kuvan yleistä valoisuutta ja tummuutta. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Grayscale (Harmaasävy) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) ja Auto Area Segmentation (Autom alueen jako) ovat valittuina.
Contrast (Kontrasti) | Säätää erotusta kuvan tummien ja vaaleiden alueiden välillä. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Grayscale (Harmaasävy) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) ja Auto Area Segmentation (Autom alueen jako) ovat valittuina.
Threshold (Kynnys) | Säätää tekstin ja viivapiirrosten mustien ääriviivojen tasoa ja parantaa tekstin tunnistusta OCR-ohjelmissa. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) -asetus ei ole valittuna - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) ja Color Enhance (Värinparannus) ovat valittuina.
Huomautus:
Jos haluat tarkastella punaisen, vihreän ja sinisen tasoa jollakin tietyllä esikatselukuvan alueella säätöjä tehtäessä, napsauta tiheysmittarikuvaketta Preview (Esikatselu) -ikkunasta ja siirrä kohdistin alueen ylle. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Esikatseltavan kuvan tyypistä ja muista valituista asetuksista riippuen tietyt asetukset eivät välttämättä ole käytössä tai ne valitaan automaattisesti. Voit mukauttaa tietyt Epson Scan -asetukset napsauttamalla Configuration (Määritykset) -näppäintä ja muuttamalla asetukset näyttöön tulevassa ikkunassa. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Jos haluat kumota esikatselukuvaan tekemäsi kuvan laatuun liittyvät muutokset, napsauta Reset (Palauta) -näppäintä (jos se on käytössä), kytke asetukset pois päältä tai esikatsele kuva uudelleen.
### Värien säätäminen ja muut kuva-asetukset Home Mode (Home-tila) Seuraavassa taulukossa kuvataan Home Mode (Home-tila) käytettävissä olevat asetukset. Katso tarkemmat tiedot näiden asetusten tekemisestä Epson Scanin ohjeesta. Huomautus:
Jos skannaat useita kuvia samanaikaisesti ja haluat käyttää kuvasäätöjä kaikkiin kuviin tai skannausalueisiin, napsauta kohtaa All (Kaikki) Preview (Esikatselu) -ikkunasta ennen kuin ryhdyt tekemään asetuksia.
Asetus | Kuvaus
Descreening (Rasteripisteiden poisto) | Poistaa aaltomaisen kuvion, jota saattaa esiintyä pehmeästi varjostetuilla alueilla, kuten ihon sävyissä. Parantaa tuloksia myös, kun skannataan sellaisia aikakaus- ja sanomalehtikuvia, jotka on jo ennestään rasteroitu painomenetelmien yhteydessä. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Grayscale (Harmaasävy) Descreening (Rasteripisteiden poisto) -toiminnon tulokset eivät näy esikatselussa, vaan ainoastaan skannatussa kuvassa.
Backlight Correction (Takavalon korjaus) | Poistaa varjoja valokuvista, joissa on liian tumma tausta. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Photograph (Valokuva) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) - kun Photograph (Valokuva) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Grayscale (Harmaasävy).
Color Restoration (Värin palautus) | Palauttaa haalistuneiden valokuvien värin automaattisesti. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Photograph (Valokuva) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) - kun Photograph (Valokuva) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Grayscale (Harmaasävy).
Dust Removal (Pölyn poisto) | Poistaa pölyjäljet alkuperäiskappaleista automaattisesti. Dust Removal (Pölyn poisto) -toiminnon tulokset eivät näy esikatselukuvassa, vaan ainoastaan skannatussa kuvassa. Tämä asetus on käytettävissä seuraavassa tilanteessa: - kun Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi on valittu Photograph (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) tai Grayscale (Harmaasävy)
DIGITAL ICE Technology | Poistaa sellaisetkin pölyjäljet, joita pölyn poisto ei pysty poistamaan. Skannaaminen DIGITAL ICE Technology -toimintoa käyttäen kestää kauemmin ja käyttää myös enemmän järjestelmäresursseja. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Positive Film (Positiivifilmi) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) tai Grayscale (Harmaasävy) - kun Color Negative Film (Värinegatiivifilmi) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) tai Grayscale (Harmaasävy) - kun B&W Negative Film (Mustavalkonegatiivifilmi) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) tai Grayscale (Harmaasävy).
Image Option (Kuvavaihtoehto) | Text Enhancement (Tekstintarkennustekniikka) | Parantaa tekstin tunnistettavuutta tekstiasiakirjoja skannattaessa. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Magazine (Aikakauslehti) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittuna - kun Newspaper (Sanomalehti) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittuna - kun Text/Line Art (Teksti/viivapiirros) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittuna.
Auto Area Segmentation (Autom alueen jako) | Tekee Black&White (Mustavalkoinen) -kuvista terävämpiä ja tekstintunnistuksesta tarkempaa erottamalla tekstin kuvista. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Magazine (Aikakauslehti) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi, Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittuna - kun Newspaper (Sanomalehti) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi, Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittuna - kun Text/Line Art (Teksti/viivapiirros) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi, Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) on valittuna.
Brightness (Kirkkaus) | Säätää kuvan yleistä valoisuutta ja tummuutta. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Grayscale (Harmaasävy) - kun Magazine (Aikakauslehti) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi, Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) ja Auto Area Segmentation (Autom alueen jako) ovat valittuina - kun Newspaper (Sanomalehti) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi, Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) ja Auto Area Segmentation (Autom alueen jako) ovat valittuina - kun Text/Line Art (Teksti/viivapiirros) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi, Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) ja Auto Area Segmentation (Autom alueen jako) ovat valittuina. Kun napsautat kohtaa Brightness (Kirkkaus), pääset Brightness (Kirkkaus) -asetuksiin.
Contrast (Kontrasti) | Säätää erotusta kuvan tummien ja vaaleiden alueiden välillä. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color (Väri) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Grayscale (Harmaasävy) - kun Magazine (Aikakauslehti) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi, Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) ja Auto Area Segmentation (Autom alueen jako) ovat valittuina - kun Newspaper (Sanomalehti) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi, Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) ja Auto Area Segmentation (Autom alueen jako) ovat valittuina - kun Text/Line Art (Teksti/viivapiirros) on valittu Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi, Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) ja Auto Area Segmentation (Autom alueen jako) ovat valittuina. Kun napsautat kohtaa Brightness (Kirkkaus), pääset Contrast (Kontrasti) -asetuksiin.
Threshold (Kynnys) | Säätää tekstin ja viivapiirrosten mustien ääriviivojen tasoa ja parantaa tekstin tunnistusta OCR-ohjelmissa. Käytettävissä ainoastaan, kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Black&White (Mustavalkoinen) ja Image Option (Kuvavaihtoehto) -asetusta ei ole valittu. Kun napsautat kohtaa Brightness (Kirkkaus), pääset Threshold (Kynnys) -asetuksiin.
Huomautus:
Jos haluat tarkastella punaisen, vihreän ja sinisen tasoa jollakin tietyllä esikatselukuvan alueella säätöjä tehtäessä, napsauta tiheysmittarikuvaketta Preview (Esikatselu) -ikkunasta ja siirrä kohdistin alueen ylle. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Esikatseltavan kuvan tyypistä ja muista valituista asetuksista riippuen tietyt asetukset eivät välttämättä ole käytössä tai ne valitaan automaattisesti. Voit mukauttaa tietyt Epson Scan -asetukset napsauttamalla Configuration (Määritykset) -näppäintä ja muuttamalla asetukset näyttöön tulevassa ikkunassa. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Jos haluat kumota esikatselukuvaan tekemäsi kuvan laatuun liittyvät muutokset, napsauta Reset (Palauta) -näppäintä (jos se on käytössä), kytke asetukset pois päältä tai esikatsele kuva uudelleen.
### Värien säätäminen ja muut kuva-asetukset Professional Mode (Professional-tila) Seuraavassa taulukossa kuvataan Professional Mode (Professional-tila) käytettävissä olevat asetukset. Katso tarkemmat tiedot näiden asetusten tekemisestä Epson Scanin ohjeesta. Huomautus:
Saattaa olla, että sinun on vieritettävä alaspäin, jotta saat näkyviin Professional Mode (Professional-tila) ikkunan Adjustments (Säädöt) -alueen. Jos skannaat useita kuvia samanaikaisesti ja haluat käyttää kuvasäätöjä kaikkiin kuviin tai skannausalueisiin, napsauta kohtaa All (Kaikki) Preview (Esikatselu) -ikkunasta ennen kuin ryhdyt tekemään asetuksia.
Asetus | Kuvaus
Auto Exposure (Automaattinen valotus) | Napsauta Auto Exposure (Automaattinen valotus) -kuvaketta. Jos haluat käyttää toimintoa jatkuvasti, napsauta Configuration (Määritykset) -näppäintä, napsauta Color (Väri) -välilehteä ja valitse Continuous auto exposure (Jatkuva automaattivalotus). Voit säätää valotussäädön tasoa liukusäätimen avulla.
Histogram (Histogrammi) | Tarjoaa graafisen käyttöliittymän valo- ja varjoalueiden sekä gammatasojen yksittäiseen säätöön. Vain edistyneille käyttäjille. Napsauttamalla Histogram Adjustment (Histogrammin säätö) -kuvaketta pääset Histogram (Histogrammi) -asetuksiin.
Tone Correction (Sävynkorjaus) | Tarjoaa graafisen käyttöliittymän sävyjen yksittäiseen säätöön. Vain edistyneille käyttäjille. Napsauttamalla Tone Correction (Sävynkorjaus) -kuvaketta pääset Tone Correction (Sävynkorjaus) -asetuksiin.
Brightness (Kirkkaus) | Säätää kuvan yleistä valoisuutta ja tummuutta. Napsauttamalla Image Adjustment (Kuvansäätö) -kuvaketta pääset kuvan Brightness (Kirkkaus) -asetuksiin.
Contrast (Kontrasti) | Säätää erotusta kuvan tummien ja vaaleiden alueiden välillä. Napsauttamalla Image Adjustment (Kuvansäätö) -kuvaketta pääset kuvan Contrast (Kontrasti) -asetuksiin.
Saturation (Värikylläisyys) | Säätää yleisesti kuvan värikylläisyyttä. Napsauttamalla Image Adjustment (Kuvansäätö) -kuvaketta pääset kuvan Saturation (Värikylläisyys) -asetuksiin.
Color Balance (Väritasapaino) | Säätää yleisesti kuvassa olevan punaisen, vihreän ja sinisen värin tasapainoa. Napsauttamalla Image Adjustment (Kuvansäätö) -kuvaketta pääset kuvan Color Balance (Väritasapaino) -asetuksiin.
Color Palette (Väripaletti) | Tarjoaa graafisen käyttöliittymän keskisävyjen, kuten ihon sävyjen, säätöön vaikuttamatta kuvan valo- ja varjoalueisiin. Vain edistyneille käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa Color Palette (Väripaletti) -toiminnon käyttäminen (vain Professional Mode (Professional-tila)) . Napsauttamalla Color Palette (Väripaletti) -kuvaketta pääset Color Palette (Väripaletti) -asetuksiin.
Unsharp Mask (Epätarkka maski) | Kytke toiminto päälle, jos haluat terävöittää kuva-alueiden reunoja ja samalla yleisesti koko kuvaa. Terävyyden tasoa voidaan säätää. Kytke toiminto pois päältä, jos haluat jättää reunat pehmeiksi. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 48-bit Color (48-bittinen värikuva) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 24-bit Color (24-bittinen värikuva) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 16-bit Grayscale (16-bittinen harmaasävy) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 8-bit Grayscale (8-bittinen harmaasävy)
Descreening (Rasteripisteiden poisto) | Poistaa aaltomaisen kuvion, jota saattaa esiintyä pehmeästi varjostetuilla alueilla, kuten ihon sävyissä. Parantaa tuloksia myös sellaisia aikakaus- ja sanomalehtikuvia skannattaessa, jotka on jo ennestään rasteroitu painomenetelmien yhteydessä. descreening (Rasteripisteiden poisto) tulokset eivät näy esikatselussa, vaan ainoastaan skannatussa kuvassa. Rasteripisteiden poiston tasoa voidaan säätää. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 48-bit Color (48-bittinen värikuva) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 24-bit Color (24-bittinen värikuva) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu Color Smoothing (Värin tasoitus) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 16-bit Grayscale (16-bittinen harmaasävy) - kun Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 8-bit Grayscale (8-bittinen harmaasävy).
Color Restoration (Värin palautus) | Palauttaa haalistuneiden valokuvien värin automaattisesti. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 48-bit Color (48-bittinen värikuva) - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 24-bit Color (24-bittinen värikuva) - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 16-bit Grayscale (16-bittinen harmaasävy) - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 8-bit Grayscale (8-bittinen harmaasävy).
Backlight Correction (Takavalon korjaus) | Poistaa varjoja valokuvista, joissa on liian tumma tausta. Takavalon korjauksen tasoa voidaan säätää. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 48-bit Color (48-bittinen värikuva) - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 24-bit Color (24-bittinen värikuva) - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 16-bit Grayscale (16-bittinen harmaasävy) - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 8-bit Grayscale (8-bittinen harmaasävy).
Dust Removal (Pölyn poisto) | Poistaa pölyjäljet alkuperäisistä automaattisesti. Dust Removal (Pölyn poisto) -toiminnon tulokset eivät näy esikatselukuvassa, vaan ainoastaan skannatussa kuvassa. Pölyn poiston tasoa voidaan säätää. Tämä asetus on käytettävissä seuraavissa olosuhteissa: - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 48-bit Color (48-bittinen värikuva) - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 24-bit Color (24-bittinen värikuva) - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 16-bit Grayscale (16-bittinen harmaasävy). - kun Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukseksi on valittu Photo (Valokuva) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 8-bit Grayscale (8-bittinen harmaasävy).
Digital ICE Technology | Poistaa sellaisetkin pölyjäljet, joita pölyn poisto ei pysty poistamaan. Skannaaminen DIGITAL ICE Technology -toimintoa käyttäen kestää kauemmin ja käyttää myös enemmän järjestelmäresursseja. Tämä asetus on käytettävissä seuraavassa tilanteessa: - kun Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi on valittu Film (Filmi) ja Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi on valittu 48-bit Color (48-bittinen värikuva), 24-bit Color (24-bittinen värikuva), 16-bit Grayscale (16-bittinen harmaasävy) tai 8-bit Grayscale (8-bittinen harmaasävy)
Threshold (Kynnys) | Säätää tekstin ja viivapiirrosten mustien ääriviivojen tasoa ja parantaa tekstin tunnistusta OCR-ohjelmissa. Käytettävissä vain silloin, kun valitset Black & White (Mustavalkoinen) Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi.
Huomautus:
Jos haluat tarkastella punaisen, vihreän ja sinisen tasoa jollakin tietyllä esikatselukuvan alueella säätöjä tehtäessä, napsauta tiheysmittarikuvaketta Preview (Esikatselu) -ikkunasta ja siirrä kohdistin alueen ylle. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Esikatseltavan kuvan tyypistä ja muista valituista asetuksista riippuen tietyt asetukset eivät välttämättä ole käytössä tai ne valitaan automaattisesti. Voit mukauttaa tietyt Epson Scan -asetukset napsauttamalla Configuration (Määritykset) -näppäintä ja muuttamalla asetukset näyttöön tulevassa ikkunassa. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Jos haluat kumota esikatselukuvaan tekemäsi kuvan laatuun liittyvät muutokset, napsauta Reset (Palauta) -näppäintä (jos se on käytössä), kytke asetukset pois päältä tai esikatsele kuva uudelleen.
Ylös ## Skannauskoon valitseminen Voit skannata kuvat alkuperäisessä koossaan, mutta myös pienentää tai suurentaa niitä skannausvaiheessa. Siihen voit käyttää Target Size (Kohteen koko) -asetusta. Jos aiot skannata kuvan tiettyyn kokoon, esikatsele kuva ja aseta Target Size (Kohteen koko), ennen kuin määrittelet valintakehyksellä osoitetun skannausalueen. Tällöin skannausalue on oikeassa suhteessa eikä kuvaa rajata odottamattomalla tavalla. Katso ohjeet skannauskoon valitsemisesta jostakin seuraavista osista. Home Mode (Home-tila): Skannauskoon valitseminen Home Mode (Home-tila) Professional Mode (Professional-tila): Skannauskoon valitseminen Professional Mode (Professional-tila) ### Skannauskoon valitseminen Home Mode (Home-tila)
| Voit valita valmiiksi määritellyn skannauskoon Target Size (Kohteen koko) -luettelosta. Napsauta nuolta avataksesi luettelon ja valitaksesi haluamasi koon. Kokoa vastaava valintakehys (katkoviiva) tulee esikatselukuvaan.
Asiakirjat tai valokuvat | Filmit tai diat
| Jos haluamaasi kokoa ei ole Target Size (Kohteen koko) -luettelossa, voit luoda mukautetun koon. Napsauta nuolta avataksesi luettelon ja valitse Customize (Mukauta). Esiin tulee Target Size (Kohteen koko) -ikkuna.
| Anna mukautetulle koolle nimi, määritä sen koko, napsauta Save (Tallenna) -näppäintä ja sen jälkeen OK. Mukautettu koko tulee Target Size (Kohteen koko) -luetteloon.
| Kun olet valinnut skannauskoon, voit napsauttaa valintakehystä ja vetää sen kuvan sisällä skannattavan alueen kohdalle. Lisätietoja on kohdassa Valintakehyksen luominen esikatselukuvaan. Valintakehyksen mittasuhteet säilytetään säädön aikana.
Jos valintakehystä on kierrettävä vaaka- tai pystysuunnassa olevaa kuvaa varten kuvasuhdetta muuttamatta, napsauta -suuntakuvaketta. Huomautus:
-suuntakuvake ei ole käytettävissä, jos valitsit Target Size (Kohteen koko) -asetukseksi Original (Originaali).
### Skannauskoon valitseminen Professional Mode (Professional-tila)
| Voit valita valmiiksi määritellyn skannauskoon Target Size (Kohteen koko) -luettelosta. Napsauta nuolta avataksesi luettelon ja valitaksesi haluamasi koon. Kokoa vastaava valintakehys (katkoviiva) tulee esikatselukuvaan.
Asiakirjat tai valokuvat | Filmit tai diat
| Jos haluamaasi kokoa ei ole Target Size (Kohteen koko) -luettelossa, voit luoda mukautetun koon. Napsauta nuolta avataksesi luettelon ja valitse Customize (Mukauta). Esiin tulee Target Size (Kohteen koko) -ikkuna.
| Anna mukautetulle koolle nimi, määritä sen koko, napsauta Save (Tallenna) -näppäintä ja sen jälkeen OK. Mukautettu koko tulee Target Size (Kohteen koko) -luetteloon.
| Kokoa voidaan säätää edelleen lisätyökalujen avulla. Nämä työkalut saadaan näkyviin napsauttamalla Target Size (Kohteen koko) -asetuksen vieressä olevaa +-näppäintä (Windows) tai osoittamalla -näppäintä (Mac OS X).
Jos haluat muuttaa kuvan kokoa tietyllä prosenttimäärällä, säädä arvoa Scale (Mittakaava). Jos haluat muuttaa kuvan rajaustapaa, kytke Trimming (Rajaus) päälle tai pois päältä. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Jos haluat vapauttaa skannauskoon suhteet, napsauta -lukituskuvaketta. Säädä sitten valintakehystä tai anna uudet leveys- ja korkeusmitat.
| Kun olet valinnut skannauskoon, voit napsauttaa valintakehystä ja vetää sen kuvan sisällä skannattavan alueen kohdalle. Lisätietoja on kohdassa Valintakehyksen luominen esikatselukuvaan. Valintakehyksen mittasuhteet säilytetään säädön aikana.
Jos haluat kiertää valintakehystä vaaka- tai pystysuunnassa olevaa kuvaa varten kuvasuhdetta muuttamatta, napsauta -suuntakuvaketta. Huomautus:
-suuntakuvake ei ole käytettävissä, jos valitsit Target Size (Kohteen koko) -asetukseksi Original (Originaali).
Ylös |