| Alkuun > Erityisprojektien skannaaminen # Liian tummien valokuvien korjaaminen Backlight Correction (Takavalon korjaus) Home Mode (Home-tila) Backlight Correction (Takavalon korjaus) Professional Mode (Professional-tila) Kun käytät Epson Scanin Backlight Correction (Takavalon korjaus) -toimintoa, voit poistaa varjoja liian tummista valokuvista. Voit korjata paperikuvia, filmejä tai dioja automaattisesti skannauksen yhteydessä.
Alkuperäinen kuva | Backlight Correction (Takavalon korjaus) -toimintoa käytetty
Katso liian tummien valokuvien korjaamisohjeita näistä osista. Full Auto Mode (Full Auto -tila): Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä tilassa Full Auto Mode (Full Auto -tila). Vaihda skannaustilaksi Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila). Katso ohjeet kohdasta Skannaustilan muuttaminen. Office Mode (Office-tila): Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä tilassa Office Mode (Office-tila). Vaihda skannaustilaksi Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila). Katso ohjeet kohdasta Skannaustilan muuttaminen. Home Mode (Home-tila): Backlight Correction (Takavalon korjaus) Home Mode (Home-tila) Professional Mode (Professional-tila): Backlight Correction (Takavalon korjaus) Professional Mode (Professional-tila) ## Backlight Correction (Takavalon korjaus) Home Mode (Home-tila)
| Aseta alkuperäinen asiakirja tai asiakirjat lasitasolle. Katso ohjeita näistä osista.
Asiakirjat tai valokuvat: Asiakirjojen tai valokuvien asettaminen Filmit tai diat: Filmien tai diojen asettelu
| Käynnistä Epson Scan. Katso ohjeet kohdasta Epson Scanin käynnistäminen.
| Valitse Home Mode (Home-tila) ikkunassa Document Type (Asiakirjan tyyppi)-, Image Type (Kuvatyyppi)- ja Destination (Kohde) -asetukset. Lisätietoja on kohdassa Skannaaminen Home Mode (Home-tila).
| Avaa kuva tai kuvat esikatseluikkunaan napsauttamalla Preview (Esikatselu) -näppäintä ja valitse sitten skannattava alue. Lisätietoja on kohdassa Skannausalueen esikatselu ja säätö.
| Napsauta Backlight Correction (Takavalon korjaus) -valintaruutua.
Huomautus:
Jos skannaat useita kuvia samanaikaisesti ja haluat käyttää Backlight Correction (Takavalon korjaus) -ominaisuutta kaikkiin kuviin tai skannausalueisiin, napsauta All (Kaikki) -näppäintä Preview (Esikatselu) -ikkunasta ennen kuin napsautat valintaruutua.
| Tee kuvaan kaikki muut tarvittavat säädöt. Lisätietoja on kohdassa Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen.
| Säädä kuvan tai kuvien kokoa haluamallasi tavalla. Lisätietoja on kohdassa Skannauskoon valitseminen.
| Napsauta Scan (Skannaa).
Epson Scanin käynnistystapa vaikuttaa seuraaviin toimenpiteisiin. Katso ohjeet kohdasta Skannauksen viimeistely. Ylös ## Backlight Correction (Takavalon korjaus) Professional Mode (Professional-tila)
| Aseta alkuperäinen asiakirja tai asiakirjat lasitasolle. Katso ohjeita näistä osista.
Asiakirjat tai valokuvat: Asiakirjojen tai valokuvien asettaminen Filmit tai diat: Filmien tai diojen asettelu
| Käynnistä Epson Scan. Katso ohjeet kohdasta Epson Scanin käynnistäminen.
| Valitse Professional Mode (Professional-tila) ikkunassa Document Type (Asiakirjan tyyppi)-, Document Source (Asiakirjalähde)- ja Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -asetukset (asiakirjojen tai valokuvien skannaus), Film Type (Filmin tyyppi)-asetus (filmien tai diojen skannaus) sekä Image Type (Kuvatyyppi)- ja Resolution (Tarkkuus) -asetukset. Lisätietoja on kohdassa Skannaaminen Professional Mode (Professional-tila).
| Avaa kuva tai kuvat esikatseluikkunaan napsauttamalla Preview (Esikatselu) -näppäintä ja valitse sitten skannattava alue. Lisätietoja on kohdassa Skannausalueen esikatselu ja säätö.
| Vieritä alas Adjustments (Säädöt) -alueelle ja napsauta Backlight Correction (Takavalon korjaus) -valintaruutua. Jos haluat lisätä tai vähentää takavalon korjauksen tasoa, napsauta valinnan vieressä olevaa +-näppäintä (Windows) tai osoita -näppäintä (Mac OS X) ja valitse asetus Level (Taso) -luettelosta.
Huomautus:
Jos skannaat useita kuvia samanaikaisesti ja haluat käyttää Backlight Correction (Takavalon korjaus) -ominaisuutta kaikkiin kuviin tai skannausalueisiin, napsauta All (Kaikki) -näppäintä Preview (Esikatselu) -ikkunasta ennen kuin napsautat valintaruutua.
| Tee kuvaan kaikki muut tarvittavat säädöt. Lisätietoja on kohdassa Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen.
| Säädä kuvan tai kuvien kokoa haluamallasi tavalla. Lisätietoja on kohdassa Skannauskoon valitseminen.
| Napsauta Scan (Skannaa).
Epson Scanin käynnistystapa vaikuttaa seuraaviin toimenpiteisiin. Katso ohjeet kohdasta Skannauksen viimeistely. Ylös |