| Alkuun > Ongelmien ratkaisu # Skannauslaatuun liittyvät ongelmat Alkuperäisen asiakirjan reunat eivät tule mukaan skannaukseen Skannatusta kuvasta näkyy vain muutama piste Skannauskuvissa näkyy aina viiva tai pisterivi Kuvan suorat viivat käyristyvät. Kuva on sumea Värit ovat läikikkäitä tai vääristyneitä kuvan reunoilla Skannattu kuva on liian tumma Alkuperäisen kääntöpuoli näkyy skannatussa kuvassa Skannauskuvassa näkyy aaltoilevia kuvioita Optinen tekstintunnistus (OCR) toimii huonosti Skannatut värit eroavat alkuperäisen kuvan väreistä Skannatuissa filmi- tai diakuvissa näkyy raidallisia renkaita Kuvat kiertyvät virheellisesti ## Alkuperäisen asiakirjan reunat eivät tule mukaan skannaukseen Jos skannaat Full Auto Mode (Full Auto -tila) tai pikkukuvaesikatselua käyttäen Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila), siirrä asiakirjaa tai valokuvaa noin 6 mm (0,2 tuumaa) sisemmäksi lasitason reunoilta, ettei kuvasta leikkaudu osia pois. Jos skannaat normaalia esikatselua käyttäen Office Mode (Office-tila), Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila), siirrä asiakirjaa tai valokuvaa noin 3 mm (0,12 tuumaa) sisemmäksi lasitason reunoilta, ettei kuvasta leikkaudu osia pois. Ylös ## Skannatusta kuvasta näkyy vain muutama piste Varmista, että asiakirja tai valokuva on sijoitettu skannerin lasitasolle skannattava puoli alaspäin. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen tai valokuvien asettaminen. Kun skannaat Black&White (Mustavalkoinen) -asetus valittuna Office Mode (Office-tila) tai Home Mode (Home-tila) tai Black & White (Mustavalkoinen) -asetus valittuna Professional Mode (Professional-tila), vaihda Threshold (Kynnys) -asetusta. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen. Ylös ## Skannauskuvissa näkyy aina viiva tai pisterivi Lasitaso tai kalvoyksikön ikkuna saattaa olla tarpeen puhdistaa. Puhdista lasitaso. Katso Skannerin puhdistaminen. Jos ongelma ei ratkea, lasitaso tai kalvoyksikön ikkuna voi olla naarmuuntunut. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. Katso Jälleenmyyjä. Ylös ## Kuvan suorat viivat käyristyvät. Varmista, että asiakirja on täysin suorassa lasitasolla. Ylös ## Kuva on sumea Varmista, että asiakirja tai valokuva on tasaisesti lasitasoa vasten. Asiakirja tai valokuva ei saa olla rypistynyt eikä vääntynyt. Varmista, ettet liikauta asiakirjaa tai valokuvaa skannauksen aikana. Sijoita skanneri tasaiselle, vakaalle alustalle. Laita merkki Unsharp Mask (Epätarkka maski) -valintaruutuun Office Mode (Office-tila) tai Professional Mode (Professional-tila) ikkunassa. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen. Säädä Auto Exposure (Automaattinen valotus) -asetusta Professional Mode (Professional-tila) ikkunassa. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen. Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Color (Väri) -välilehti ja valitse Color Control (Värien hallinta) ja Continuous auto exposure (Jatkuva automaattivalotus). Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Color (Väri) -välilehti ja napsauta Recommended Value (Suositeltava arvo) palauttaaksesi Auto Exposure (Automaattinen valotus) -asetuksen oletusarvoon. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Lisää resolution (Tarkkuus) -asetusta. Katso ohjeet kohdasta Skannauksen Resolution (Tarkkuus) -valinta. Ylös ## Värit ovat läikikkäitä tai vääristyneitä kuvan reunoilla Jos asiakirja on hyvin paksu tai reunoiltaan käpristynyt, peitä reunat paperilla, jotta ulkopuolinen valo ei pääsisi häiritsemään skannausta. Ylös ## Skannattu kuva on liian tumma Jos alkuperäinen asiakirja on liian tumma, kokeile Backlight Correction (Takavalon korjaus) -ominaisuutta Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila). Katso ohjeet kohdasta Liian tummien valokuvien korjaaminen . Tarkista Brightness (Kirkkaus) -asetus Office Mode (Office-tila), Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila). Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Color (Väri) -välilehti ja vaihda Display Gamma (Gamma-arvon näyttäminen) -asetus näyttöäsi tai tulostintasi vastaavaksi. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Color (Väri) -välilehti ja valitse Color Control (Värien hallinta) ja Continuous auto exposure (Jatkuva automaattivalotus). Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Color (Väri) -välilehti ja napsauta Recommended Value (Suositeltava arvo) palauttaaksesi Auto Exposure (Automaattinen valotus) -asetuksen oletusarvoon. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Säädä kirkkautta napsauttamalla Histogram Adjustment (Histogrammin säätö) -kuvaketta Professional Mode (Professional-tila). Tarkista tietokoneen kuvaruudun kirkkaus- ja kontrastiasetukset. Ylös ## Alkuperäisen kääntöpuoli näkyy skannatussa kuvassa Jos alkuperäinen on painettu ohuelle paperille, kääntöpuoli voi näkyä skannerille ja jättää jäljen skannattuun kuvaan. Yritä skannaamista niin, että alkuperäisen kääntöpuolella on musta paperi. Tarkista myös skannausohjelmiston asetukset, kuten kuvatyyppi ja kuvansäätö. Kokeile Text Enhancement (Tekstintarkennustekniikka) -toimintoa. Katso ohjeet kohdasta Skannaaminen Home Mode (Home-tila) tai Skannaus Office Mode (Office-tila). Ylös ## Skannauskuvassa näkyy aaltoilevia kuvioita Painetun asiakirjan skannatussa kuvassa voi näkyä aaltoileva kuvio (eli moaree). Häiriö johtuu siitä, että skannaus- ja rasteriruutujen pisteet eivät osu kohdalleen.
Alkuperäinen kuva | Descreening (Rasteripisteiden poisto) -toimintoa käytetty
Laita merkki Descreening (Rasteripisteiden poisto) -valintaruutuun Office Mode (Office-tila), Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila). Professional Mode (Professional-tila) voit valita sopivan Screen Ruling (Näytön viivain) -arvon Descreening (Rasteripisteiden poisto) -toiminnon asetukseksi ja poistaa valinnan Unsharp Mask (Epätarkka maski) -asetuksen kohdalta. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen. Valitse matalampi Resolution (Tarkkuus) -asetus. Katso ohjeet kohdasta Skannauksen Resolution (Tarkkuus) -valinta. Huomautus:
Et voi poistaa aaltokuvioita skannatessasi filmiä tai mustavalkokuvia tai kun asetettu tarkkuus on suurempi kuin 600 dpi.
Ylös ## Optinen tekstintunnistus (OCR) toimii huonosti Varmista, että asiakirja on täysin suorassa lasitasolla. Laita merkki Office Mode (Office-tila) tai Home Mode (Home-tila) Text Enhancement (Tekstintarkennustekniikka) -valintaruutuun. Säädä Threshold (Kynnys) -asetusta. Office Mode (Office-tila) tai Home Mode (Home-tila): Valitse Image Type (Kuvatyyppi) -asetukseksi Black&White (Mustavalkoinen). Muuta sitten Threshold (Kynnys) -asetusta. Katso ohjeet kohdasta Skannattujen asiakirjojen muuntaminen muokattavaksi tekstiksi. Professional Mode (Professional-tila): Napsauta Image Type (Kuvatyyppi) -näppäimen vieressä olevaa +-näppäintä (Windows) tai -näppäintä (Mac OS X) ja valitse sopiva Image Option (Kuvavaihtoehto) -asetus. Muuta sitten Threshold (Kynnys) -asetusta. Katso ohjeet kohdasta Skannattujen asiakirjojen muuntaminen muokattavaksi tekstiksi. Tarkista tekstintunnistusohjelman käyttöohjeista, onko ohjelmassa asetuksia, joita voi säätää. Ylös ## Skannatut värit eroavat alkuperäisen kuvan väreistä Varmista, että Image Type (Kuvatyyppi) -asetus on oikea. Katso ohjeet kohdasta Skannaus Office Mode (Office-tila), Skannaaminen Home Mode (Home-tila) tai Skannaaminen Professional Mode (Professional-tila). Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Color (Väri) -välilehti ja vaihda Display Gamma (Gamma-arvon näyttäminen) -asetus näyttöäsi tai tulostintasi vastaavaksi Color (Väri) -valikossa. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Säädä Auto Exposure (Automaattinen valotus) -asetusta Professional Mode (Professional-tila). Kokeile myös Tone Correction (Sävynkorjaus) -asetuksen vaihtamista. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen. Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Color (Väri) -välilehti ja valitse Color Control (Värien hallinta) ja Continuous auto exposure (Jatkuva automaattivalotus) Color (Väri) -valikosta. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Color (Väri) -välilehti ja napsauta Recommended Value (Suositeltava arvo) palauttaaksesi Auto Exposure (Automaattinen valotus) -asetuksen oletusarvoon. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Preview (Esikatselu) -välilehti ja ota Quality Preview (Laadukas esikatselu) -asetus käyttöön Preview (Esikatselu) -valikossa. Katso lisätietoja Epson Scanin ohjeesta. Varmista, että Embed ICC Profile (Upota ICC-profiili) -asetus on käytössä. Valitse File Save Settings (Tiedoston tallennusasetukset) -ikkunassa Type (Tyyppi) -asetukseksi JPEG tai TIFF. Napsauta Options (Asetukset) ja laita sitten merkki Embed ICC Profile (Upota ICC-profiili) -valintaruutuun. Katso ohjeet File Save Settings (Tiedoston tallennusasetukset) -ikkunaan siirtymisestä kohdasta Näin valitset File Save Settings (Tiedoston tallennusasetukset). Tarkista tietokoneen, näyttösovittimen ja ohjelmiston väritäsmäytys- ja värinhallintaominaisuudet. Joissakin tietokoneissa voidaan muuttaa näytön väripalettia. Lisätietoja on ohjelmiston ja laitteiston käyttöohjeissa. Käytä tietokoneesi värienhallintajärjestelmää: ICM (Windows) tai ColorSync (Macintosh). Lisää monitoriasi vastaava väriprofiili värien yhteensopivuuden parantamiseksi. Värien tarkka täsmäytys on hyvin vaikeaa. Ohjelmiston ja näytön käyttöohjeissa on lisätietoja värien yhteensovittamisesta ja kalibroinnista. Huomautus:
Kun asiakirjan tyypiksi on Home Mode (Home-tila) valittu Illustration (Piirros), Magazine (Aikakauslehti), Newspaper (Sanomalehti), Text/Line Art (Teksti/viivapiirros), kuvaan sisällytetään EPSON sRGB, vaikka ICM/ColorSync-asetus olisi valittu. Office Mode (Office-tila) kuvaan sisällytetään EPSON sRGB, vaikka jokin muu ICM/ColorSync-asetus olisi valittu. Jos automaattivalotuksen tyypiksi on valittu Asiakirja, Professional Mode (Professional-tila) kuvaan sisällytetään EPSON sRGB, vaikka jokin muu ICM/ColorSync-asetus olisi valittu.
Tulostetut värit eivät koskaan täysin vastaa näytössä näkyviä värejä, koska tulostimissa ja näytöissä käytetään eri värijärjestelmää: näytöissä käytetään RGB:tä (punainen, vihreä ja sininen) ja tulostimissa tyypillisesti CMYKiä (syaani, magenta, keltainen ja musta). Ylös ## Skannatuissa filmi- tai diakuvissa näkyy raidallisia renkaita Newtonin rengas on pyöreähkö juovakuvio, joka näkyy läpinäkyvistä alkuperäisistä skannatuissa kuvissa. Niitä saattaa esiintyä, jos filmi on käpristynyt. Aseta filmi tai diat pohjapuoli ylöspäin ja valitse esikatseluun pikkukuvien esikatselu. Käännä sitten esikatselukuvaa napsauttamalla -peilikuvakuvaketta Preview (Esikatselu) -ikkunassa. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen. Ylös ## Kuvat kiertyvät virheellisesti Varmista, että asiakirjat tai valokuvat on asetettu skannerin lasitasolle oikein. Katso ohjeet kohdasta Asiakirjojen tai valokuvien asettaminen. Varmista, että filmi tai diat on asetettu telineeseen asianmukaisesti ja että filmiteline on lasitasolla oikeassa kohdassa. Katso ohjeet kohdasta Filmien tai diojen asettelu. Jos skannaat pikkukuvaesikatselua käyttäen Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila), valitse kuva ja kierrä sitä napsauttamalla kiertokuvaketta. Katso ohjeet kohdasta Skannausalueen esikatselu ja säätö. Kokeile Auto Photo Orientation (Automaattinen kuvansuuntaus) -asetuksen ottamista käyttöön tai pois käytöstä. Full Auto Mode (Full Auto -tila): Napsauta Customize (Mukauta) ja valitse tai poista valinta Auto Photo Orientation (Automaattinen kuvansuuntaus) -valintaruudusta. Home Mode (Home-tila) tai Professional Mode (Professional-tila): Napsauta Configuration (Määritykset), valitse Preview (Esikatselu) -välilehti ja valitse tai poista valinta Auto Photo Orientation (Automaattinen kuvansuuntaus) -valintaruudusta. Huomautus:
Auto Photo Orientation (Automaattinen kuvansuuntaus) -toimintoa ei voi käyttää sanoma- tai aikakauslehtien, asiakirjojen, piirrosten tai viivakuvien skannaukseen. Lisäksi skannattavan kuvan on oltava kooltaan yli 5,1 cm (2 tuumaa) kaikilta reunoiltaan. Auto Photo Orientation (Automaattinen kuvansuuntaus) -toiminto saattaa toimia virheellisesti, jos skannattavassa kuvassa on pienikokoisia, sivulle katsovia tai vauvojen kasvoja. Toiminto saattaa toimia virheellisesti myös skannatessasi sisäkuvaa, jossa ei ole lainkaan kasvoja, ulkokuvaa, jossa taivas ei ole yläreunassa, tai mitä tahansa kuvaa, jossa on kirkkaita kohtia tai esineitä muualla kuin yläreunassa.
Ylös |