| Alkuun > Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen skanneriin # Filmien tai diojen asettelu Asiakirja-alustan irrottaminen Filmin asettaminen telineeseen Diojen asettaminen telineeseen Asiakirja-alustan asettaminen takaisin paikalleen ## Asiakirja-alustan irrottaminen Filmiliuskojen tai diojen skannausta varten asiakirja-alusta on irrotettava skannerin kannesta. Tämä paljastaa kalvoyksikön, jota skanneri käyttää filmien tai diojen skannauksessa.
| Avaa skannerin kansi ja irrota asiakirja-alusta vetämällä sitä varovasti ylöspäin.
| Pyyhi kalvoyksikön ikkuna ja lasitaso pehmeällä liinalla ennen filmin tai diojen asettamista niihin.
a. kalvoyksikön ikkuna Jos haluat asettaa filmin laitteeseen skannausta varten, katso Filmin asettaminen telineeseen. Jos haluat asettaa dioja laitteeseen skannausta varten, katso Diojen asettaminen telineeseen. Jos haluat asettaa asiakirja-alustan takaisin paikalleen, katso Asiakirja-alustan asettaminen takaisin paikalleen. Ylös ## Filmin asettaminen telineeseen ### 35 mm:n filmiliuskojen asettelu
| Avaa 35 mm:n rullafilmin telineen kansi.
| Työnnä yksi tai kaksi filmiliuskaa kokonaan filmitelineeseen siten, että niiden kiiltävä puoli osoittaa alaspäin. Kuvien ja filmiliuskoilla olevan tekstin tulee näkyä ylöspäin olevalla puolella käänteisesti.
Huomautus:
Pitele filmiä varovasti reunoista tai käytä käsineitä filmiä koskettaessasi, jotta se ei pääse vahingoittumaan. Varmista, että filmitelineen kääntöpuolella olevat valkoiset tarrat ja niiden lähellä olevat alueet eivät ole naarmuuntuneita, pölyisiä tai millään tavalla peitettyjä. Jos kyseiset alueet on peitetty näkyvistä, skannerilla saattaa olla vaikeuksia tunnistaa filmiä Full Auto Mode (Full Auto -tila). Älä peitä filmitelineessä olevia pieniä aukkoja.
| Sulje kansi ja paina sitä alaspäin, kunnes kuuluu naksahdus. Paina sitten kannen kaikkia reunoja varmistaaksesi, että ne ovat kiinni.
| Varmista, että filmiliuska on asetettu kuvassa esitetyllä tavalla.
| Aseta filmiteline lasitasolle kuvassa esitetyllä tavalla. Varmista, että filmitelineessä oleva A-merkinnällä varustettu kieleke sopii skannerissa olevalle A-merkinnällä varustetulle alueelle.
| Muista irrottaa asiakirja-alusta. Katso Asiakirja-alustan irrottaminen.
| Sulje skannerin kansi.
Jos haluat skannata filmin, katso Epson Scanin käynnistäminen. Kun olet lopettanut filmin skannauksen, muista asettaa asiakirja-alusta takaisin paikalleen ennen asiakirjojen tai valokuvien skannausta. Katso Asiakirja-alustan asettaminen takaisin paikalleen. ### Keskikokoisen filmin asettelu
| Avaa keskikokoisen filmin telineen kansi.
| Työnnä yksi keskikokoinen filmikuva kokonaan filmitelineeseen siten, että sen kiiltävä puoli osoittaa alaspäin. Kuvan ja filmillä olevan tekstin tulee näkyä ylöspäin olevalla puolella käänteisesti. Varmista, että koko kuva näkyy filmitelineen aukossa.
Huomautus:
Pitele filmiä varovasti reunoista tai käytä käsineitä filmiä koskettaessasi, jotta se ei pääse vahingoittumaan. Älä peitä filmitelineen pieniä aukkoja, sillä muuten skannerilla saattaa olla vaikeuksia tunnistaa käyttämäsi filmiteline.
| Sulje telineen kansi ja paina sitä alaspäin, kunnes kuuluu naksahdus. Paina sitten kannen kaikkia reunoja varmistaaksesi, että se on kiinni.
| Varmista, että filmiliuska on asetettu kuvassa esitetyllä tavalla.
| Aseta filmiteline lasitasolle siten, että se on kohdistettu vasempaan yläkulmaan. Varmista, että filmitelineessä oleva B-merkinnällä varustettu kieleke sopii skannerissa olevalle B-merkinnällä varustetulle alueelle.
| Muista irrottaa asiakirja-alusta. Katso Asiakirja-alustan irrottaminen.
| Sulje skannerin kansi.
Huomautus:
Full Auto Mode (Full Auto -tila) ei voi käyttää keskikokoisen filmin skannaamiseen.
Kun olet lopettanut filmin skannauksen, muista asettaa asiakirja-alusta takaisin paikalleen ennen asiakirjojen tai valokuvien skannausta. Katso Asiakirja-alustan asettaminen takaisin paikalleen. #### Skannaustuen käyttäminen Jos filmi on käpristynyt, suorista se keskikokoisen filmin telineen mukana toimitetun skannaustuen avulla. Muistutus:
Jätä ainakin 2 mm tilaa kuvan kehyksen ja skannaustuen välille. Varmista, että kiiltävä puoli on filmin pintaa vasten. Jos asetat skannaustuen väärin päin, se saattaa vahingoittaa filmiä.
Jos filmi on käpristynyt alaspäin: Aseta skannaustuki filmin alle kiiltävä puoli ylöspäin. Sulje sitten telineen kansi. Jos filmi on käpristynyt ylöspäin: Aseta skannaustuki filmin päälle kiiltävä puoli alaspäin. Sulje sitten telineen kansi. Ylös ## Diojen asettaminen telineeseen Filmitelineen diaosan avulla voidaan skannata yhdellä kerralla neljä 35 mm:n diaa. Huomautus:
Varmista, että filmitelineen kääntöpuolella olevat valkoiset tarrat ja niiden lähellä olevat alueet eivät ole naarmuuntuneita, pölyisiä tai millään tavalla peitettyjä. Jos kyseiset alueet on peitetty näkyvistä, skannerilla saattaa olla vaikeuksia tunnistaa dioja Full Auto Mode (Full Auto -tila). Älä peitä filmitelineessä olevia pieniä aukkoja.
| Aseta filmiteline lasitasolle kuvassa esitetyllä tavalla. Varmista, että filmitelineessä oleva C-merkinnällä varustettu kieleke sopii skannerissa olevalle C-merkinnällä varustetulle alueelle.
| Aseta diat filmitelineeseen siten, että niiden kiiltävä puoli osoittaa alaspäin. Kuvien tulee näkyä ylhäältä päin käänteisinä. Kuvien pitää olla suunnattu seuraavasti.
Huomautus:
Varmista, että asetat dian pitkän sivun filmitelineeseen kuten yllä on esitetty.
| Muista irrottaa asiakirja-alusta. Katso Asiakirja-alustan irrottaminen.
| Sulje skannerin kansi.
Jos haluat skannata dioja, katso Epson Scanin käynnistäminen. Kun olet lopettanut diojen skannauksen, muista asettaa asiakirja-alusta takaisin paikalleen ennen asiakirjojen tai valokuvien skannausta. Katso Asiakirja-alustan asettaminen takaisin paikalleen. Ylös ## Asiakirja-alustan asettaminen takaisin paikalleen Aseta asiakirja-alusta takaisin paikalleen työntämällä se skannerin kannen uriin. Varmista, että valkoiset pinnat ovat ulospäin. Ylös |