| Alkuun > Alkuperäisten asiakirjojen skannaus # Skannaaminen Professional Mode (Professional-tila) Kun valitset Professional Mode (Professional-tila), näkyviin tulee Epson Scanin Professional Mode (Professional-tila) ikkuna.
| Aseta alkuperäinen asiakirja tai asiakirjat lasitasolle. Katso ohjeita näistä osista.
Asiakirjat tai valokuvat: Asiakirjojen tai valokuvien asettaminen Filmit tai diat: Filmien tai diojen asettelu
| Käynnistä Epson Scan. Katso ohjeet kohdasta Epson Scanin käynnistäminen.
| Valitse Mode (Tila) -luettelosta Professional Mode (Professional-tila). Katso ohjeet kohdasta Skannaustilan muuttaminen.
| Avaa Document Type (Asiakirjan tyyppi) -luettelo napsauttamalla nuolta ja valitse Reflective (Valoa heijastava), kun skannaat asiakirjoja tai valokuvia, tai Film (Filmi), kun skannaat filmiä tai dioja.
| Jos valitsit Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi kohdan Reflective (Valoa heijastava) skannataksesi asiakirjoja tai valokuvia, napsauta Auto Exposure Type (Automaattivalotuksen tyyppi) -luettelon nuolta ja valitse Photo (Valokuva) tai Document (Asiakirja).
Jos valitsit Document Type (Asiakirjan tyyppi) -asetukseksi kohdan Film (Filmi) skannataksesi filmiä tai dioja, napsauta Film Type (Filmin tyyppi) -luettelon nuolta ja valitse Positive Film (Positiivifilmi), Color Negative Film (Värinegatiivifilmi) tai B&W Negative Film (Mustavalkonegatiivifilmi).
| Avaa Image Type (Kuvatyyppi) -luettelo napsauttamalla nuolta ja valitse skannattavan kuvan tarkka tyyppi.
Image Type (Kuvatyyppi) -asetukset | Skannattavan kuvan tyyppi
48-bit Color (48-bittinen värikuva) | Värikuvat, joita mahdollisesti halutaan muuttaa 48-bittisessä kuvankäsittelyohjelmassa
24-bit Color (24-bittinen värikuva) | Värivalokuvat
Color Smoothing (Värin tasoitus) | Värigrafiikkaa, esimerkiksi kaavio tai piirros
16-bit Grayscale (16-bittinen harmaasävy) | Mustavalkoiset valokuvat, joissa on monia harmaan sävyjä
8-bit Grayscale (8-bittinen harmaasävy) | Mustavalkoiset valokuvat, joissa on vain muutamia harmaan sävyjä
Black & White (Mustavalkoinen) | Mustavalkoista tekstiä ja/tai viivapiirroksia sisältävät asiakirjat
Huomautus:
Jos valitset kohdan 8-bit Grayscale (8-bittinen harmaasävy) tai Black & White (Mustavalkoinen), voit myös valita Image Option (Kuvavaihtoehto) -asetuksen alla kuvatun mukaisesti.
Image Option (Kuvavaihtoehto) -asetus | Kuvaus
None (Ei mitään) | Image Option (Kuvavaihtoehto) -asetus ei ole käytössä.
Dropout: Red (Vähennä: punainen) | Vähentää punaista skannauksesta.
Dropout: Green (Vähennä: vihreä) | Vähentää vihreää skannauksesta.
Dropout: Blue (Vähennä: sininen) | Vähentää sinistä skannauksesta.
Color Enhance: Red (Värinparannus: Punainen) | Tehostaa punaista skannauksessa.
Color Enhance: Green (Värinparannus: Vihreä) | Tehostaa vihreää skannauksessa.
Color Enhance: Blue (Värinparannus: Sininen) | Tehostaa sinistä skannauksessa.
| Avaa Resolution (Tarkkuus) -luettelo nuolta napsauttamalla ja valitse alkuperäiselle asiakirjallesi tai asiakirjoillesi sopiva tarkkuus. Katso ohjeet kohdasta Skannauksen Resolution (Tarkkuus) -valinta.
| Esikatsele kuva(t) napsauttamalla Preview (Esikatselu). Esiin tulee Preview (Esikatselu) -ikkuna, jossa kuvasi näkyy. Katso kohdasta Skannausalueen esikatselu ja säätö ohjeet asetusten määrittämiseen Preview (Esikatselu) -ikkunassa.
| Napsauta nuolta avataksesi Target Size (Kohteen koko) -luettelon ja valitaksesi tarvittaessa haluamasi koon skannatulle kuvalle tai kuville. Voit skannata kuvat alkuperäisessä koossaan, mutta voit myös pienentää tai suurentaa niitä valitsemalla kohdan Target Size (Kohteen koko). Katso ohjeet kohdasta Skannauskoon valitseminen.
| Muokkaa kuvanlaatua tarvittaessa. Katso ohjeet kohdasta Värin ja muiden kuvan asetusten säätäminen.
| Napsauta Scan (Skannaa).
Skannauksen käynnistystapa vaikuttaa seuraaviin toimenpiteisiin. Katso ohjeet kohdasta Skannauksen viimeistely. |