| Alkuun > Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen skanneriin # Asiakirjojen tai valokuvien asettaminen Asiakirjojen tai valokuvien asettaminen lasitasolle Suurten tai paksujen asiakirjojen asettaminen Muistutus:
Lasitasolle ei saa asettaa raskaita esineitä eikä sitä saa painaa liian voimakkaasti.
## Asiakirjojen tai valokuvien asettaminen lasitasolle
| Avaa skannerin kansi.
Varmista, että asiakirja-alusta on asetettu kannen sisäpuolelle. Jos asiakirja-alustaa ei ole asetettu, katso ohjeet kohdasta Asiakirja-alustan asettaminen takaisin paikalleen. a. asiakirja-alusta
| Aseta asiakirja tai valokuva asiakirja-alustalle skannattava puoli alaspäin. Varmista, että asiakirjan tai valokuvan oikea yläreuna on skannerin kulmaa vasten, lähellä nuolimerkkiä.
Huomautus:
Jos skannaat useita valokuvia kerralla, asettele kuvat vähintään 20 mm:n (0,8 tuuman) etäisyydelle toisistaan.
| Sulje skannerin kansi varovasti siten, että alkuperäinen asiakirja ei siirry paikaltaan.
Huomautus:
Pidä lasitaso aina puhtaana. Älä jätä valokuvia lasitasolle pitkäksi aikaa. Ne saattavat tarttua lasin pintaan.
Katso skannauksen käynnistysohjeet kohdasta Epson Scanin käynnistäminen. Ylös ## Suurten tai paksujen asiakirjojen asettaminen Kun skannaat suurikokoista tai paksua asiakirjaa, voit vetää skannerin kannen suoraan ylös.
| Aseta suurikokoinen tai paksu asiakirja lasitasolle.
| Sulje kansi ja pidä sitä mahdollisimman tiukasti alhaalla skannauksen aikana.
Ylös |