| Alkuun > Tekniset tiedot # Skannerin tiedot Yleistä Mekaaniset ominaisuudet Sähköominaisuudet Ympäristö Liitännät Standardit ja hyväksynnät Huomautus:
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.
## Yleistä
Skannerin tyyppi | Tasoskanneri, väri
Valosähköinen laite | CCD-väriviivakenno
Teholliset pikselit | 54400 × 74880 pikseliä, 6400 dpi Jos tarkkuusasetus on suuri, skannausalue saattaa pienentyä.
Asiakirjan koko | Valoa heijastava: 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 tuumaa) A4 tai yhdysvaltalainen kirjekoko Kalvo: 35 mm:n filmiliuska: 12 kehystä kerrallaan 35 mm:n diat: enintään 4 diaa kerrallaan 6 cm:n keskikokoinen muoto: jopa 22 cm
Skannaustarkkuus | 6400 dpi (pääskannaus) 9600 dpi Micro Stepillä (osaskannaus)
Suurin kuvatarkkuus | 50 - 6400, 9600 ja 12800 dpi (50 - 6400 dpi:tä 1 dpi:n välein)
Kuvan tiedot | 16 bittiä/pikseli/väri sisäinen 16 bittiä/pikseli/väri ulkoinen (maksimi)
Liitäntä | Yksi nopea USB/USB-portti
Valonlähde | Valkoinen LED, infrapunan LED
Huomautus:
Valinnainen optinen resoluutio on CCD-elementtien enimmäisskannausresoluutio standardin ISO 14473 määritelmän mukaisesti. ISO 14473 määrittelee optisen resoluution skannausanturin perusnäytteenottotaajuudeksi.
Ylös ## Mekaaniset ominaisuudet
Mitat | Leveys: 280 mm (11,0 tuumaa) Syvyys: 485 mm (19,1 tuumaa) Korkeus: 118 mm (4,6 tuumaa)
Paino | Noin 4,1 kg (9,0 lb) ilman verkkolaitetta
Ylös ## Sähköominaisuudet Huomautus:
Katso jännitetiedot verkkolaitteesta tai skannerin takaosan tyyppikilvestä.
### Skanneri
Nimellisjännite | DC 24 V
Nimellinen tulovirta | 1,3 A
Virrankulutus | 15,5 W käyttötilassa 5,5 W valmiustilassa 1,6 W virransäästötilassa 0,4 W sammutettuna
### Verkkolaite
| 100 - 120 V:n malli | 220–240 V:n malli
Verkkolaitteen malli | A411B | A411E
Nimellinen tulojännite | AC 100–120 V | AC 220–240 V
Nimellinen tulovirta | 1,0 A | 0,5 A
Nimellinen tulotaajuus | 50–60 Hz
Nimellinen lähtöjännite | DC 24 V
Nimellinen lähtövirta | 1,3 A
Huomautus:
Verkkolaitteen malli vaihtelee eri alueilla.
Ylös ## Ympäristö
Lämpötila | Käytön aikana | 10–35 ˚C (50–95 ˚F)
Varastointi | –25–60 ˚C (–13–140 ˚F)
Kosteus | Käytön aikana | 10–80 %, ilman kosteuden tiivistymistä
Varastointi | 10–85 %, ilman kosteuden tiivistymistä
Käyttöolosuhteet | Tavalliset toimisto- tai kotiolosuhteet. Vältä käyttämästä skanneria suorassa auringonvalossa, voimakkaan valonlähteen lähellä tai erittäin pölyisessä ympäristössä.
Ylös ## Liitännät ### USB-liitäntä
Liitäntätyyppi | Universal Serial Bus Specification -määritys, versio 2.0
Sähköstandardi | Full Speed -tila (12 Mt/sekunti) ja Hi-Speed -tila (480 Mt/sekunti) Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 -standardin mukaan.
Liitäntätyyppi | Yksi tyypin B portti
Ylös ## Standardit ja hyväksynnät ### Skanneri Yhdysvaltain malli:
EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Euroopan malli:
EMC-direktiivi 2004/108/ETY | EN 55022 Class B EN 55024
Australian malli:
EMC | AS/NZS CISPR22 Class B
### Viittaus valmistajaan ja maahantuojaan direktiivin 2011/65/EU (RoHS) vaatimusten mukaisesti
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Verkkolaite Yhdysvaltain malli:
Turvallisuus | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Euroopan malli:
Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY EMC-direktiivi 2004/108/ETY | EN 60950-1 EN 55022 Class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Australian malli:
Turvallisuus | AS/NZS 60950,1
EMC | AS/NZS CISPR22 Class B
Ylös |