| Alkuun > Huolto # Skannerin puhdistaminen Skanneri pysyy hyvässä kunnossa, kun puhdistat sen säännöllisin väliajoin seuraavasti: Muistutus:
Älä paina lasitasoa väkivalloin. Varo naarmuttamasta tai vahingoittamasta lasitason pintaa. Älä puhdista lasitasoa kovalla ja naarmuttavalla harjalla. Vahingoittunut lasitaso heikentää skannaustulosta. Älä käytä skannerin puhdistamiseen alkoholia, tinneriä tai syövyttävää liuotinta. Nämä kemikaalit voivat vioittaa skannerin komponentteja ja koteloa. Varo läikyttämästä nestettä skannerin koneistoon tai elektronisille komponenteille. Kastuminen voi vahingoittaa mekaanisia ja sähköisiä osia pysyvästi. Älä käytä suihkutettavia voiteluaineita skannerin sisäosiin. Skannerin koteloa ei saa avata.
| Sammuta skanneri virtakytkimestä.
| Irrota virtajohto skannerista.
| Irrota USB-kaapeli skannerista.
| Puhdista skanneri ulkopuolelta käyttäen kosteaa liinaa ja mietoa pesuainetta.
| Puhdista likaantunut lasitaso pehmeällä ja kuivalla liinalla. Jos lasissa on rasvatahroja tai muuta vaikeasti irrotettavaa likaa, poista ne käyttämällä hieman ikkunanpuhdistusainetta ja pehmeää liinaa. Pyyhi lasi kuivaksi.
Muistutus:
Älä suihkuta ikkunanpuhdistusainetta suoraan skannerin lasitasolle.
| Poista asiakirja-alusta ja puhdista kalvoyksikön ikkuna vaiheen 4 ohjeiden mukaisesti.
a. kalvoyksikön ikkuna Varmista, että lasitasolle tai kalvoyksikön ikkunaan ei kerry pölyä. Pöly voi aiheuttaa skannauskuviin pisteitä. |