| Accueil > Entretien # Nettoyage du scanner Pour bénéficier du meilleur fonctionnement possible de votre scanner, nettoyez-le régulièrement en suivant la procédure suivante. Important :
N'appuyez pas trop fort sur la surface de la vitre d'exposition. Veillez à ne pas rayer ou endommager la surface de la vitre d'exposition. N'utilisez jamais de brosse dure ou abrasive pour la nettoyer. Une vitre d'exposition endommagée peut nuire à la qualité de la numérisation. N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ou de solvant corrosif pour nettoyer le scanner. Ces produits chimiques peuvent endommager les composants du scanner et le boîtier. Veillez à ne pas renverser de liquide sur le mécanisme du scanner ou sur les composants électroniques afin de ne pas risquer de les endommager de manière irréversible. Ne vaporisez pas de lubrifiants dans le scanner. N'ouvrez jamais le boîtier du scanner.
| Mettez le scanner hors tension à l'aide de l'interrupteur.
| Débranchez le cordon de l'adaptateur secteur du scanner.
| Déconnectez le câble USB relié au scanner.
| Nettoyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon humecté d'un mélange de détergent doux et d'eau.
| Si la surface de la vitre d'exposition est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux et sec. Si la surface de la vitre est tachée de graisse ou d'un autre produit difficile à éliminer, utilisez une petite quantité de produit de nettoyage pour vitres et un chiffon doux. Essuyez bien tout le liquide qui pourrait subsister.
Important :
Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage pour vitres directement sur la vitre d'exposition du scanner.
| Retirez le cache pour documents et nettoyez la fenêtre du lecteur de transparents comme indiqué à l'étape 4.
a. fenêtre du lecteur de transparents Vérifiez qu’il n’y a pas de poussière sur la surface de la vitre d’exposition ou de la fenêtre du lecteur de transparents. La poussière peut produire des taches sur vos images numérisées. |