| Accueil > Mise en place de documents originaux dans le scanner # Mise en place de films ou diapositives Dépose du cache pour documents Mise en place du film dans le support Mise en place des diapositives dans le support Réinstallation du cache pour documents ## Dépose du cache pour documents Pour numériser des bandes de film ou des diapositives, vous devez retirer le cache pour documents du capot du scanner. La fenêtre du lecteur de transparents est ainsi découverte et peut être utilisée dans le cadre de la numérisation de films ou de diapositives.
| Ouvrez le capot du scanner et faites coulisser lentement le cache pour documents pour le déposer.
| Essuyez la fenêtre du lecteur de transparents et la vitre d'exposition à l'aide d'un chiffon doux avant de mettre le film ou les diapositives en place.
a. fenêtre du lecteur de transparents Pour mettre en place un film en vue de la numérisation, reportez-vous à la section Mise en place du film dans le support. Pour mettre en place des diapositives en vue de la numérisation, reportez-vous à la section Mise en place des diapositives dans le support. Pour réinstaller le cache pour documents, reportez-vous à la section Réinstallation du cache pour documents. Haut ## Mise en place du film dans le support ### Mise en place des bandes de film de 35 mm
| Ouvrez le couvercle du support de films de 35 mm.
| Faites glisser complètement une ou deux bandes de film dans le support de films de manière à ce que le côté brillant soit orienté vers le bas. Les images et les inscriptions éventuellement présentes sur les bandes de film doivent apparaître à l'envers sur le côté orienté vers le haut.
Remarque :
Tenez soigneusement le bord du film ou utilisez des gants pour toucher le film, faute de quoi vous risquez d'endommager le film. Assurez-vous que les autocollants blancs situés sur la partie arrière du support de films et les zones les entourant ne sont pas rayés, poussiéreux ou recouverts de quelque manière que ce soit. Si ces zones sont obscurcies, il est possible que le scanner ne parvienne pas à reconnaître le film en Full Auto Mode (Mode auto). Ne recouvrez pas les petits orifices du support de films.
| Fermez le couvercle et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'un déclic soit émis. Appuyez ensuite sur tous les bords du couvercle pour le fixer.
| Assurez-vous que la bande de film est placée comme indiqué.
| Placez le support de films sur la vitre d'exposition, comme indiqué, de manière à ce qu'il soit aligné. Assurez-vous que la patte du support de films portant la mention "A" est insérée dans la zone du scanner portant la mention "A".
| Veillez à retirer le cache pour documents. Reportez-vous à la section Dépose du cache pour documents.
| Fermez le capot du scanner.
Pour numériser le film, reportez-vous à la section Démarrage de Epson Scan. Une fois la numérisation du film terminée, veillez à remettre le cache pour documents en place avant de procéder à la numérisation de documents ou de photos. Reportez-vous à la section Réinstallation du cache pour documents. ### Mise en place d'un film de format moyen
| Ouvrez le couvercle du support de films de format moyen.
| Faites glisser l'image d'un film de format moyen dans le support de films de manière à ce que le côté brillant soit orienté vers le bas. L'image et les inscriptions éventuellement présentes sur le film doivent apparaître à l'envers sur le côté orienté vers le haut. Assurez-vous que l'intégralité de la vue de l'image se trouve dans l'ouverture du support de films.
Remarque :
Tenez soigneusement le bord du film ou utilisez des gants pour toucher le film, faute de quoi vous risquez d'endommager le film. Ne recouvrez aucun des petits orifices du support de films, faute de quoi le support de films utilisé risque de ne pas être reconnu par le scanner.
| Refermez le couvercle sur le film et appuyez dessus jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa mise en place. Appuyez ensuite sur tous les bords du couvercle pour le fixer.
| Assurez-vous que la bande de film est placée comme indiqué.
| Placez le support de films sur la vitre d'exposition de manière à ce qu'il soit aligné sur l'angle supérieur gauche. Assurez-vous que la patte du support de films portant la mention "B" est insérée dans la zone du scanner portant la mention "B".
| Veillez à retirer le cache pour documents. Reportez-vous à la section Dépose du cache pour documents.
| Fermez le capot du scanner.
Remarque :
Vous ne pouvez pas utiliser le Full Auto Mode (Mode auto) dans le cadre de la numérisation de films de format moyen.
Une fois la numérisation du film terminée, veillez à remettre le cache pour documents en place avant de procéder à la numérisation de documents ou de photos. Reportez-vous à la section Réinstallation du cache pour documents. #### Utilisation de la feuille de support de numérisation Lorsque le film est incurvé, aplatissez-le à l'aide de la feuille de support de numérisation fourni avec le support de films de format moyen. Important :
Laissez un espace d'au moins 2 mm entre le cadre de l'image et la feuille de support de numérisation. Vérifiez que le côté brillant entre en contact avec la surface du film. Lorsque vous installez la feuille de support de numérisation à l'envers, cela risque d'endommager le film.
Lorsque le film est incurvé vers le bas : Placez la feuille de support de numérisation sous le film avec la surface brillante tournée vers le haut. Fermez ensuite le capot du support. Lorsque le film est incurvé vers le haut : Placez la feuille de support de numérisation sur le film avec la surface brillante tournée vers le bas. Fermez ensuite le capot du support. Haut ## Mise en place des diapositives dans le support La section du support de films réservée aux diapositives vous permet de numériser un maximum de quatre diapositives de 35 mm à la fois. Remarque :
Assurez-vous que les autocollants blancs situés sur la partie arrière du support de films et les zones les entourant ne sont pas rayés, poussiéreux ou recouverts de quelque manière que ce soit. Si ces zones sont obscurcies, il est possible que le scanner ne parvienne pas à reconnaître les diapositives en Full Auto Mode (Mode auto). Ne recouvrez pas les petits orifices du support de films.
| Placez le support de films sur la vitre d'exposition, comme indiqué, de manière à ce qu'il soit aligné. Assurez-vous que la patte du support de films portant la mention "C" est insérée dans la zone du scanner portant la mention "C".
| Placez un maximum de quatre diapositives dans le support de films de manière à ce que le bord inférieur brillant soit orienté vers le bas. Les images doivent apparaître à l'envers sur le côté orienté vers le haut. L'orientation des images doit correspondre à l'orientation indiquée.
Remarque :
Veillez à placer le bord long de la diapositive dans le support de films comme indiqué ci-dessus.
| Veillez à retirer le cache pour documents. Reportez-vous à la section Dépose du cache pour documents.
| Fermez le capot du scanner.
Pour numériser les diapositives, reportez-vous à la section Démarrage de Epson Scan. Une fois la numérisation des diapositives terminée, veillez à remettre le cache pour documents en place avant de procéder à la numérisation de documents ou de photos. Reportez-vous à la section Réinstallation du cache pour documents. Haut ## Réinstallation du cache pour documents Réinstallez le cache pour documents en le faisant glisser dans les encoches du capot du scanner. Veillez à ce que la surface blanche soit orientée vers l'extérieur. Haut |