| Accueil > Numérisation de projets spécifiques # Suppression des traces de poussière à l'aide de la fonction Dépoussiérage Dust Removal (Dépoussiérage) en Full Auto Mode (Mode auto) Dust Removal (Dépoussiérage) en Home Mode (Mode loisirs) Dust Removal (Dépoussiérage) en Professional Mode (Mode Professionnel) La fonction Dust Removal (Dépoussiérage) de Epson Scan vous permet de supprimer virtuellement les traces de poussière présentes sur les originaux lors de la numérisation. Avant de numériser les originaux, supprimez délicatement les traces de poussière visibles.
Image d'origine | Option Dust Removal (Dépoussiérage) activée
Remarque :
Avant de numériser les originaux, supprimez délicatement les traces de poussière visibles. N'activez pas l'option Dust Removal (Dépoussiérage) pour numériser des originaux qui ne présentent pas de traces de rayures et de poussière : vous risquez d'obtenir des images numérisées déformées ou floues. Lorsque vous numérisez un film ou des diapositives, la fonction Dust Removal (Dépoussiérage) est disponible en Full Auto Mode (Mode auto) ou en Professional Mode (Mode Professionnel) uniquement (elle n'est pas disponible en Home Mode (Mode loisirs)). Pour retirer la poussière d'un film ou de diapositives en couleur en Home Mode (Mode loisirs), utilisez la fonction DIGITAL ICE Technology comme indiqué dans la section Suppression des traces de rayures et de poussière présentes sur les originaux à l'aide de la fonction DIGITAL ICE Technology. Si des traces de poussière sont encore présentes sur les diapositives ou les films en couleur après utilisation de la fonction Dust Removal (Dépoussiérage), procédez de nouveau à la numérisation à l'aide de la fonction DIGITAL ICE Technology comme indiqué dans la section Suppression des traces de rayures et de poussière présentes sur les originaux à l'aide de la fonction DIGITAL ICE Technology. Cette fonction n'est pas disponible si la case à cocher DIGITAL ICE Technology est activée.
Reportez-vous à l'une des section suivantes pour obtenir des instructions sur la suppression des traces de poussière présentes sur le(s) document(s) d'origine. Full Auto Mode (Mode auto) : Dust Removal (Dépoussiérage) en Full Auto Mode (Mode auto) Office Mode (Mode bureautique) : Cette fonction n'est pas disponible en Office Mode (Mode bureautique). Passez en Full Auto Mode (Mode auto) ou en Professional Mode (Mode Professionnel). Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Activation d'un autre mode de numérisation. Home Mode (Mode loisirs) : Dust Removal (Dépoussiérage) en Home Mode (Mode loisirs) Professional Mode (Mode Professionnel) : Dust Removal (Dépoussiérage) en Professional Mode (Mode Professionnel) ## Dust Removal (Dépoussiérage) en Full Auto Mode (Mode auto)
| Placez le(s) document(s) d'origine sur la vitre d'exposition. Reportez-vous à l'une des sections suivantes pour obtenir des instructions.
Documents ou photos : Mise en place de documents ou de photos Film ou diapositives : Mise en place de films ou diapositives Remarque concernant les films ou diapositives :
En Full Auto Mode (Mode auto), vous ne pouvez numériser que des diapositives ou des bandes de film positif couleur de 35 mm. Si vous souhaitez numériser d'autres types de films, utilisez le Home Mode (Mode loisirs) ou le Professional Mode (Mode Professionnel). Pour activer un autre mode de numérisation, reportez-vous à la section Activation d'un autre mode de numérisation.
| Démarrez Epson Scan. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Démarrage de Epson Scan.
| Dans la fenêtre Full Auto Mode (Mode auto), cliquez sur Customize (Personnaliser). La fenêtre Customize (Personnaliser) s'affiche.
| Activez la case à cocher Dust Removal (Dépoussiérage).
| Pour sélectionner les paramètres d'enregistrement des fichiers, cliquez sur File Save Settings (Enregistrement des fichiers). Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Sélection des paramètres File Save Settings (Enregistrement des fichiers).
Remarque :
Si vous lancez Epson Scan à partir d'un programme compatible TWAIN tel que Adobe Photoshop Elements, le bouton File Save Settings (Enregistrement des fichiers) ne s'affiche pas.
| Une fois que vous avez défini tous les paramètres nécessaires, cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre Full Auto Mode (Mode auto).
| Cliquez sur Scan (Numériser).
Ce qui suit dépend du mode de lancement de Epson Scan. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Fin de la numérisation. Haut ## Dust Removal (Dépoussiérage) en Home Mode (Mode loisirs)
| Placez le(s) document(s) d'origine sur la vitre d'exposition. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Mise en place de documents ou de photos.
| Démarrez Epson Scan. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Démarrage de Epson Scan.
| Dans la fenêtre Home Mode (Mode loisirs), sélectionnez les paramètres Document Type (Type de document), Image Type (Type d'image) et Destination. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Numérisation en Home Mode (Mode loisirs).
| Cliquez sur Preview (Aperçu) pour afficher la ou les images en aperçu, puis sélectionnez la zone de numérisation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Affichage en aperçu et ajustement de la zone de numérisation.
| Activez la case à cocher Dust Removal (Dépoussiérage).
Remarque :
Le résultat du Dust Removal (Dépoussiérage) n'apparaît pas sur l'image affichée dans la fenêtre Preview (Aperçu). Si vous numérisez plusieurs images simultanément et que vous souhaitez appliquer la fonction de Dust Removal (Dépoussiérage) à toutes les images ou à toutes les zones de numérisation, cliquez sur All (Toutes) dans la fenêtre Preview (Aperçu) avant d'activer la case à cocher.
| Procédez aux autres ajustements nécessaires au niveau de l'image. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Ajustement des paramètres relatifs aux couleurs et à l'image.
| Redimensionnez l'image à votre guise. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Sélection de la taille de numérisation.
| Cliquez sur Scan (Numériser).
Ce qui suit dépend du mode de lancement de Epson Scan. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Fin de la numérisation. Haut ## Dust Removal (Dépoussiérage) en Professional Mode (Mode Professionnel)
| Placez le(s) document(s) d'origine sur la vitre d'exposition. Reportez-vous à l'une des sections suivantes pour obtenir des instructions.
Documents ou photos : Mise en place de documents ou de photos Film ou diapositives : Mise en place de films ou diapositives
| Démarrez Epson Scan. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Démarrage de Epson Scan.
| Dans la fenêtre Professional Mode (Mode Professionnel), sélectionnez les paramètres Document Type (Type de document), Document Source (Source du document), Auto Exposure Type (Option d'Auto Exposition) (pour la numérisation de documents ou de photos) ou Film Type (Type de film) (pour la numérisation de film ou de diapositives), Image Type (Type d'image) et Resolution (Résolution). Pour plus de détails, reportez-vous à la section Numérisation en Professional Mode (Mode Professionnel).
| Cliquez sur Preview (Aperçu) pour afficher la ou les images en aperçu, puis sélectionnez la zone de numérisation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Affichage en aperçu et ajustement de la zone de numérisation.
| Faites défiler la page jusqu'à la zone Adjustments (Ajustements) et activez la case à cocher Dust Removal (Dépoussiérage). Si vous souhaitez augmenter ou réduire le niveau de l'effet du dépoussiérage, cliquez sur le bouton + (Windows) ou (Mac OS X) situé à côté de l'option et sélectionnez un paramètre de la liste Level (Niveau).
Remarque :
Le résultat du Dust Removal (Dépoussiérage) n'apparaît pas sur l'image affichée dans la fenêtre Preview (Aperçu). Si vous numérisez plusieurs images simultanément et que vous souhaitez appliquer la fonction de Dust Removal (Dépoussiérage) à toutes les images ou à toutes les zones de numérisation, cliquez sur All (Toutes) dans la fenêtre Preview (Aperçu) avant d'activer la case à cocher. Cette fonction n'est pas disponible si la case à cocher DIGITAL ICE Technology est activée.
| Procédez aux autres ajustements nécessaires au niveau de l'image. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Ajustement des paramètres relatifs aux couleurs et à l'image.
| Redimensionnez l'image à votre guise. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Sélection de la taille de numérisation.
| Cliquez sur Scan (Numériser).
Ce qui suit dépend du mode de lancement de Epson Scan. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Fin de la numérisation. Haut |