| Accueil > Présentation des composants du scanner # Voyant et touches Voyant Touches Le scanner dispose de quatre touches qui permettent de réaliser les opérations de numérisation. Les voyants d'état permettent de savoir si le scanner fonctionne normalement ou non. a. Voyants d'état b. Touche PDF c. Touche E-mail d. Touche Copy e. Touche AutoScan ## Voyant Les voyants d'état vert et orange se trouvent à gauche de la touche PDF .
Voyant | État du voyant | Signification
Ready (Vert) | Allumé | Le scanner est prêt.
Clignotant | Initialisation ou numérisation en cours.
Error (Orange) | Clignotant | Une erreur s'est produite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Le voyant d'état clignote.
(Tous) | Éteint | Le scanner est hors tension.
Haut ## Touches Avant d'utiliser les touches du scanner, assurez-vous que les applications Epson Scan et Epson Event Manager sont installées.
Touche | Fonction
AutoScan | Epson Scan démarre.
Copier | L'application Copy Utility démarre.
E-mail | Epson Scan procède automatiquement à la numérisation et la fenêtre Send File Via E-mail (Envoyer un fichier par courrier électronique) s'affiche.
PDF | La fenêtre Scan to PDF s'affiche.
Reportez-vous à la section À l'aide des touches du scanner. Haut |