| Accueil > Caractéristiques techniques # Caractéristiques du scanner Caractéristiques générales Caractéristiques mécaniques Caractéristiques électriques Caractéristiques environnementales Interfaces Normes et conformité Remarque :
Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.
## Caractéristiques générales
Type de scanner | Couleur à plat
Dispositif photoélectrique | Capteur de lignes CCD couleur
Pixels effectifs | 54 400× 74 880 pixels à 6 400 ppp La zone de numérisation peut être réduite si le paramètre de résolution est élevé.
Dimensions des documents | Opaque : 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 pouces), format A4 ou US Letter Transparent : Films de 35 mm : 12 vues à la fois 35 mm (diapositives) : 4 vues maximum à la fois Format moyen de 6 cm : jusqu'à 22 cm
Résolution de numérisation | 6 400 ppp (numérisation principale) 9 600 ppp avec micro contrôle du déplacement (numérisation secondaire)
Résolution de sortie | 50 à 6 400, 9 600 et 12 800 ppp (50 à 6 400 ppp par incréments de 1 ppp)
Données d'image | 16 bits par pixel par couleur interne 16 bits par pixel par couleur externe (maximum)
Interface | Port USB haute vitesse
Source lumineuse | Diode électroluminescente blanche, diode électroluminescente infrarouge
Remarque :
La résolution optique secondaire correspond à la résolution maximale de numérisation des éléments CCD, selon la définition proposée par la norme ISO 14473. La norme ISO 14473 définit la résolution optique comme le taux d'échantillonnage fondamental du capteur.
Haut ## Caractéristiques mécaniques
Dimensions | Largeur : 280 mm (11,0 pouces) Profondeur : 485 mm (19,1 pouces) Hauteur : 118 mm (4,6 pouces)
Poids | Env. 4,1 kg (9,0 lb) sans adaptateur secteur
Haut ## Caractéristiques électriques Remarque :
Vérifiez la tension d'alimentation électrique figurant sur l'étiquette située sur l'adaptateur secteur ou sur la partie arrière du scanner.
### Scanner
Tension nominale | 24 V CC
Courant d'entrée nominal | 1,3 A
Consommation électrique | 15,5 W en fonctionnement 5,5 W en mode prêt 1,6 W en mode Veille 0.4 W hors tension
### Adaptateur secteur
| Modèle 100-120 V | Modèle 220-240 V
Modèle d'adaptateur secteur | A411B | A411E
Tension d'entrée nominale | 100 à 120 V CA | 220 à 240 V CA
Courant d'entrée nominal | 1,0 A | 0,5 A
Fréquence d'entrée nominale | 50 à 60 Hz
Tension de sortie nominale | 24 V CC
Courant de sortie nominal | 1,3 A
Remarque :
Le modèle d'adaptateur secteur varie selon les pays.
Haut ## Caractéristiques environnementales
Température | Fonctionnement | 10 à 35 ˚C (50 à 95 ˚F)
Stockage | –25 à 60 ˚C (–13 à 140 ˚F)
Humidité | Fonctionnement | 10 à 80 %, sans condensation
Stockage | 10 à 85 %, sans condensation
Conditions de fonctionnement | Conditions ambiantes habituelles au domicile ou au bureau. Évitez de faire fonctionner le scanner à la lumière directe du soleil, à proximité d'une source d'éclairage intense ou dans des lieux extrêmement poussiéreux.
Haut ## Interfaces ### Interface USB
Type d'interface | Spécification USB (Universal Serial Bus), révision 2.0
Norme électrique | Mode Pleine vitesse (12 Mbits par seconde) et mode Haute vitesse (480 Mbits par seconde) de la spécification USB, révision 2.0.
Type de connecteur | Un port de type B
Haut ## Normes et conformité ### Scanner Modèle américain :
CEM | FCC Section 15 Sous-section B Classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Classe B
Modèle européen :
Directive CEM 2004/108/EC | EN 55022 Classe B EN 55024
Modèle australien :
CEM | AS/NZS CISPR22 Classe B
### Indication du fabricant et de l'importateur en conformité avec les exigences de la directive 2011/65/UE (Réduction des substances dangereuses)
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Adaptateur secteur Modèle américain :
Sécurité | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 n°60950-1
CEM | FCC Section 15 Sous-section B Classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Classe B
Modèle européen :
Directive Basse tension 2006/95/EC Directive CEM 2004/108/EC | EN 60950-1 EN 55022 Classe B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Modèle australien :
Sécurité | AS/NZS 60950.1
CEM | AS/NZS CISPR22 Classe B
Haut |