| Accueil > Mise en place de documents originaux dans le scanner # Mise en place de documents ou de photos Installation de documents ou de photos sur la vitre d'exposition Mise en place de documents épais ou de grande dimension Important :
Ne placez pas d'objets lourds sur la vitre d'exposition et n'appuyez pas trop fort sur la vitre.
## Installation de documents ou de photos sur la vitre d'exposition
| Ouvrez le capot du scanner.
Assurez-vous que le cache pour documents est installé à l'intérieur du capot. Si le cache pour documents n'est pas installé, reportez-vous à la section Réinstallation du cache pour documents pour obtenir des instructions. a. cache pour documents
| Placez le document ou la photo face à numériser orientée vers la vitre d'exposition. Assurez-vous que le coin supérieur droit du document ou de la photo se trouve dans le coin du scanner, à côté du repère en forme de flèche.
Remarque :
Si vous numérisez plusieurs photos à la fois, laissez un espace d'au moins 20 mm (0,8 pouce) entre chaque photo.
| Refermez le capot du scanner avec précaution de manière à ce que le document original reste en place.
Remarque :
Veillez à ce que la vitre d'exposition soit toujours propre. Ne laissez pas traîner des photos sur la vitre d'exposition, elles pourraient coller à la vitre.
Pour obtenir des instructions sur le démarrage de la numérisation, reportez-vous à la section Démarrage de Epson Scan. Haut ## Mise en place de documents épais ou de grande dimension Vous pouvez relever le capot du scanner lors de la numérisation de documents épais ou de grande dimension.
| Placez le document épais ou de grande dimension sur la vitre d'exposition.
| Fermez le capot et maintenez-le fermement pendant la numérisation.
Haut |