| Kezdőlap > Az eredetik beolvasása # Beolvasás Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban Professional Mode (Professzionális mód) választása esetén az Epson Scan Professional Mode (Professzionális mód) ablaka jelenik meg.
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. Erről a következő részek tartalmaznak útmutatást.
Dokumentumok vagy fényképek: Fényképek és dokumentumok ráhelyezése a dokumentumasztalra Film vagy dia: Film vagy dia elhelyezése
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| Válassza a Professional Mode (Professzionális mód) módot a Mode (Mód) listában. További útmutatás: A beolvasási mód megváltoztatása.
| Kattintson a nyílra a Document Type (Dokumentumtípus) lista megnyitásához, majd válassza a Reflective (Fényvisszaverő) (dokumentumok vagy fényképek beolvasásához) vagy a Film (film vagy dia beolvasásához) menüpontot.
| Ha a Reflective (Fényvisszaverő) (dokumentumok és fényképek beolvasásához) pontot választotta Document Type (Dokumentumtípus) beállításként, akkor kattintson a nyílra az Auto Exposure Type (Automatikus expozíció típusa) listában, majd válassza a Photo (Fénykép) vagy Document (Dokumentum) pontot.
Ha a Film (film vagy dia beolvasásához) pontot választotta Document Type (Dokumentumtípus) beállításként, akkor kattintson a nyílra a Film Type (Filmtípus) listában, és válassza a Positive Film (Pozitív film), Color Negative Film (Színes negatív film) vagy B&W Negative Film (Fekete-fehér negatív film) menüpontot.
| A nyílra kattintva nyissa le az Image Type (Képtípus) listát, és válassza ki a beolvasott kép részletes típusát.
Image Type (Képtípus) beállítása | A beolvasott kép típusa
48-bit Color (48 bites színes) | Színes fénykép, amelyet 48 bites képszerkesztő programban szeretne módosítani
24-bit Color (24 bites színes) | Színes fényképek
Color Smoothing (Színkiegyenlítés) | Színes grafikák, például grafikonok, ábrák
16-bit Grayscale (16 bites szürkeárnyalatos) | Fekete-fehér fényképek, amelyeken a szürke sokféle árnyalata látható
8-bit Grayscale (8 bites szürkeárnyalatos) | Fekete-fehér fényképek, amelyeken csak a szürke néhány árnyalata látható
Black & White (Fekete-fehér) | Dokumentumok fekete színű szöveggel, illetve vonalrajzzal
Megjegyzés:
A 8-bit Grayscale (8 bites szürkeárnyalatos) vagy Black & White (Fekete-fehér) lehetőség esetében az alább leírt módon megadható az Image Option (Kép opció) beállítás is.
Image Option (Kép opció) beállítás | Leírás
None (Nincs) | Nincs megadva Image Option (Kép opció) beállítás.
Dropout: Red (Kihagyás: Vörös) | A beolvasás kihagyja a vörös színt.
Dropout: Green (Kihagyás: Zöld) | A beolvasás kihagyja a zöld színt.
Dropout: Blue (Kihagyás: Kék) | A beolvasás kihagyja a kék színt.
Color Enhance: Red (Színfokozás: piros) | A beolvasás felerősíti a vörös színt.
Color Enhance: Green (Színfokozás: zöld) | A beolvasás felerősíti a zöld színt.
Color Enhance: Blue (Színfokozás: kék) | A beolvasás felerősíti a kék színt.
| Kattintson a nyílra a Resolution (Felbontás) lista megnyitásához, majd válassza ki az eredeti dokumentum(ok) kívánt felbontását. További útmutatás: A beolvasás Resolution (Felbontás) értékének megadása.
| Az előkép megtekintéséhez kattintson a Preview (Előkép) gombra. Megjelenik a Preview (Előkép) ablak, és benne a képek. Lásd a következő fejezetet: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása ahol utasításokat találhat a Preview (Előkép) ablakban végzendő beállításokra vonatkozóan.
| Kattintson a nyílra a Target Size (Célméret) lista megnyitásához, majd szükség esetén válassza a beolvasott kép(ek) kívánt méretét. A képeket beolvashatja eredeti méretükben, illetve beolvasás közben lekicsinyítheti vagy felnagyíthatja őket a Target Size (Célméret) beállítás megadásával. További útmutatás: A beolvasási méret kiválasztása.
| Szükség esetén módosíthatja a képminőséget. További útmutatás: A kép színeinek és egyéb beállításainak módosítása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
A következő lépés a beolvasás elindítási módjától függ. További útmutatás: A beolvasás befejezése. |