| Kezdőlap > Speciális projektek beolvasása # Ellenfényben készült fényképek javítása Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) Home Mode (Otthoni mód) módban Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) Professional Mode (Professzionális mód) módban Az Epson Scan program Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) parancsa segítségével eltávolíthatja az árnyékokat a túl nagy ellenfényben készült fényképekről. A papírképek, a filmek és a diák automatikusan, beolvasás közben javíthatók ki.
Eredeti kép | Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) után
Az ellenfényben készült fényképek javításáról a következő részek tartalmaznak útmutatást. Full Auto Mode (Automatikus mód): Ez a funkció nem áll rendelkezésre Full Auto Mode (Automatikus mód) módban. Módosítsa a beolvasási módot Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) módra. További útmutatás: A beolvasási mód megváltoztatása. Office Mode (Irodai mód): Ez a funkció nem áll rendelkezésre Office Mode (Irodai mód) módban. Módosítsa a beolvasási módot Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) módra. További útmutatás: A beolvasási mód megváltoztatása. Home Mode (Otthoni mód): Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) Home Mode (Otthoni mód) módban Professional Mode (Professzionális mód): Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) Professional Mode (Professzionális mód) módban ## Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) Home Mode (Otthoni mód) módban
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. Erről a következő részek tartalmaznak útmutatást.
Dokumentum vagy fénykép: Fényképek és dokumentumok ráhelyezése a dokumentumasztalra Film vagy dia: Film vagy dia elhelyezése
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| A Home Mode (Otthoni mód) ablakban adja meg a Document Type (Dokumentumtípus), Image Type (Képtípus) és Destination (Rendeltetés) beállításokat. Részletes tudnivalók: Beolvasás Home Mode (Otthoni mód) üzemmódban.
| Olvassa be az előképet a Preview (Előkép) gomb segítségével, majd válassza ki azt a területet, amelyet be szeretne olvasni. További részletek: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása.
| Jelölje be a Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) négyzetet.
Megjegyzés:
Ha egyszerre több képet olvas be, és a Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) funkcióval végzett módosításokat mindegyik képre vagy beolvasott területre alkalmazni szeretné, akkor a négyzet bejelölése előtt kattintson az All (Mind) gombra a Preview (Előkép) ablakban.
| Végezze el a képen a többi szükséges módosítást. További részletek: A kép színeinek és egyéb beállításainak módosítása.
| Szükség szerint adja meg a kép(ek) méretét. További részletek: A beolvasási méret kiválasztása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
A következő lépés az Epson Scan program elindítási módjától függ. További útmutatás: A beolvasás befejezése. Felülre ## Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) Professional Mode (Professzionális mód) módban
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. Erről a következő részek tartalmaznak útmutatást.
Dokumentum vagy fénykép: Fényképek és dokumentumok ráhelyezése a dokumentumasztalra Film vagy dia: Film vagy dia elhelyezése
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| A Professional Mode (Professzionális mód) ablakban válassza ki a Document Type (Dokumentumtípus), a Document Source (Dokumentumforrás), az Auto Exposure Type (Automatikus expozíció típusa) (dokumentumok vagy fényképek beolvasásához) vagy a Film Type (Filmtípus) (film vagy dia beolvasásához), az Image Type (Képtípus) és a Resolution (Felbontás) beállításokat. Részletes tudnivalók: Beolvasás Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban.
| Olvassa be az előképet a Preview (Előkép) gomb segítségével, majd válassza ki azt a területet, amelyet be szeretne olvasni. További részletek: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása.
| A görgetősávval jelenítse meg az Adjustments (Beállítások) területet, majd jelölje be a Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) négyzetet. Ha fokozni vagy csökkenteni szeretné a háttérvilágítás javításának mértékét, kattintson a beállítás melletti + (Windows) vagy (Mac OS X) gombra, és válassza ki a kívánt szintet a Level (Szint) listából.
Megjegyzés:
Ha egyszerre több képet olvas be, és a Backlight Correction (Háttérvilágítás javítása) funkcióval végzett módosításokat mindegyik képre vagy beolvasott területre alkalmazni szeretné, akkor a négyzet bejelölése előtt kattintson az All (Mind) gombra a Preview (Előkép) ablakban.
| Végezze el a képen a többi szükséges módosítást. További részletek: A kép színeinek és egyéb beállításainak módosítása.
| Szükség szerint adja meg a kép(ek) méretét. További részletek: A beolvasási méret kiválasztása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
A következő lépés az Epson Scan program elindítási módjától függ. További útmutatás: A beolvasás befejezése. Felülre |