| Kezdőlap > Speciális projektek beolvasása # Pornyomok eltávolítása a por eltávolítása funkcióval Dust Removal (Por eltávolítása) Full Auto Mode (Automatikus mód) Dust Removal (Por eltávolítása) Home Mode (Otthoni mód) módban Dust Removal (Por eltávolítása) Professional Mode (Professzionális mód) módban Az Epson Scan Dust Removal (Por eltávolítása) funkciója segítségével gyakorlatilag „eltüntethetők" beolvasás közben az eredetiken látható pornyomok. Mielőtt beolvasná az eredetit, gondosan távolítsa el róla a rajta látható porszemeket.
Eredeti kép | Dust Removal (Por eltávolítása) után
Megjegyzés:
Mielőtt beolvasná az eredetit, gondosan távolítsa el róla a rajta látható porszemeket. Ne használja a Dust Removal (Por eltávolítása) funkciót por- vagy karcolásnyomokat nem tartalmazó eredetik beolvasására, különben a beolvasott ábra torzulhat vagy elhomályosulhat. Film vagy dia beolvasásakor a Dust Removal (Por eltávolítása) funkció csak Full Auto Mode (Automatikus mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban elérhető (nem áll rendelkezésre Home Mode (Otthoni mód)üzemmódban). A pornyomok színes filmről vagy diáról való eltávolításához Home Mode (Otthoni mód) esetén használja a DIGITAL ICE Technology funkciót a következő fejezetben leírtak szerint: Por- és karcolásnyomok eltávolítása az eredetiről a DIGITAL ICE Technology segítségével. Ha még a Dust Removal (Por eltávolítása) funkció alkalmazását követően is vannak pornyomok a színes filmen vagy a dián, akkor olvassa be újra a DIGITAL ICE Technology funkció segítségével, a következő fejezetben leírtak szerint: Por- és karcolásnyomok eltávolítása az eredetiről a DIGITAL ICE Technology segítségével. Ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha a DIGITAL ICE Technology jelölőnégyzet be van jelölve.
Az eredetiken látható pornyomok eltüntetéséről a következő részek tartalmaznak útmutatást. Full Auto Mode (Automatikus mód): Dust Removal (Por eltávolítása) Full Auto Mode (Automatikus mód) Office Mode (Irodai mód): Ez a funkció nem áll rendelkezésre Office Mode (Irodai mód) módban. Módosítsa a beolvasási módot Full Auto Mode (Automatikus mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) módra. További útmutatás: A beolvasási mód megváltoztatása. Home Mode (Otthoni mód): Dust Removal (Por eltávolítása) Home Mode (Otthoni mód) módban Professional Mode (Professzionális mód): Dust Removal (Por eltávolítása) Professional Mode (Professzionális mód) módban ## Dust Removal (Por eltávolítása) Full Auto Mode (Automatikus mód)
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. Erre vonatkozólag a következő részek tartalmaznak útmutatást.
Dokumentum vagy fénykép: Fényképek és dokumentumok ráhelyezése a dokumentumasztalra Film vagy dia: Film vagy dia elhelyezése Megjegyzés film vagy dia esetén:
Full Auto Mode (Automatikus mód) módban csak 35 mm-es színes filmet vagy színes pozitív diát lehet beolvasni. Ha más típusú filmet szeretne beolvasni, akkor használja a Home Mode (Otthoni mód) vagy Professional Mode (Professzionális mód) módot. A beolvasási mód megváltoztatásáról a következő rész tartalmaz tájékoztatást: A beolvasási mód megváltoztatása.
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| A Full Auto Mode (Automatikus mód) ablakban kattintson a Customize (Testreszabás) gombra. Megjelenik a Customize (Testreszabás) ablak.
| Jelölje be a Dust Removal (Por eltávolítása) négyzetet.
| Ha szeretné kiválasztani a Fájlmentési beállításokat, akkor kattintson a File Save Settings (Fájlmentési beállítások) menüpontra. További útmutatás: A File Save Settings (Fájlmentési beállítások) kiválasztása.
Megjegyzés:
A File Save Settings (Fájlmentési beállítások) gomb nem jelenik meg, ha az Epson Scan programot TWAIN-kompatibilis programból, például az Adobe Photoshop Elements programból indítja.
| A szükséges beállítások befejeztével kattintson az OK gombra, így visszatér a Full Auto Mode (Automatikus mód) ablakba.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
A következő lépés az Epson Scan program elindítási módjától függ. További útmutatás: A beolvasás befejezése. Felülre ## Dust Removal (Por eltávolítása) Home Mode (Otthoni mód) módban
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. További útmutatás: Fényképek és dokumentumok ráhelyezése a dokumentumasztalra.
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| A Home Mode (Otthoni mód) ablakban adja meg a Document Type (Dokumentumtípus), Image Type (Képtípus) és Destination (Rendeltetés) beállításokat. További útmutatás: Beolvasás Home Mode (Otthoni mód) üzemmódban.
| Olvassa be az előképet a Preview (Előkép) gomb segítségével, majd válassza ki azt a területet, amelyet be szeretne olvasni. További részletek: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása.
| Jelölje be a Dust Removal (Por eltávolítása) négyzetet.
Megjegyzés:
A Dust Removal (Por eltávolítása) funkció eredménye nem látható a Preview (Előkép) ablakban. Ha egyszerre több képet olvas be, és a Dust Removal (Por eltávolítása) funkcióval végzett módosításokat mindegyik képre vagy beolvasott területre alkalmazni szeretné, akkor a négyzet bejelölése előtt kattintson az All (Mind) gombra a Preview (Előkép) ablakban.
| Végezze el a képen a többi szükséges módosítást. További részletek: A kép színeinek és egyéb beállításainak módosítása.
| Szükség szerint adja meg a kép(ek) méretét. További részletek: A beolvasási méret kiválasztása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
A következő lépés az Epson Scan program elindítási módjától függ. További útmutatás: A beolvasás befejezése. Felülre ## Dust Removal (Por eltávolítása) Professional Mode (Professzionális mód) módban
| Helyezze az eredetiket a dokumentumasztalra. Erről a következő részek tartalmaznak útmutatást.
Dokumentum vagy fénykép: Fényképek és dokumentumok ráhelyezése a dokumentumasztalra Film vagy dia: Film vagy dia elhelyezése
| Indítsa el az Epson Scan programot. További útmutatás: Az Epson Scan program indítása.
| A Professional Mode (Professzionális mód) ablakban válassza ki a Document Type (Dokumentumtípus), a Document Source (Dokumentumforrás), az Auto Exposure Type (Automatikus expozíció típusa) (dokumentumok vagy fényképek beolvasásához) vagy a Film Type (Filmtípus) (film vagy dia beolvasásához), az Image Type (Képtípus) és a Resolution (Felbontás) beállításokat. Részletes tudnivalók: Beolvasás Professional Mode (Professzionális mód) üzemmódban.
| Olvassa be az előképet a Preview (Előkép) gomb segítségével, majd válassza ki azt a területet, amelyet be szeretne olvasni. További részletek: Az előkép beolvasása és a beolvasott terület módosítása.
| A görgetősávval jelenítse meg az Adjustments (Beállítások) területet, majd jelölje be a Dust Removal (Por eltávolítása) négyzetet. Ha fokozni vagy csökkenteni szeretné a poreltávolítás mértékét, kattintson a beállítás melletti + (Windows) vagy (Mac OS X) gombra, és válassza ki a kívánt szintet a Level (Szint) listából.
Megjegyzés:
A Dust Removal (Por eltávolítása) funkció eredménye nem látható a Preview (Előkép) ablakban. Ha egyszerre több képet olvas be, és a Dust Removal (Por eltávolítása) funkcióval végzett módosításokat mindegyik képre vagy beolvasott területre alkalmazni szeretné, akkor a négyzet bejelölése előtt kattintson az All (Mind) gombra a Preview (Előkép) ablakban. Ez a funkció nem áll rendelkezésre, ha a DIGITAL ICE Technology jelölőnégyzet be van jelölve.
| Végezze el a képen a többi szükséges módosítást. További útmutatás: A kép színeinek és egyéb beállításainak módosítása.
| Szükség szerint adja meg a kép(ek) méretét. További útmutatás: A beolvasási méret kiválasztása.
| Kattintson a Scan (Beolvasás) gombra.
A következő lépés az Epson Scan program elindítási módjától függ. További útmutatás: A beolvasás befejezése. Felülre |