| Kezdőlap > Műszaki adatok # A lapolvasó műszaki adatai Általános Mechanikai adatok Elektromos adatok Környezeti adatok Interfészek Szabványok és engedélyek Megjegyzés:
A műszaki adatok minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.
## Általános
Lapolvasó típusa | Síkágyas, színes
Fotoelektromos készülék | Színes CCD sorérzékelő
Effektív képpontok száma | 54400 × 74880 képpont 6400 dpi esetén A beolvasási terület korlátozott lehet, ha a felbontási beállítás túl nagy.
Dokumentumméret | Fényvisszaverő: 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 hüvelyk), A4 vagy US letter méret Átlátszó: 35 mm-es filmszalag: egyszerre 12 képkocka 35 mm-es dia: egyszerre legfeljebb 4 dia 6 cm közepes formátum: max. 22 cm
Beolvasás felbontása | 6400 dpi (fő beolvasás) 9600 dpi a mikrolépéses eljárással
Kimeneti felbontás | 50 - 6400, 9600 és 12800 dpi (50-től 6400-ig 1 dpi-s lépésekben)
Képek adatai | belső: 16 bit/képpont/szín külső: 16 bit/képpont/szín (maximum)
Interfész | Egy nagysebességű USB/USB port
Fényforrás | Fehér világítódióda, infravörös világítódióda
Megjegyzés:
Az ISO 14473 szabvány szerinti meghatározás értelmében az opcionális optikai felbontás a CCD elemek maximális beolvasási felbontását jelenti. Az ISO 14473 szabvány szerinti meghatározás értelmében az optikai felbontás a beolvasó érzékelő alapvető mintavételi frekvenciáját jelöli.
Felülre ## Mechanikai adatok
Méretek | Szélesség: 280 mm (11,0 hüvelyk) Mélység: 485 mm (19,1 hüvelyk) Magasság: 118 mm (4,6 hüvelyk)
Tömeg | Kb. 4,1 kg (9,0 lb) hálózati adapter nélkül
Felülre ## Elektromos adatok Megjegyzés:
A feszültségadatokat ellenőrizze a hálózati adapteren vagy a lapolvasó hátoldalán lévő címkén.
### Lapolvasó
Névleges feszültség | 24 V egyenfeszültség
Névleges bemeneti áramfelvétel | 1,3 A
Teljesítményfelvétel | 15,5 W üzem közben 5,5 W készenléti üzemmódban 1,6 W Alvó üzemmódban 0,4 W kikapcsolt állapotban
### Hálózati adapter
| 100-120 V-os modell | 220-240 V-os modell
Váltakozó áramú adapter típusszáma | A411B | A411E
Névleges bemeneti feszültség | 100-120 V váltakozó feszültség | 220-240 V váltakozó feszültség
Névleges bemeneti áramfelvétel | 1,0 A | 0,5 A
Névleges bemeneti frekvencia | 50-60 Hz
Névleges kimeneti feszültség | 24 V egyenfeszültség
Névleges kimeneti áram | 1,3 A
Megjegyzés:
A váltakozó áramú adapter típusa helyenként eltérő lehet.
Felülre ## Környezeti adatok
Hőmérséklet | Üzemi | 10 - 35 ˚C
Tárolási | –25 - 60 ˚C
Páratartalom | Üzemi | 10-80% kicsapódás nélkül
Tárolási | 10-85% kicsapódás nélkül
Üzemeltetési környezet | Szokványos irodai vagy otthoni környezet. Ne használja a lapolvasót közvetlen napfénynek kitett, erős fényforrásokhoz közeli, valamint nagyon poros környezetben.
Felülre ## Interfészek ### USB interfész
Interfész típusa | Az Univerzális soros busz specifikáció 2.0-s változata
Elektromos szabvány | Teljes sebességű mód (12 Mbit/s) és nagysebességű mód (480 Mbit/s) az Univerzális soros busz specifikáció 2.0-s változata szerint.
Csatlakozó típusa | Egy “B” típusú port
Felülre ## Szabványok és engedélyek ### Lapolvasó Amerikai modell:
EMC | FCC 15. szakasz B alszakasz B osztály CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 B osztály
Európai modell:
2004/108/EK irányelv | EN 55022 B osztály EN 55024
Ausztrál modell:
EMC | AS/NZS CISPR22 B osztály
### A gyártó és importáló feltűntetése a 2011/65/EU (RoHS) direktívának megfelelően
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Hálózati adapter Amerikai modell:
Biztonság | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC | FCC 15. szakasz B alszakasz B osztály CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 B osztály
Európai modell:
2006/95/EC alacsony feszültségű készülékekre vonatkozó irányelv 2004/108/EK irányelv | EN 60950-1 EN 55022 B osztály EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Ausztrál modell:
Biztonság | AS/NZS 60950.1
EMC | AS/NZS CISPR22 B osztály
Felülre |