| Hjem > Skanne originaler # Skanne i Professional Mode (Profesjonell modus) Når du velger Professional Mode (Profesjonell modus), ser du vinduet Epson Scan Professional Mode (Profesjonell modus).
| Legg originalen(e) på glassplaten. Se én av disse delene for instruksjoner.
Dokumenter eller fotografier: Plassere dokumenter eller fotografier Film eller lysbilder: Plassering av film eller lysbilder
| Start Epson Scan. Se Starte Epson Scan for instruksjoner.
| Velg Professional Mode (Profesjonell modus) i Mode (Modus)-listen. Se Endre skannemodus for instruksjoner.
| Klikk pilen for å åpne listen Document Type (Dokumenttype) og velg Reflective (Reflekterende) (for å skanne dokumenter eller bilder) eller Film (for å skanne film eller lysbilder).
| Hvis du valgte Reflective (Reflekterende) (for å skanne dokumenter eller bilder) som Document Type (Dokumenttype)-innstilling, klikk på pilen i listen Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype) og velg Photo (Foto) eller Document (Dokument).
Hvis du valgte Film (for å skanne film eller lysbilder) som Document Type (Dokumenttype), klikk på pilen i listen Film Type (Filmtype) og velg Positive Film (Positiv film), Color Negative Film (Negativ fargefilm) eller B&W Negative Film (Negativ svart-hvitt-film).
| Klikk pilen for å åpne listen Image Type (Bildetype), og velg hvilken bildetype du skanner.
Innstilling for Image Type (Bildetype) | Bildetypen du skanner
48-bit Color (48-biters farge) | Fargefoto som bør endres i et 48-biters bilderedigeringsprogram
24-bit Color (24-biters farge) | Fargefoto
Color Smoothing (Fargeutjevning) | Fargegrafikk, for eksempel et diagram eller en graf
16-bit Grayscale (16-biters gråtone) | Svart-hvitt-foto med mange gråtoner
8-bit Grayscale (8-biters gråtone) | Svart-hvitt-foto med bare noen få gråtoner
Black & White (Svart-hvitt) | Dokumenter med svart tekst og/eller strekbilder
Obs!
Hvis du velger 8-bit Grayscale (8-biters gråtone) eller Black & White (Svart-hvitt), kan du også velge innstillingen Image Option (Bildealternativ), som beskrevet nedenfor.
Image Option (Bildealternativ)-innstilling | Beskrivelse
None (Ingen) | Ingen Image Option (Bildealternativ)-innstilling er brukt.
Dropout: Red (Dropp: Rød) | Kutter ut rød fra skanningen.
Dropout: Green (Dropp: Grønn) | Kutter ut grønn fra skanningen.
Dropout: Blue (Dropp: Blå) | Kutter ut blå fra skanningen.
Color Enhance: Red (Fargeforbedring: Rød) | Forbedrer det røde i skanningen.
Color Enhance: Green (Fargeforbedring: Grønn) | Forbedrer det grønne i skanningen.
Color Enhance: Blue (Fargeforbedring: Blå) | Forbedrer det blå i skanningen.
| Klikk pilen for å åpne Resolution (Oppløsning)-listen, og velg en passende oppløsning for originalen(e). Se Velge skanne Resolution (Oppløsning) for instruksjoner.
| Klikk Preview (Forhåndsvisning) for å forhåndsvise bildet (bildene). Preview (Forhåndsvisning)-vinduet kommer frem og viser bildene dine. Se Forhåndsvise og justere skanneområdet for instruksjoner om innstillinger i vinduet Preview (Forhåndsvisning).
| Klikk pilen for å åpne listen Target Size (Målstørrelse), og velg størrelsen du ønsker på det skannede bildet ved behov. Du kan skanne bildene i opprinnelig størrelse, eller du kan forminske eller forstørre bildene ved å velge Target Size (Målstørrelse). Se Velge skannestørrelse for instruksjoner.
| Endre bildekvaliteten ved behov. Se Justere fargen og andre bildeinnstillinger for instruksjoner.
| Velg Scan (Skann).
Hva som så skjer, er avhengig av hvordan du startet skanningen. Se Fullføre skanningen for instruksjoner. |