| Hjem > Spesielle skanneprosjekter # Gjenopprette farge Color Restoration (Fargegjenoppretting) i Full Auto Mode (Helautomatisk modus) Color Restoration (Fargegjenoppretting) i Home Mode (Hjemmemodus) Color Restoration (Fargegjenoppretting) i Professional Mode (Profesjonell modus) Bruke Color Palette (Fargepalett) (bare i Professional Mode (Profesjonell modus)) Ved hjelp av funksjonen Color Restoration (Fargegjenoppretting) i Epson Scan kan du omforme gamle, falmede eller dårlig eksponerte fotografier til bilder med naturtro farger og skarphet. Du kan automatisk gjenopprette trykte fotografier, film eller lysbilder når du skanner dem.
Opprinnelig bilde | Color Restoration (Fargegjenoppretting) er brukt
Se én av disse delene for instruksjoner om gjenoppretting av farger. Full Auto Mode (Helautomatisk modus): Color Restoration (Fargegjenoppretting) i Full Auto Mode (Helautomatisk modus) Office Mode (Kontormodus): Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Office Mode (Kontormodus). Endre skanningsmodus til Home Mode (Hjemmemodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus). Se Endre skannemodus for instruksjoner. Home Mode (Hjemmemodus): Color Restoration (Fargegjenoppretting) i Home Mode (Hjemmemodus) Professional Mode (Profesjonell modus): Color Restoration (Fargegjenoppretting) i Professional Mode (Profesjonell modus) ## Color Restoration (Fargegjenoppretting) i Full Auto Mode (Helautomatisk modus)
| Legg originalen(e) på glassplaten. Se én av disse delene for instruksjoner.
Dokumenter eller fotografier: Plassere dokumenter eller fotografier Film eller lysbilder: Plassering av film eller lysbilder Merknad om film og lysbilder:
I Full Auto Mode (Helautomatisk modus) kan du bare skanne 35 mm fargefilmremser eller fargepositive lysbilder. Bruk Home Mode (Hjemmemodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus) for å skanne andre typer film. Se Endre skannemodus for å endre skannemodus.
| Start Epson Scan. Se Starte Epson Scan for instruksjoner.
| I vinduet Full Auto Mode (Helautomatisk modus), klikk på Customize (Tilpass). Vinduet Customize (Tilpass) vises.
| Merk av for Color Restoration (Fargegjenoppretting).
| Hvis du ønsker å velge innstillinger for fillagring, klikk File Save Settings (Innstillinger for fillagring). Se Velge File Save Settings (Innstillinger for fillagring) for instruksjoner.
Obs!
Hvis du startet Epson Scan fra et TWAIN-kompatibelt program som Adobe Photoshop Elements, er ikke knappen File Save Settings (Innstillinger for fillagring) tilgjengelig.
| Når du er ferdig med alle de nødvendige innstillingene, klikk på OK for å gå tilbake til Full Auto Mode (Helautomatisk modus)-vinduet.
| Velg Scan (Skann).
Hva som så skjer, er avhengig av hvordan du startet Epson Scan. Se Fullføre skanningen for instruksjoner. Til toppen av siden ## Color Restoration (Fargegjenoppretting) i Home Mode (Hjemmemodus)
| Legg originalen(e) på glassplaten. Se én av disse delene for instruksjoner.
Dokumenter eller fotografier: Plassere dokumenter eller fotografier Film eller lysbilder: Plassering av film eller lysbilder
| Start Epson Scan. Se Starte Epson Scan for instruksjoner.
| I Home Mode (Hjemmemodus)-vinduet velger du Document Type (Dokumenttype), Image Type (Bildetype) og Destination (Mål)-innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skanne i Home Mode (Hjemmemodus).
| Klikk Preview (Forhåndsvisning) for å forhåndsvise bildet/bildene, og velg deretter skanneområde. Se Forhåndsvise og justere skanneområdet hvis du vil vite mer.
| Merk av for Color Restoration (Fargegjenoppretting).
Obs!
Hvis du skanner flere bilder samtidig og du ønsker å bruke Color Restoration (Fargegjenoppretting)-funksjonen på alle bildene eller skanningsområdene, klikker du All (Alt) i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet før du merker av i ruten.
| Gjør eventuelle andre nødvendige bildejusteringer. Se Justere fargen og andre bildeinnstillinger hvis du vil vite mer.
| Endre størrelse på bildene etter behov. Se Velge skannestørrelse hvis du vil vite mer.
| Velg Scan (Skann).
Hva som så skjer, er avhengig av hvordan du startet Epson Scan. Se Fullføre skanningen for instruksjoner. Til toppen av siden ## Color Restoration (Fargegjenoppretting) i Professional Mode (Profesjonell modus)
| Legg originalen(e) på glassplaten. Se én av disse delene for instruksjoner.
Dokumenter eller fotografier: Plassere dokumenter eller fotografier Film eller lysbilder: Plassering av film eller lysbilder
| Start Epson Scan. Se Starte Epson Scan for instruksjoner.
| I Professional Mode (Profesjonell modus)-vinduet velger du innstillingene Document Type (Dokumenttype), Document Source (Dokumentkilde), Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype) (for skanning av dokumenter eller bilder) eller Film Type (Filmtype) (for skanning av film eller lysbilder), Image Type (Bildetype) og Resolution (Oppløsning). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skanne i Professional Mode (Profesjonell modus).
| Klikk Preview (Forhåndsvisning) for å forhåndsvise bildet/bildene, og velg deretter skanneområde. Se Forhåndsvise og justere skanneområdet hvis du vil vite mer.
| Bla ned til området Adjustments (Justeringer), og merk av for Color Restoration (Fargegjenoppretting).
Obs!
Hvis du skanner flere bilder samtidig og du ønsker å bruke Color Restoration (Fargegjenoppretting)-funksjonen på alle bildene eller skanningsområdene, klikker du All (Alt) i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet før du merker av i ruten.
| Gjør eventuelle andre nødvendige bildejusteringer. Se Justere fargen og andre bildeinnstillinger hvis du vil vite mer.
| Hvis du ønsker å foreta mer nøyaktige fargejusteringer, klikker du på ikonet Color Palette (Fargepalett). Se Bruke Color Palette (Fargepalett) (bare i Professional Mode (Profesjonell modus)) for instruksjoner.
| Endre størrelse på bildene etter behov. Se Velge skannestørrelse hvis du vil vite mer.
| Velg Scan (Skann).
Hva som så skjer, er avhengig av hvordan du startet Epson Scan. Se Fullføre skanningen for instruksjoner. Til toppen av siden ## Bruke Color Palette (Fargepalett) (bare i Professional Mode (Profesjonell modus)) Følg trinnene i disse delene for å finjustere fargene i bildene ved hjelp av funksjonen Color Palette (Fargepalett) i Professional Mode (Profesjonell modus). Denne funksjonen er tilgjengelig kun etter forhåndsvisningen av bildene dine, så se til å klikke på Preview (Forhåndsvisning) for å aktivere denne funksjonen. ### Ta fargeprøve fra et bilde
| Klikk på ikonet Color Palette (Fargepalett).
| Klikk på ikonet for fargeuttrekking. Markøren endres til en dråpeteller.
| I vinduet Preview (Forhåndsvisning) klikker du på den fargen du vil justere i bildet.
Den valgte fargen flyttes til den midterste cellen i vinduet Color Palette (Fargepalett) med variasjoner av fargetonen i de omkringliggende cellene.
| Velg cellen som inneholder fargetonen du vil bruke for å justere fargen på bildet. Denne fargen representerer nå den midterste cellen, og fargeendringen gjenspeiles i bildet.
Obs!
Du kan eventuelt også bruke cellene til høyre for justeringsområdet for å justere lysstyrken.
| Hvis du vil fortsette å justere fargen, gjentar du trinn 4.
Hvis du vil lagre fargen for fremtidige skanninger, klikker du på save (Lagre)-ikonet. Fargen vises i lagringsområdet. Obs!
Hvis du vil legge inn en tidligere lagret farge, velger du fargen, og klikker ikonet Apply to Palette (Bruk i palett).
| Når du har justert fargen, klikker du Close (Lukk) for å gå tilbake til vinduet Professional Mode (Profesjonell modus).
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker funksjonen Color Palette (Fargepalett), se Epson Scan Help (Hjelp). ### Bruke en farge på et bilde
| Klikk på ikonet Color Palette (Fargepalett).
| Velg cellen som inneholder fargetonen du vil bruke for å justere fargen på bildet. Denne fargen representerer nå den midterste cellen.
Obs!
Du kan eventuelt også bruke cellene til høyre for justeringsområdet for å justere lysstyrken.
| Klikk på ikonetfargeapplikator. Markøren endres til en liten dråpe.
| I vinduet Preview (Forhåndsvisning) klikker du på den fargen du vil justere i bildet. Fargeendringen gjenspeiles i bildet.
| Hvis du vil fortsette å justere fargen, gjentar du trinn 2 til 4.
Hvis du vil lagre fargen for fremtidige skanninger, klikker du ikonet Save (Lagre). Fargen vises i lagringsområdet. Obs!
Hvis du vil legge inn en tidligere lagret farge, velger du fargen, og klikker ikonet Apply to Palette (Bruk i palett).
| Når du har justert fargen, klikker du Close (Lukk) for å gå tilbake til vinduet Professional Mode (Profesjonell modus).
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker funksjonen Color Palette (Fargepalett), se Epson Scan Help (Hjelp). Til toppen av siden |