| Hjem > Skanne originaler # Detaljerte innstillingsinstruksjoner Velge skanne Resolution (Oppløsning) Forhåndsvise og justere skanneområdet Justere fargen og andre bildeinnstillinger Velge skannestørrelse ## Velge skanne Resolution (Oppløsning) Du kan velge en spesifikk Resolution (Oppløsning)-innstilling for bildene. Husk på at høyere oppløsningsinnstillinger øker skannetiden, så ikke velg en høyere oppløsning enn du trenger. Se følgende tabell for å henvise til passende oppløsningsinnstilling til bruk, slik at du ikke trenger å bruke mer tid en nødvendig.
Hva du skal gjøre med det skannede bildet | Anbefalt oppløsning for skanning
Sende via e-post, laste opp til web eller bare vise på skjermen | 96 til 150 ppt
Konvertere til redigerbar tekst (OCR) | 400 ppt
Søkbar PDF | 200 til 400 ppt
Utskrift ved hjelp av blekkskriver med normal kvalitet | 150 ppt (farger eller gråtoner) 360 ppt (svart-hvitt)
Utskrift ved hjelp av blekkskriver med høy kvalitet | 300 ppt (farger eller gråtoner) 720 ppt (svart-hvitt)
Utskrift ved hjelp av en arkskriver | 200 ppt (farger eller gråtoner) 600 ppt (svart-hvitt)
Faks | 200 ppt
Forstørre etter skanning i full størrelse | Øk Resolution (Oppløsning) med like mye som du vil øke bildestørrelsen etter skanning.
For å velge oppløsningsinnstillingen, se et av disse avsnittene. Full Auto Mode (Helautomatisk modus): Velge oppløsningen i Full Auto Mode (Helautomatisk modus) Home Mode (Hjemmemodus): Velge oppløsningen i Home Mode (Hjemmemodus) Office Mode (Kontormodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus): Velge oppløsningen i Office Mode (Kontormodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus) ### Velge oppløsningen i Full Auto Mode (Helautomatisk modus) Du kan endre hvilken oppløsning du ønsker når som helst. Følg disse trinnene for å velge oppløsningsinnstilling.
| I vinduet Full Auto Mode (Helautomatisk modus), klikk på Customize (Tilpass). Vinduet Customize (Tilpass) vises.
| Klikk på Specify resolution for Full Auto Mode (Angi oppløsning for helautomatisk modus)-avkrysningsboksen, og velg antall dpi (ppt) (punkter per tomme) som du ønsker å skanne med.
### Velge oppløsningen i Home Mode (Hjemmemodus) For å endre oppløsning, velg først Other (Annet) som Destination (Mål)-innstilling. Klikk pilen ved siden av listen Resolution (Oppløsning), og velg antallet dpi (ppt) (punkter per tomme) du vil bruke under skanningen. ### Velge oppløsningen i Office Mode (Kontormodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus) Du kan velge hvilken oppløsning du ønsker når som helst. Office Mode (Kontormodus) Professional Mode (Profesjonell modus) Klikk pilen ved siden av listen Resolution (Oppløsning), og velg antallet dpi (ppt) (punkter per tomme) du vil bruke under skanningen. Til toppen av siden ## Forhåndsvise og justere skanneområdet Når du har valgt grunnleggende innstillinger og oppløsning, kan du forhåndsvise bildet og merke eller justere bildeområdet for bildene i et Preview (Forhåndsvisning)-vindu på skjermen. Det er to typer forhåndsvisning. Normal preview (Normal forhåndsvisning) viser hele bildene. Du må merke skanneområdet og gjøre eventuelle justeringer av bildekvaliteten manuelt. Thumbnail (Miniatyrbilde)-forhåndsvisning viser bildene som miniatyrbilder. Epson Scan finner automatisk frem til kantene av skanneområdet, bruker innstillinger for automatisk eksponering på bildene og roterer bildene ved behov. Følg anvisningene under for å forhåndsvise bildet. Obs!
Hvis du bruker Full Auto Mode (Helautomatisk modus) og Office Mode (Kontormodus), er ikke forhåndsvisningen thumbnail (Miniatyrbilde) tilgjengelig.
| Klikk Preview (Forhåndsvisning). Hvis du vil endre forhåndsvisningsmodusen, klikk Normal eller Thumbnail (Miniatyrbilde)-fanen i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet, hvis det er tilgjengelig.
Obs!
Avhengig av dokumenttypen og andre innstillinger kan det hende at du ikke er i stand til å endre forhåndsvisningstype. Du kan endre størrelsen på forhåndsvisningsvinduet. Klikk og dra hjørnet av forhåndsvisningsvinduet hvis du vil gjøre dette. Hvis du forhåndsviser uten at dialogen Forhåndsvisning vises, vil bildet vises i standard forhåndsvisningsmodus. Hvis du forhåndsviser uten at dialogen Forhåndsvisning vises, vil bildet vises i forhåndsvisningsmodusen som ble vist rett før forhåndsvisning. Noen av innstillingene du kan endre etter forhåndsvisning, vil bli nullstilt hvis du endrer Preview (Forhåndsvisning)-modusen.
Epson Scan forhåndsskanner bildet/bildene og viser dem i ett av følgende vinduer for Preview (Forhåndsvisning). Normal preview (Normal forhåndsvisning)
Dokument | Film
Thumbnail (Miniatyrbilde) preview (forhåndsvisning)
Dokument | Film
| Hvis du ser på normal preview (Normal forhåndsvisning), kan du gjøre følgende for å justere bildene.
Hvis du vil merke skanneområdet, klikker du ikonet for autolokalisering for å opprette en stiplet ramme som markerer bildeområdet. Du kan flytte den stiplede rammen for å endre skanneområdet. Se Opprette en stiplet ramme på forhåndsvisning av et bilde for instruksjoner. Obs!
Hvis du vil skanne i en annen størrelse enn originalen, må du først velge Target Size (Målstørrelse) og automatisk opprette en stiplet ramme som er tilpasset denne størrelsen. Se Velge skannestørrelse for instruksjoner. Deretter kan du kopiere den stiplede rammen og plassere den på hvert bilde som skal skannes i den størrelsen.
Endre størrelsen på Preview (Forhåndsvisning)-vinduet hvis du vil forstørre eller forminske forhåndsvisningsbildet. Bildestørrelsen endres i henhold til størrelsen på Preview (Forhåndsvisning)-vinduet. Hvis du vil zoome inn på et bilde i den normale forhåndsvisningen, klikker du inne i skanneområdet, og deretter klikker du knappen Zoom. Obs!
Zoom-knappen endres til Full-knapp i Zoom-visning. Full-knappen endres til en Zoom-knapp i Fullvisning.
Hvis du vil rotere et bilde, klikker du på venstre eller høyre roteringsikon. Hvis du vil justere bildekvaliteten, klikker du skanneområdene du vil endre, og gjør justeringene. Se Justere fargen og andre bildeinnstillinger for instruksjoner. Hvis du viser Thumbnail preview (Miniatyrforhåndsvisning), kan du gjøre følgende for å justere bildene. Dobbeltklikk på et miniatyrbilde for å zoome inn i forhåndsvisning av Thumbnail (Miniatyrbilde). Du kan endre miniatyrbilde-størrelsen ved å bruke knappene Thumbnail <Large> (Ikon <Stort>), Thumbnail <Small> (Ikon <Lite>), eller Full size of 1 frame (1 ramme i full størrelse). Du kan rotere et bilde eller vende det vannrett (som et speilvendt bilde), ved å klikke miniatyrbildet og deretter klikke ikonet for rotering eller speilvending. Obs!
Hvis bildet ikke er riktig rotert, se Bildene er ikke korrekt rotert.
Hvis du vil justere skanneområdet for å beskjære bildet annerledes, kan du opprette og flytte en stiplet ramme som merker området du vil skanne. Se Opprette en stiplet ramme på forhåndsvisning av et bilde for instruksjoner. Hvis du vil justere bildekvaliteten, klikker du bildene eller skanneområdene du vil endre, og gjør justeringene. Se Justere fargen og andre bildeinnstillinger for instruksjoner. Hvis du vil at justeringene du har gjort, skal gjelde for alle bildene, klikker du All (Alt). ### Opprette en stiplet ramme på forhåndsvisning av et bilde En stiplet ramme er en bevegelig, stiplet linje som vises rundt det forhåndsviste bildet, for å angi skanneområdet.
Dokumenter eller fotografier | Film eller lysbilder
Du kan flytte den stiplede rammen og justere størrelsen på denne. Hvis du ser på den normale forhåndsvisningen, kan du opprette flere stiplede rammer (inntil 50) på hvert bilde for å skanne ulike bildeområder i separate skannefiler. Merknad om film og lysbilder:
Når du bruker forhåndsvisning av Thumbnail (Miniatyrbilde), lager Epson Scan automatisk stiplede rammer rundt bildene for deg. Hvis du må justere en stiplet ramme, klikker du inne i den og klikker ikonet for å slette stiplet ramme før du gjør ferdig trinnene i denne delen. Hvis du ikke trenger å justere noen stiplede rammer, kan du gå direkte til Justere fargen og andre bildeinnstillinger.
| Hvis du vil tegne en stiplet ramme, beveger du markøren over et forhåndsvisningsbilde. Pekeren blir til et trådkors.
Obs!
Hvis du viser normal forhåndsvisning og du kun har ett bilde på glassplaten, kan du klikke på autoplasseringsikonet for å automatisk trekke en stiplet ramme, og deretter hoppe til trinn 3.
| Plasser pekeren i området der du vil plassere hjørnet på den stiplede rammen, og klikk. Hold nede museknappen, og dra trådkorset over bildet til motsatt hjørne av det ønskede skanneområdet. Slipp så museknappen. Den bevegelige, stiplede rammen vises.
| Gjør ett av følgende for å justere den stiplede rammen.
Hvis du vil flytte den stiplede rammen, plasserer du markøren inne i rammen. Pekeren blir til en hånd. Klikk og dra den stiplede rammen til ønsket plassering. Hvis du vil endre størrelsen på den stiplede rammen, plasserer du markøren over kanten eller hjørnet av rammen. Pekeren blir til en rett eller diagonal tohodet pil. Klikk og dra kanten eller hjørnet til du oppnår ønsket størrelse. Obs!
Hvis du vil bevege den stiplede rammen bare loddrett eller vannrett, holder du nede tasten Shift (Skift) mens du beveger rammen. Hvis du vil begrense størrelsen på den stiplede rammen til gjeldende proporsjoner, holder du nede tasten Shift (Skift) mens du endrer størrelse på rammen. For de beste resultatene og bildeeksponering, se til at alle sider på den stiplede rammen befinner seg innenfor forhåndsvisningsbildet. Ikke inkluder noen av områdene rundt forhåndsvisningsbildet i den stiplede rammen.
| Hvis du ser på normal forhåndsvisning, kan du opprette flere stiplede rammer (inntil 50). Bare tegn dem slik det beskrives i trinn 1 til 3, eller klikke ikonet for kopiering av stiplet ramme for å opprette flere stiplede rammer i samme størrelse. Du kan flytte og endre størrelse på alle de stiplede rammene i trinn 3. Hvis du vil slette en stiplet ramme, klikker du på innsiden av den og klikker ikonet for å slette stiplet ramme.
Obs!
Hvis du tegner flere stiplede rammer, se til at du klikker på All (Alt) i forhåndsvisningsvinduet før du skanner. Ellers er det kun området på innsiden av siste ramme du tegnet som vil skannes.
Til toppen av siden ## Justere fargen og andre bildeinnstillinger Når du har forhåndsvist bildene og justert skanneområdet, kan du endre bildekvaliteten om nødvendig. Epson Scan tilbyr en rekke innstillinger for å forbedre farge, skarphet, kontrast og andre aspekter som har innvirkning på bildekvaliteten. Før du gjør justeringer, må du passe på å klikke bildet eller den stiplede rammen for området du vil justere. For å justere fargen og andre bildeinnstillinger, se et av disse avsnittene. Office Mode (Kontormodus): Foreta fargejusteringer og andre bildeinnstillinger i Office Mode (Kontormodus) Home Mode (Hjemmemodus): Foreta fargejusteringer og andre bildeinnstillinger i Home Mode (Hjemmemodus) Professional Mode (Profesjonell modus): Foreta fargejusteringer og andre bildeinnstillinger i Professional Mode (Profesjonell modus) ### Foreta fargejusteringer og andre bildeinnstillinger i Office Mode (Kontormodus) Tabellen nedenfor beskriver innstillingene som er tilgjengelige i Office Mode (Kontormodus). Hvis du vil vite mer om hvordan du justerer disse innstillingene, se Epson Scan Help (Hjelp). Obs!
Hvis du skanner flere bilder samtidig og du ønsker å bruke bildejusteringer på alle bildene eller skanneområdene, klikk på All (Alt) i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet før du begynner å foreta justeringene dine.
Innstilling | Beskrivelse
Unsharp Mask (Korriger uskarphet) | Aktiver dette alternativet for å gjøre kantene på områdene i bildet klarere, slik at bildet totalt sett blir skarpere. Deaktiver hvis du vil ha mykere kanter. Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis Image Type (Bildetype) er stilt inn på Color (Farge) eller Grayscale (Gråtoner).
Descreening (Derastrering) | Fjerner ujevne mønstre som kan komme i områder med graderte nyanser, for eksempel hudfarger. Gir også bedre resultat ved skanning av bilder fra blader og aviser, der rastrering er en del av trykkeprosessen for originalen. Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis Image Type (Bildetype) er stilt inn på Color (Farge) eller Grayscale (Gråtoner). Resultatet av derastrering vises ikke i forhåndsvisningen, bare på det skannede bildet.
Image Option (Bildealternativ) | Text Enhancement (Tekstforbedring) | Forbedrer tekstgjenkjennelse ved skanning av tekstdokumenter. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge), og Image Option (Bildealternativ) er valgt - når Image Type (Bildetype) er angitt til Grayscale (Gråtoner), og Image Option (Bildealternativ) er valgt - når Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt), og Image Option (Bildealternativ) er valgt Når Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt), vil ikke resultatene av Text Enhancement (Tekstforbedring) vises i forhåndsvisningen, bare i det innskannede bildet.
Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering) | Gjør at Black&White (Svart-hvitt)-bilder blir klarere og tekstgjenkjenning mer nøyaktig ved å separere tekst fra grafikk. Denne innstillingen er bare tilgjengelig når Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt) og Image Option (Bildealternativ) er valgt.
Dropout (Dropp) | Dropper rødt, grønt eller blått i skanningen. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til Grayscale (Gråtoner), og Image Option (Bildealternativ) er valgt - når Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt), og Image Option (Bildealternativ) er valgt
Color Enhance (Fargeforbedring) | Forbedrer rødt, grønt eller blått i skanningen. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til Grayscale (Gråtoner), og Image Option (Bildealternativ) er valgt - når Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt), og Image Option (Bildealternativ) er valgt
Brightness (Lysstyrke) | Justerer lysstyrken på hele bildet mellom lyst og mørkt. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) - når Image Type (Bildetype) er angitt til Grayscale (Gråtoner) - når Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt), og Image Option (Bildealternativ) og Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering) er valgt
Contrast (Kontrast) | Justerer forskjellen mellom lyse og mørke områder i bildet. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) - når Image Type (Bildetype) er angitt til Grayscale (Gråtoner) - når Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt), og Image Option (Bildealternativ) og Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering) er valgt
Threshold (Grenseverdi) | Justerer nivået for avgrensing av svarte områder i tekst og strektegninger, noe som gir bedre tekstgjenkjenning i OCR-programmer. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt) og Image Option (Bildealternativ) ikke er valgt. - når Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt), og Image Option (Bildealternativ) og Color Enhance (Fargeforbedring) er valgt
Obs!
Hvis du vil vise de røde, grønne og blå nivåene på bestemte steder i forhåndsvisningsbildet når du gjør justeringer, klikker du densitometer-ikonet i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet, og beveger markøren over et bildeområde. Se Epson Scan Help (Hjelp) hvis du vil vite mer. Det kan være at enkelte innstillinger ikke er tilgjengelige, eller velges automatisk, avhengig av hvilken type bilde du forhåndsviser og hvilke andre innstillinger du har valgt. Du kan tilpasse enkelte innstillinger for Epson Scan ved å klikke Configuration (Konfigurasjon) og endre innstillingene i vinduet som vises. Se Epson Scan Help (Hjelp) hvis du vil vite mer. Hvis du vil angre justeringer av bildekvalitet som er gjort i forhåndsvisningsbildet, klikker du Reset (Tilbakestill) (hvis tilgjengelig), slår av innstillingen eller forhåndsviser bildet på nytt.
### Foreta fargejusteringer og andre bildeinnstillinger i Home Mode (Hjemmemodus) Tabellen nedenfor beskriver innstillingene som er tilgjengelige i Home Mode (Hjemmemodus). Hvis du vil vite mer om hvordan du justerer disse innstillingene, se Epson Scan Help (Hjelp). Obs!
Hvis du skanner flere bilder samtidig og du ønsker å bruke bildejusteringer på alle bildene eller skanneområdene, klikk på All (Alt) i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet før du begynner å foreta justeringene dine.
Innstilling | Beskrivelse
Descreening (Derastrering) | Fjerner ujevne mønstre som kan komme i områder med graderte nyanser, for eksempel hudfarger. Gir også bedre resultat ved skanning av bilder fra blader og aviser, der rastrering er en del av trykkeprosessen for originalen. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) - når Image Type (Bildetype) er angitt til Grayscale (Gråtoner) Resultatet av derastrering vises ikke i forhåndsvisningen, bare på det skannede bildet.
Backlight Correction (Motlyskorrigering) | Fjerner skygger fra fotografier med for mye bakgrunnslys. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når du velger Photograph (Foto) som innstilling for Document Type (Dokumenttype), og Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) - når du velger Photograph (Foto) som innstilling for Document Type (Dokumenttype), og Image Type (Bildetype) er angitt til Grayscale (Gråtoner)
Color Restoration (Fargegjenoppretting) | Gjenoppretter automatisk falmede farger i fotografier. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når du velger Photograph (Foto) som innstilling for Document Type (Dokumenttype), og Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) - når du velger Photograph (Foto) som innstilling for Document Type (Dokumenttype), og Image Type (Bildetype) er angitt til Grayscale (Gråtoner)
Dust Removal (Støvfjerning) | Fjerner støvmerker fra originalene automatisk. Resultatet av Dust Removal (Støvfjerning) vises ikke i forhåndsvisningen, bare på det skannede bildet. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når du velger Photograph (Foto) som innstilling for Document Type (Dokumenttype), og Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) eller Grayscale (Gråtoner)
DIGITAL ICE Technology | Fjern støvmerker som støvfjerningsfunksjonen ikke kan fjerne. Det tar lengre tid å skanne med DIGITAL ICE Technology, og den trenger også flere systemressurser. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når du velger Positive Film (Positiv film) som Document Type (Dokumenttype), og Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) eller Grayscale (Gråtoner) - når du velger Color Negative Film (Negativ fargefilm) som Document Type (Dokumenttype), og Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) eller Grayscale (Gråtoner) - når du velger B&W Negative Film (Negativ svart-hvitt-film) som Document Type (Dokumenttype), og Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) eller Grayscale (Gråtoner)
Image Option (Bildealternativ) | Text Enhancement (Tekstforbedring) | Forbedrer tekstgjenkjennelse ved skanning av tekstdokumenter. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når du velger Magazine (Magasin) som innstilling for Document Type (Dokumenttype), og Image Option (Bildealternativ) er valgt - når du velger Newspaper (Avis) som innstilling for Document Type (Dokumenttype), og Image Option (Bildealternativ) er valgt - når du velger Text/Line Art (Tekst/strekbilder) som innstilling for Document Type (Dokumenttype), og Image Option (Bildealternativ) er valgt
Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering) | Gjør at Black&White (Svart-hvitt)-bilder blir klarere og tekstgjenkjenning mer nøyaktig ved å separere tekst fra grafikk. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når du velger Magazine (Magasin) som Document Type (Dokumenttype), blir Image Type (Bildetype) angitt til Black&White (Svart-hvitt), og Image Option (Bildealternativ) blir valgt. - når du velger Newspaper (Avis) som Document Type (Dokumenttype), blir Image Type (Bildetype) angitt til Black&White (Svart-hvitt), og Image Option (Bildealternativ) blir valgt - når du velger Text/Line Art (Tekst/strekbilder) som Document Type (Dokumenttype), blir Image Type (Bildetype) angitt til Black&White (Svart-hvitt), og Image Option (Bildealternativ) blir valgt
Brightness (Lysstyrke) | Justerer lysstyrken på hele bildet mellom lyst og mørkt. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) - når Image Type (Bildetype) er angitt til Grayscale (Gråtoner) - når du velger Magazine (Magasin) som Document Type (Dokumenttype), Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt) og Image Option (Bildealternativ) og Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering) er valgt - når du velger Newspaper (Avis) som Document Type (Dokumenttype), Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt) og Image Option (Bildealternativ) og Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering) er valgt - når du velger Text/Line Art (Tekst/strekbilder) som Document Type (Dokumenttype), Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt) og Image Option (Bildealternativ) og Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering) er valgt Klikk på Brightness (Lysstyrke) for å få tilgang til Brightness (Lysstyrke)-innstillingen.
Contrast (Kontrast) | Justerer forskjellen mellom lyse og mørke områder i bildet. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til Color (Farge) - når Image Type (Bildetype) er angitt til Grayscale (Gråtoner) - når du velger Magazine (Magasin) som Document Type (Dokumenttype), Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt) og Image Option (Bildealternativ) og Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering) er valgt - når du velger Newspaper (Avis) som Document Type (Dokumenttype), Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt) og Image Option (Bildealternativ) og Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering) er valgt - når du velger Text/Line Art (Tekst/strekbilder) som Document Type (Dokumenttype), Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt) og Image Option (Bildealternativ) og Auto Area Segmentation (Automatisk feltsegmentering) er valgt Klikk på Brightness (Lysstyrke) for å få tilgang til Contrast (Kontrast)-innstillingen.
Threshold (Grenseverdi) | Justerer nivået for avgrensing av svarte områder i tekst og strektegninger, noe som gir bedre tekstgjenkjenning i OCR-programmer. Bare tilgjengelig når Image Type (Bildetype) er angitt til Black&White (Svart-hvitt) og Image Option (Bildealternativ) ikke er valgt. Klikk på Brightness (Lysstyrke) for å få tilgang til Threshold (Grenseverdi)-innstillingen.
Obs!
Hvis du vil vise de røde, grønne og blå nivåene på bestemte steder i forhåndsvisningsbildet når du gjør justeringer, klikker du densitometer-ikonet i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet, og beveger markøren over et bildeområde. Se Epson Scan Help (Hjelp) hvis du vil vite mer. Det kan være at enkelte innstillinger ikke er tilgjengelige, eller velges automatisk, avhengig av hvilken type bilde du forhåndsviser og hvilke andre innstillinger du har valgt. Du kan tilpasse enkelte innstillinger for Epson Scan ved å klikke Configuration (Konfigurasjon) og endre innstillingene i vinduet som vises. Se Epson Scan Help (Hjelp) hvis du vil vite mer. Hvis du vil angre justeringer av bildekvalitet som er gjort i forhåndsvisningsbildet, klikker du Reset (Tilbakestill) (hvis tilgjengelig), slår av innstillingen eller forhåndsviser bildet på nytt.
### Foreta fargejusteringer og andre bildeinnstillinger i Professional Mode (Profesjonell modus) Tabellen nedenfor beskriver innstillingene som er tilgjengelige i Professional Mode (Profesjonell modus). Hvis du vil vite mer om hvordan du justerer disse innstillingene, se Epson Scan Help (Hjelp). Obs!
Det kan hende at du må rulle ned for å vise Adjustments (Justeringer)-området i vinduet Professional Mode (Profesjonell modus). Hvis du skanner flere bilder samtidig og du ønsker å bruke bildejusteringer på alle bildene eller skanneområdene, klikk på All (Alt) i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet før du begynner å foreta justeringene dine.
Innstilling | Beskrivelse
Auto Exposure (Automatisk eksponering) | Klikk på ikonet for Auto Exposure (Automatisk eksponering). Hvis du vil at innstillingen skal være aktivert hele tiden, klikker du Configuration (Konfigurasjon), klikker kategorien Color (Farge) og velger Continuous auto exposure (Kontinuerlig automatisk eksponering). Du kan justere eksponeringsnivået ved hjelp av glidebryteren.
Histogram | Inneholder et grafisk grensesnitt for individuell justering av nivåer for høylys, skygge og gamma. Bare for erfarne brukere. Klikk på ikonet for Histogram Adjustment (Histogramjustering) for å få tilgang til innstillingen Histogram.
Tone Correction (Tonekorrigering) | Inneholder et grafisk grensesnitt for individuell justering av tonenivåer. Bare for erfarne brukere. Klikk på ikonet for Tone Correction (Tonekorrigering) for å få tilgang til innstillingen for Tone Correction (Tonekorrigering).
Brightness (Lysstyrke) | Justerer lysstyrken på hele bildet mellom lyst og mørkt. Klikk på ikonet for Image Adjustment (Bildejustering) for å få tilgang til innstillingen for Brightness (Lysstyrke).
Contrast (Kontrast) | Justerer forskjellen mellom lyse og mørke områder i bildet. Klikk på ikonet for Image Adjustment (Bildejustering) for å få tilgang til innstillingen for Contrast (Kontrast).
Saturation (Metning) | Justerer fargetettheten i bildet. Klikk på ikonet for Image Adjustment (Bildejustering) for å få tilgang til innstillingen for Saturation (Metning).
Color Balance (Fargebalanse) | Justerer balansen mellom fargene rød, grønn og blå i bildet. Klikk på ikonet for Image Adjustment (Bildejustering) for å få tilgang til innstillingen for Color Balance (Fargebalanse).
Color Palette (Fargepalett) | Inneholder et grafisk grensesnitt for å justere mellomtonenivåer, for eksempel hudfarge, uten å endre områdene for høylys og skygge på bildet. Bare for erfarne brukere. Se Bruke Color Palette (Fargepalett) (bare i Professional Mode (Profesjonell modus)) for å få mer informasjon. Klikk på ikonet for Color Palette (Fargepalett) for å bruke Color Palette (Fargepalett)
Unsharp Mask (Korriger uskarphet) | Aktiver dette alternativet for å gjøre kantene på områdene i bildet klarere, slik at bildet totalt sett blir skarpere. Du kan justere skarphetsnivået. Deaktiver hvis du vil ha mykere kanter. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til 48-bit Color (48-biters farge) - når Image Type (Bildetype) er angitt til 24-bit Color (24-biters farge) - når Image Type (Bildetype) er angitt til 16-bit Grayscale (16-biters gråtone) - når Image Type (Bildetype) er angitt til 8-bit Grayscale (8-biters gråtone)
Descreening (Derastrering) | Fjerner ujevne mønstre som kan komme i områder med graderte nyanser, for eksempel hudfarger. Gir også bedre resultat ved skanning av bilder fra blader og aviser, der rastrering er en del av trykkeprosessen for originalen. Resultatet av descreening (Derastrering) vises ikke i forhåndsvisningen, bare på det skannede bildet. Du kan justere derastreringen. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når Image Type (Bildetype) er angitt til 48-bit Color (48-biters farge) - når Image Type (Bildetype) er angitt til 24-bit Color (24-biters farge) - når Image Type (Bildetype) er angitt til Color Smoothing (Fargeutjevning) - når Image Type (Bildetype) er angitt til 16-bit Grayscale (16-biters gråtone) - når Image Type (Bildetype) er angitt til 8-bit Grayscale (8-biters gråtone)
Color Restoration (Fargegjenoppretting) | Gjenoppretter automatisk falmede farger i fotografier. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 48-bit Color (48-biters farge) - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 24-bit Color (24-biters farge) - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 16-bit Grayscale (16-biters gråtone) - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 8-bit Grayscale (8-biters gråtone)
Backlight Correction (Motlyskorrigering) | Fjerner skygger fra fotografier med for mye bakgrunnslys. Du kan justere motlyskorrigeringen. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 48-bit Color (48-biters farge) - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 24-bit Color (24-biters farge) - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 16-bit Grayscale (16-biters gråtone) - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 8-bit Grayscale (8-biters gråtone)
Dust Removal (Støvfjerning) | Fjerner støvmerker fra originalene automatisk. Resultatet av Dust Removal (Støvfjerning) vises ikke i forhåndsvisningen, bare på det skannede bildet. Du kan justere støvfjerning. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 48-bit Color (48-biters farge) - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 24-bit Color (24-biters farge) - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 16-bit Grayscale (16-biters gråtone) - når du velger Photo (Foto) som innstilling for Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype), og Image Type (Bildetype) er angitt til 8-bit Grayscale (8-biters gråtone)
Digital ICE Technology | Fjern støvmerker som støvfjerningsfunksjonen ikke kan fjerne. Det tar lengre tid å skanne med DIGITAL ICE Technology, og den trenger også flere systemressurser. Denne innstillingen er tilgjengelig i følgende tilfeller: - når du velger Film som Document Type (Dokumenttype) og Image Type (Bildetype) er angitt til 48-bit Color (48-biters farge), 24-bit Color (24-biters farge), 16-bit Grayscale (16-biters gråtone) eller 8-bit Grayscale (8-biters gråtone).
Threshold (Grenseverdi) | Justerer nivået for avgrensing av svarte områder i tekst og strektegninger, noe som gir bedre tekstgjenkjenning i OCR-programmer. Bare tilgjengelig når du velger Black & White (Svart-hvitt) som innstilling for Image Type (Bildetype).
Obs!
Hvis du vil vise de røde, grønne og blå nivåene på bestemte steder i forhåndsvisningsbildet når du gjør justeringer, klikker du densitometer-ikonet i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet, og beveger markøren over et bildeområde. Se Epson Scan Help (Hjelp) hvis du vil vite mer. Det kan være at enkelte innstillinger ikke er tilgjengelige, eller velges automatisk, avhengig av hvilken type bilde du forhåndsviser og hvilke andre innstillinger du har valgt. Du kan tilpasse enkelte innstillinger for Epson Scan ved å klikke Configuration (Konfigurasjon) og endre innstillingene i vinduet som vises. Se Epson Scan Help (Hjelp) hvis du vil vite mer. Hvis du vil angre justeringer av bildekvalitet som er gjort i forhåndsvisningsbildet, klikker du Reset (Tilbakestill) (hvis tilgjengelig), slår av innstillingene eller forhåndsviser bildet på nytt.
Til toppen av siden ## Velge skannestørrelse Du kan skanne bildene i opprinnelig størrelse, eller du kan forminske eller forstørre bildene når du skanner dem. Du gjøre dette ved å bruke innstillingen Target Size (Målstørrelse). Hvis du skal skanne bildet i en bestemt størrelse, bør du velge innstillingen for Target Size (Målstørrelse) etter at du har forhåndsvist bildet, men før du justerer skanneområdet, angitt av den stiplede rammen. Dette angir riktige proporsjoner for skanneområdet, slik at bildet ikke beskjæres utilsiktet. For å velge skannestørrelsen, se et av disse avsnittene. Home Mode (Hjemmemodus): Velge skannestørrelsen i Home Mode (Hjemmemodus) Professional Mode (Profesjonell modus): Velge skannestørrelsen i Professional Mode (Profesjonell modus) ### Velge skannestørrelsen i Home Mode (Hjemmemodus)
| Du kan velge en forhåndsdefinert skannestørrelse i listen Target Size (Målstørrelse). Klikk pilen for å åpne listen og velg størrelsen du ønsker. En stiplet ramme tilpasset denne størrelsen vises på forhåndsvisningsbildet.
Dokumenter eller fotografier | Film eller lysbilder
| Hvis du vil bruke en skannestørrelse som ikke finnes i listen Target Size (Målstørrelse), kan du opprette en egendefinert størrelse. Klikk pilen for å åpne listen, og velg Customize (Tilpass). Vinduet Target Size (Målstørrelse) vises.
| Skriv inn et navn for den egendefinerte størrelsen, skriv inn størrelsen, klikk Save (Lagre) og deretter OK. Den nye størrelsen vises i listen Target Size (Målstørrelse).
| Når du har valgt skannestørrelse, kan du klikke og dra den stiplede rammen til ønsket område i bildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en stiplet ramme på forhåndsvisning av et bilde. Den stiplede rammens proporsjoner beholdes når du justerer den.
Hvis du vil rotere den stiplede rammen til liggende eller stående papirretning uten å endre høyde- og breddeforholdet for bildet, klikker du ikonet for papirretning. Obs!
Orienteringsikonet er ikke tilgjengelig hvis du valgte Original som Target Size (Målstørrelse)-innstilling.
### Velge skannestørrelsen i Professional Mode (Profesjonell modus)
| Du kan velge en forhåndsdefinert skannestørrelse i listen Target Size (Målstørrelse). Klikk pilen for å åpne listen og velg størrelsen du ønsker. En stiplet ramme tilpasset denne størrelsen vises på forhåndsvisningsbildet.
Dokumenter eller fotografier | Film eller lysbilder
| Hvis du vil bruke en skannestørrelse som ikke finnes i listen Target Size (Målstørrelse), kan du opprette en egendefinert størrelse. Klikk pilen for å åpne listen, og velg Customize (Tilpass). Vinduet Target Size (Målstørrelse) vises.
| Skriv inn et navn for den egendefinerte størrelsen, skriv inn størrelsen, klikk Save (Lagre) og deretter OK. Den nye størrelsen vises i listen Target Size (Målstørrelse).
| Du kan bruke flere verktøy for å finjustere størrelsen. Klikk på + (Windows) eller -knappen (Mac OS X) ved siden av Target Size (Målstørrelse) for å vise disse verktøyene.
Hvis du vil endre størrelsen på bildet med en bestemt prosentverdi, justerer du verdien Scale (Skalering). Hvis du vil endre hvordan bildet beskjæres, slår du Trimming (Klipping) på eller av. Se Epson Scan Help (Hjelp) hvis du vil vite mer. Hvis du vil låse opp proporsjonene for skannestørrelsen, klikker du låseikonet. Deretter justerer du den stiplede rammen eller angir nye mål for bredde/høyde.
| Når du har valgt skannestørrelse, kan du klikke og dra den stiplede rammen til ønsket område i bildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en stiplet ramme på forhåndsvisning av et bilde. Den stiplede rammens proporsjoner beholdes når du justerer den.
Hvis du vil rotere den stiplede rammen til liggende eller stående papirretning uten å endre høyde- og breddeforholdet for bildet, klikker du ikonet for papirretning. Obs!
Orienteringsikonet er ikke tilgjengelig hvis du valgte Original som Target Size (Målstørrelse)-innstilling.
Til toppen av siden |