| Hjem > Vedlikehold # Transportere skanneren Før du transporterer skanneren over lengre avstander eller lagrer den for en lengre periode, må skannerhodet være i startstilling for å unngå skade.
| Kontroller at skannerhodet er i hjemmeposisjon på øvre side av skanneren. Hvis skannerhodet ikke er i hjemmeposisjon, slå på skanneren og vent til skannerhodet beveger seg til hjemmeposisjonen.
| Slå av skanneren ved hjelp av strømbryteren og trekk ut strømledningen.
| Trekk ut USB-kabelen fra skanneren.
| Skyv transportlåsen bak på skanneren til låst stilling for å låse skannerhodet.
| Fest emballasjen som fulgte med skanneren, og pakk deretter skanneren ned igjen i originalesken eller en lignende eske som sitter godt rundt skanneren.