| Hjem > Plassere originaler på skanneren # Plassere dokumenter eller fotografier Plassere dokumenter eller bilder på glassplaten Plassere store eller tykke dokumenter Forsiktig:
Du må ikke plassere tunge gjenstander på glassplaten eller trykke for hardt på den.
## Plassere dokumenter eller bilder på glassplaten
| Åpne skannerdekselet.
Kontroller at dokumentmatten er montert inne i skannerdekselet. Hvis den ikke er installert, kan du se Sette dokumentmatten tilbake på plass for instruksjoner. a. Dokumentmatte
| Plasser dokumentet eller fotografiet på glassplaten med bildesiden ned. Kontroller at øvre høyre hjørne på dokumentet eller fotografiet ligger inntil hjørnet på skanneren ved siden av pilmerket.
Obs!
Hvis du skanner flere fotografier samtidig, må du plassere fotografiene minst 20 mm (0,8 tommer) fra hverandre.
| Lukk skannerdekselet forsiktig, slik at originalen ikke flyttes.
Obs!
Hold alltid glassplaten ren. Ikke la fotografier ligge på glassplaten i lengre tid, da de kan feste seg til glasset.
For å starte skanningen, se Starte Epson Scan for instruksjoner. Til toppen av siden ## Plassere store eller tykke dokumenter Når du skal skanne et stort eller tykt dokument, kan du trekke skannerdekselet rett opp.
| Plasser et stort eller tykt dokument på glassplaten.
| Lukk dokumentdekselet og hold det på plass.
Til toppen av siden |