| Hjem > Tekniske spesifikasjoner # Spesifikasjoner for skanner Generelt Mekanisk Elektrisk Miljø Grensesnitt Standarder og godkjenninger Obs!
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
## Generelt
Skannertype | Flat fargeskanner
Fotoelektrisk enhet | Farge-CCD-linjesensor
Effektive piksler | 54 400 × 74 880 piksler ved 6 400 ppt Skanneområdet kan bli begrenset hvis oppløsningen er for høy.
Dokumentstørrelse | Reflekterende: 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 inches) A4 eller US Letter Transparent: 35 mm-filmremse: 12 bilder om gangen 35 mm-filmremse: opptil 4 lysbilder om gangen 6 cm mellomformat: opptil 22 cm
Skanneoppløsning | 6 400 ppt (hovedskanning) 9 600 ppt med Micro Step (delskanning)
Utdataoppløsning | 50 til 6 400, 9 600 og 12 800 ppt (50 til 6 400 ppt i intervaller på 1 ppt)
Bildedata | 16 bit per piksel per farge internt 16 bit per piksel per farge eksternt (maksimalt)
Grensesnitt | En USB-forbindelse med høy hastighet
Lyskilde | Hvit LED, IR LED
Obs!
Ekstra optisk oppløsning er maksimal skanningsoppløsning på CCD-elementer, ved bruk av definisjonen av ISO 14473. ISO 14473 definerer optisk oppløsning som den fundamentale samplingshastigheten til skannesensoren.
Til toppen av siden ## Mekanisk
Mål | Bredde: 280 mm Dybde: 485 mm Høyde: 118 mm
Vekt | Omtrent 4,1 kg (9,0 lb) uten strømadapter
Til toppen av siden ## Elektrisk Obs!
Kontroller etiketten på vekselstrømadapteren eller på baksiden av skanneren for informasjon om spenning.
### Skanner
Nominell spenning | Likestrøm 24 V
Nominell inngangsstrøm | 1,3 A
Strømforbruk | 15,5 W under drift 5,5 W Klar-modus 1,6 W i hvilemodus 0,4 W når den er avslått
### Vekselstrømadapter
| 100-120 V-modell | 220-240 V-modell
Vekselstrømadaptermodell | A411B | A411E
Nominell inngangsspenning | Vekselstrøm 100 til 120 V | Vekselstrøm 220 til 240 V
Nominell inngangsstrøm | 1,0 A | 0,5 A
Nominell inngangsfrekvens | 50 til 60 Hz
Nominell utgangsspenning | Likestrøm 24 V
Nominell utgangsstrøm | 1,3 A
Obs!
Vekselstrømadaptermodellen varierer på enkelte steder.
Til toppen av siden ## Miljø
Temperatur | Drift | 10 til 35 ˚C (50 til 95 ˚F)
Lagring | –25 til 60 ˚C (–13 til 140 ˚F)
Fuktighet | Drift | 10 til 80 %, uten kondens
Lagring | 10 til 85 %, uten kondens
Driftsforhold | Vanlige kontor- eller hjemmeforhold. Unngå å bruke skanneren i direkte sollys, nær en sterk lyskilde eller under ekstremt støvete forhold.
Til toppen av siden ## Grensesnitt ### USB-grensesnitt
Grensesnitt | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
Elektrisk standard | Full Speed-modus (Fullhastighet) (12 Mbit/s) og Hi-Speed-modus (Høyhastighet) (480 Mbit/s) for Universal Serial Bus Specification Revision 2.0.
Tilkobling | Én type B-port
Til toppen av siden ## Standarder og godkjenninger ### Skanner Amerikansk modell:
EMC | FCC Del 15 underdel B klasse B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Klasse B
Europeisk modell:
EMC-direktiv 2004/108/EC | EN 55022 klasse B EN 55024
Australsk modell:
EMC | AS/NZS CISPR22 Klasse B
### Indikert av produsenten og importøren i samsvar med kravene i direktiv 2011/65/EU (RoHS)
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Vekselstrømadapter Amerikansk modell:
Sikkerhet | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Nummer 60950-1
EMC | FCC Del 15 underdel B klasse B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Klasse B
Europeisk modell:
Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC EMC-direktiv 2004/108/EC | EN 60950-1 EN 55022 klasse B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Australsk modell:
Sikkerhet | AS/NZS 60950.1
EMC | AS/NZS CISPR22 Klasse B
Til toppen av siden |