| Hjem > Spesielle skanneprosjekter # Fjerne støvmerker med Støvfjerning-funksjonen Dust Removal (Støvfjerning) i Full Auto Mode (Helautomatisk modus) Dust Removal (Støvfjerning) i Home Mode (Hjemmemodus) Dust Removal (Støvfjerning) i Professional Mode (Profesjonell modus) Ved hjelp av funksjonen Dust Removal (Støvfjerning) i Epson Scan kan du rense vekk støvmerker fra originalene mens du skanner dem. Før du skanner originalene, må du forsiktig fjerne alt støv du kan se på dem.
Opprinnelig bilde | Dust Removal (Støvfjerning) er brukt
Obs!
Før du skanner originalene, må du forsiktig fjerne alt støv du kan se på dem. Ikke bruk Dust Removal (Støvfjerning) til å skanne originaler som ikke inneholder støv eller riper, da kan det skannede bildet bli forvrengt eller uklart. Når du skanner film eller lysbilder, er Dust Removal (Støvfjerning)-funksjonen bare tilgjengelig for Full Auto Mode (Helautomatisk modus) eller Professional Mode (Profesjonell modus) (den er ikke tilgjengelig for Home Mode (Hjemmemodus)). Hvis du vil fjerne støvmerker fra fargefilm eller lysbilder i Home Mode (Hjemmemodus), må du bruke DIGITAL ICE Technology-funksjonen som beskrevet i Fjerning av støv og riper fra originaler ved hjelp av DIGITAL ICE Technology. Hvis du fortsatt har støvmerker på fargefilm eller lysbilder etter at du har brukt Dust Removal (Støvfjerning)-funksjonen, kan du prøve å skanne på nytt ved hjelp av DIGITAL ICE Technology-funksjonen som beskrevet i Fjerning av støv og riper fra originaler ved hjelp av DIGITAL ICE Technology. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det er krysset av i DIGITAL ICE Technology-avmerkingsboksen.
Se én av disse delene for instruksjoner om å fjerne støvmerker fra originalene. Full Auto Mode (Helautomatisk modus): Dust Removal (Støvfjerning) i Full Auto Mode (Helautomatisk modus) Office Mode (Kontormodus): Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Office Mode (Kontormodus). Endre skanningsmodus til Full Auto Mode (Helautomatisk modus) eller Professional Mode (Profesjonell modus). Se Endre skannemodus for instruksjoner. Home Mode (Hjemmemodus): Dust Removal (Støvfjerning) i Home Mode (Hjemmemodus) Professional Mode (Profesjonell modus): Dust Removal (Støvfjerning) i Professional Mode (Profesjonell modus) ## Dust Removal (Støvfjerning) i Full Auto Mode (Helautomatisk modus)
| Legg originalen(e) på glassplaten. Se én av disse delene for instruksjoner.
Dokumenter eller fotografier: Plassere dokumenter eller fotografier Film eller lysbilder: Plassering av film eller lysbilder Merknad om film og lysbilder:
I Full Auto Mode (Helautomatisk modus) kan du skanne 35 mm fargefilmremser eller fargepositive lysbilder. Bruk Home Mode (Hjemmemodus) eller Professional Mode (Profesjonell modus) for å skanne andre typer film. Se Endre skannemodus for å endre skannemodus.
| Start Epson Scan. Se Starte Epson Scan for instruksjoner.
| I vinduet Full Auto Mode (Helautomatisk modus), klikk på Customize (Tilpass). Vinduet Customize (Tilpass) vises.
| Merk av for Dust Removal (Støvfjerning).
| Hvis du ønsker å velge innstillinger for fillagring, klikk File Save Settings (Innstillinger for fillagring). Se Velge File Save Settings (Innstillinger for fillagring) for instruksjoner.
Obs!
Hvis du startet Epson Scan fra et TWAIN-kompatibelt program som Adobe Photoshop Elements, er ikke knappen File Save Settings (Innstillinger for fillagring) tilgjengelig.
| Når du er ferdig med alle de nødvendige innstillingene, klikk på OK for å gå tilbake til Full Auto Mode (Helautomatisk modus)-vinduet.
| Velg Scan (Skann).
Hva som så skjer, er avhengig av hvordan du startet Epson Scan. Se Fullføre skanningen for instruksjoner. Til toppen av siden ## Dust Removal (Støvfjerning) i Home Mode (Hjemmemodus)
| Legg originalen(e) på glassplaten. Se Plassere dokumenter eller fotografier for instruksjoner.
| Start Epson Scan. Se Starte Epson Scan for instruksjoner.
| I vinduet Home Mode (Hjemmemodus) velger du Document Type (Dokumenttype), Image Type (Bildetype) og innstillinger for Destination (Mål). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skanne i Home Mode (Hjemmemodus).
| Klikk Preview (Forhåndsvisning) for å forhåndsvise bildet/bildene, og velg deretter skanneområde. Se Forhåndsvise og justere skanneområdet hvis du vil vite mer.
| Merk av for Dust Removal (Støvfjerning).
Obs!
Resultatet av Dust Removal (Støvfjerning) vises ikke på bildene i vinduet Preview (Forhåndsvisning). Hvis du skanner flere bilder samtidig og du ønsker å bruke Dust Removal (Støvfjerning)-funksjonen på alle bildene eller skanningsområdene, klikker du All (Alt) i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet før du merker av i ruten.
| Gjør eventuelle andre nødvendige bildejusteringer. Se Justere fargen og andre bildeinnstillinger hvis du vil vite mer.
| Endre størrelse på bildene etter behov. Se Velge skannestørrelse hvis du vil vite mer.
| Velg Scan (Skann).
Hva som så skjer, er avhengig av hvordan du startet Epson Scan. Se Fullføre skanningen for instruksjoner. Til toppen av siden ## Dust Removal (Støvfjerning) i Professional Mode (Profesjonell modus)
| Legg originalen(e) på glassplaten. Se én av disse delene for instruksjoner.
Dokumenter eller fotografier: Plassere dokumenter eller fotografier Film eller lysbilder: Plassering av film eller lysbilder
| Start Epson Scan. Se Starte Epson Scan for instruksjoner.
| I Professional Mode (Profesjonell modus)-vinduet velger du innstillingene Document Type (Dokumenttype), Document Source (Dokumentkilde), Auto Exposure Type (Automatisk eksponeringstype) (for skanning av dokumenter eller bilder) eller Film Type (Filmtype) (for skanning av film eller lysbilder), Image Type (Bildetype) og Resolution (Oppløsning). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skanne i Professional Mode (Profesjonell modus).
| Klikk Preview (Forhåndsvisning) for å forhåndsvise bildet/bildene, og velg deretter skanneområde. Se Forhåndsvise og justere skanneområdet hvis du vil vite mer.
| Bla ned til området Adjustments (Justeringer), og merk av for Dust Removal (Støvfjerning). Hvis du vil øke eller minske nivået av støvfjerningseffekten, klikker du + (Windows) eller (Mac OS X) ved siden av alternativet, og velger en innstilling fra listen Level (Nivå).
Obs!
Resultatet av Dust Removal (Støvfjerning) vises ikke på bildene i vinduet Preview (Forhåndsvisning). Hvis du skanner flere bilder samtidig og du ønsker å bruke Dust Removal (Støvfjerning)-funksjonen på alle bildene eller skanningsområdene, klikker du All (Alt) i Preview (Forhåndsvisning)-vinduet før du merker av i ruten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det er krysset av i DIGITAL ICE Technology-avmerkingsboksen.
| Gjør eventuelle andre nødvendige bildejusteringer. Se Justere fargen og andre bildeinnstillinger for instruksjoner.
| Endre størrelse på bildene etter behov. Se Velge skannestørrelse for instruksjoner.
| Velg Scan (Skann).
Hva som så skjer, er avhengig av hvordan du startet Epson Scan. Se Fullføre skanningen for instruksjoner. Til toppen av siden |