| Hjem > Plassere originaler på skanneren # Plassering av film eller lysbilder Fjerne dokumentmatten Plassere film i holderen Plassere lysbilder i holderen Sette dokumentmatten tilbake på plass ## Fjerne dokumentmatten Hvis du vil skanne filmremser eller lysbilder, må du fjerne dokumentmatten fra skannerens deksel. Dette avdekker transparentenhetsvinduet, slik at skanneren kan bruke den til å skanne film eller lysbilder.
| Åpne skannerdekselet og skyv dokumentmatten forsiktig oppover for å fjerne den.
| Bruk en myk klut til å tørke av transparentenhetsvinduet og glassplaten før du plasserer filmen eller lysbildene.
a. Transparentenhetsvindu Se Plassere film i holderen hvis du vil plassere film for skanning. Se Plassere lysbilder i holderen hvis du vil plassere lysbilder for skanning. For å sette på plass dokumentmatten, se Sette dokumentmatten tilbake på plass. Til toppen av siden ## Plassere film i holderen ### Plassering av 35 mm filmremser
| Åpne dekselet på holderen for 35 mm filmremser.
| Skyv en eller to filmremser hele veien inn i filmholderen med den blanke forsiden ned. Bildene og eventuell tekst på filmremsene skal vises baklengs på siden som vender opp.
Obs!
Hold kanten av filmen forsiktig, eller bruk hansker for å berøre den. Ellers kan du skade filmen. Pass på at de hvite klistremerkene på baksiden av filmholderen og områdene rundt dem ikke er oppskrapet, støvet eller tildekket på annen måte. Hvis områdene er tildekket, kan skanneren ha problemer med å gjenkjenne filmen i Full Auto Mode (Helautomatisk modus). Ikke dekk til de små hullene på filmholderen.
| Lukk dekselet og trykk det ned til du hører en klikkelyd. Trykk ned på alle kantene av dekselet for å feste dem.
| Kontroller at filmremsen er plassert som angitt.
| Plasser filmholderen på glassplaten slik at den er justert som angitt. Kontroller at etiketten merket A på filmholderen passer i området merket A på skanneren.
| Kontroller at dokumentmatten er fjernet. Se Fjerne dokumentmatten.
| Lukk skannerdekselet.
Se Starte Epson Scan hvis du vil skanne filmen. Når skanningen av filmen er fullført, må du huske å sette dokumentmatten tilbake på plass før du skanner dokumenter eller fotografier. Se Sette dokumentmatten tilbake på plass. ### Plassering av film i mellomformat
| Åpne dekslet på filmholderen for mellomformat.
| Skyv ett bilde i mellomformat inn i filmholderen med den blanke forsiden ned. Bildet og eventuell tekst på filmen skal vises baklengs på siden som vender opp. Sørg for at hele bilderammen er plassert i åpningen på filmholderen.
Obs!
Hold kanten av filmen forsiktig, eller bruk hansker for å berøre den. Ellers kan du skade filmen. Ikke dekk til noen av de små hullene i filmholderen. Da vil skanneren få problemer med å finne ut hvilken filmholder du bruker.
| Lukk dekselet over filmen og trykk det ned til du hører en klikkelyd. Trykk ned på alle kantene av dekselet for å feste det.
| Kontroller at filmremsen er plassert som angitt.
| Plasser filmholderen på glassplaten slik at den er justert på linje med det øverste venstre hjørnet. Kontroller at etiketten merket B på filmholderen passer i området merket B på skanneren.
| Kontroller at dokumentmatten er fjernet. Se Fjerne dokumentmatten.
| Lukk skannerdekselet.
Obs!
Du kan ikke bruke Full Auto Mode (Helautomatisk modus) for å skanne film i mellomformat.
Når skanningen av filmen er fullført, må du huske å sette dokumentmatten tilbake på plass før du skanner dokumenter eller fotografier. Se Sette dokumentmatten tilbake på plass. #### Bruk av skannestøttearket Hvis filmen er krøllete eller bøyd, kan du rette den ut ved å bruke skannestøttearket som kom med filmholderen for mellomformat. Forsiktig:
Sørg for at det er minst 2 mm med plass mellom bilderammen og skannestøttearket. Pass på at den blanke siden er i kontakt med filmoverflaten. Hvis du legger skannestøttearket opp-ned, kan det skade filmen.
Hvis filmen er krøllet eller bøyd nedover: Plasser skannestøttearket under filmen, med den blanke siden opp. Lukk deretter dekselet. Hvis filmen er krøllet eller bøyd oppover: Plasser skannestøttearket oppå filmen, med den blanke siden ned. Lukk deretter dekselet. Til toppen av siden ## Plassere lysbilder i holderen Du kan skanne opptil fire 35 mm lysbilder om gangen ved å bruke filmholderens lysbildedel. Obs!
Pass på at de hvite klistremerkene på baksiden av filmholderen og områdene rundt dem ikke er oppskrapet, støvet eller tildekket på annen måte. Hvis områdene er tildekket, kan skanneren ha problemer med å gjenkjenne lysbildene i Full Auto Mode (Helautomatisk modus). Ikke dekk til de små hullene på filmholderen.
| Plasser filmholderen på glassplaten slik at den er justert som angitt. Kontroller at etiketten merket C på filmholderen passer i området merket C på skanneren.
| Plasser opptil fire lysbilder i filmholderen med den blanke forsiden ned. Bildene skal vises baklengs på den siden som vender opp. Bildene skal plasseres i angitt retning.
Obs!
Kontroller at du plasserer langsiden av lysbildet i filmholderen som angitt ovenfor.
| Kontroller at dokumentmatten er fjernet. Se Fjerne dokumentmatten.
| Lukk skannerdekselet.
Se Starte Epson Scan hvis du vil skanne lysbildene. Når skanningen av lysbildene er fullført, må du huske å sette dokumentmatten tilbake på plass før du skanner dokumenter eller fotografier. Se Sette dokumentmatten tilbake på plass. Til toppen av siden ## Sette dokumentmatten tilbake på plass Sett dokumentmatten tilbake på plass ved å skyve den inn i sporene i skannerens deksel. Kontroller at den hvite overflaten vender utover. Til toppen av siden |