| Strona główna > Umieszczanie oryginałów na skanerze # Umieszczanie filmów lub slajdów Zdejmowanie maty do dokumentów Umieszczanie filmu w uchwycie Umieszczanie slajdów w uchwycie Zakładanie maty do dokumentów ## Zdejmowanie maty do dokumentów Aby skanować filmy lub slajdy, należy zdjąć matę do dokumentów z pokrywy skanera. Spowoduje to odsłonięcie przystawki do materiałów przezroczystych, dzięki czemu możliwe będzie skanowanie filmów lub slajdów.
| Otwórz pokrywę skanera i delikatnie wysuń do góry matę do dokumentów, aby ją wyjąć.
| Przed umieszczeniem filmu lub slajdów za pomocą delikatnej szmatki przetrzyj okno przystawki do materiałów przezroczystych oraz tacę dokumentów.
a. okno przystawki do materiałów przezroczystych Informacje na temat umieszczania filmów do skanowania zawiera rozdział Umieszczanie filmu w uchwycie. Informacje na temat umieszczania slajdów do skanowania zawiera rozdział Umieszczanie slajdów w uchwycie. Informacje na wymiany maty do dokumentów lub zdjęć zawiera rozdział Zakładanie maty do dokumentów. Górny ## Umieszczanie filmu w uchwycie ### Umieszczanie filmów 35 mm
| Otwórz pokrywę uchwytu na filmy 35 mm.
| Wsuń jeden lub dwa paski filmu na całą długość do uchwytu błyszczącym podłożem ku dołowi. Obrazy i ewentualne napisy na filmie, widziane na stronie skierowanej w górę, powinny być odwrócone.
Uwaga:
Film należy delikatnie trzymać za krawędzie lub używać rękawiczek podczas jego dotykania, ponieważ w przeciwnym wypadku można go uszkodzić. Upewnij się, że białe naklejki w tylnej części uchwytu filmów i obszary wokół nich nie są zarysowane, zakurzone lub zakryte. Jeśli te obszary będą zasłonięte, mogą wystąpić problemy z rozpoznaniem filmu w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny). Nie należy zasłaniać małych otworów w uchwycie filmu.
| Zamknij pokrywę i dociśnij ją, dopóki nie usłyszysz kliknięcia. Następnie dociśnij wszystkie krawędzie pokryw, tak aby zostały prawidłowo osadzone.
| Upewnij się, że film jest umieszczony w przedstawiony sposób.
| Umieść uchwyt do filmów na płycie dokumentów, wyrównując go w przedstawiony sposób. Sprawdź, czy obszar oznaczony literą A na uchwycie znajduje się w miejscu oznaczonym literą A na skanerze.
| Upewnij się, że zdjęto matę do dokumentów. Zobacz Zdejmowanie maty do dokumentów.
| Zamknij pokrywę skanera.
Informacje na temat skanowania filmów zawiera rozdział Uruchamianie programu Epson Scan. Po zakończeniu skanowania filmu a przed skanowaniem dokumentów lub fotografii należy założyć matę do dokumentów. Zobacz Zakładanie maty do dokumentów. ### Umieszczanie filmu średnioformatowego
| Otwórz pokrywę uchwytu do filmów średnioformatowych.
| Wsuń jedną klatkę filmu średnioformatowego do uchwytu orientując film błyszczącą stroną ku dołowi. Obraz i ewentualne napisy na filmie, widziane na stronie skierowanej w górę, powinny być odwrócone. Sprawdź, czy cała klatka z obrazem jest umieszczona w otworze uchwytu.
Uwaga:
Film należy delikatnie trzymać za krawędzie lub używać rękawiczek podczas jego dotykania, ponieważ w przeciwnym wypadku można go uszkodzić. Nie przykrywaj małych otworów w uchwycie na film, ponieważ skaner może nie rozpoznać, który uchwyt jest używany.
| Zamknij pokrywę na filmie i dociśnij ją aż do zatrzaśnięcia. Następnie dociśnij wszystkie krawędzie pokrywy, tak aby została prawidłowo osadzona.
| Upewnij się, że film jest umieszczony w przedstawiony sposób.
| Umieść uchwyt do filmów na tacy dokumentów, wyrównując go do lewego górnego narożnika. Upewnij się, że obszar oznaczony literą B na uchwycie znajduje się w miejscu oznaczonym literą B na skanerze.
| Upewnij się, że zdjęto matę do dokumentów. Patrz Zdejmowanie maty do dokumentów.
| Zamknij pokrywę skanera.
Uwaga:
Skanowanie filmów średnioformatowych nie jest możliwe w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny).
Po zakończeniu skanowania filmu a przed skanowaniem dokumentów lub fotografii należy założyć matę do dokumentów. Patrz Zakładanie maty do dokumentów. #### Korzystanie z arkusza pomocniczego do skanowania Jeśli film jest zwinięty, można go rozprostować, używając arkusza pomocniczego do skanowania dołączonego do uchwytu do filmów średnioformatowych. Przestroga:
Między klatką z obrazem a arkuszem należy zachować przynajmniej 2 mm odstępu. Upewnij się, że błyszcząca strona dotyka filmu. Użycie arkusza pomocniczego do skanowania w inny sposób może spowodować uszkodzenie filmu.
Jeśli film jest zawinięty krawędziami do dołu: Umieść arkusz pomocniczy do skanowania pod filmem błyszczącą stroną do góry. Następnie zamknij pokrywę skanera. Jeśli film jest zawinięty krawędziami do góry: Umieść arkusz pomocniczy do skanowania na filmie błyszczącą stroną do góry. Następnie zamknij pokrywę skanera. Górny ## Umieszczanie slajdów w uchwycie Jednocześnie można skanować maksymalnie cztery slajdy o szerokości 35 mm, używając części do slajdów w uchwycie do filmów. Uwaga:
Upewnij się, że białe naklejki w tylnej części uchwytu filmów i obszary wokół nich nie są zarysowane, zakurzone lub zakryte. Jeśli te obszary będą zasłonięte, mogą wystąpić problemy z rozpoznaniem slajdów w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny). Nie należy zasłaniać małych otworów w uchwycie filmu.
| Umieść uchwyt do filmów na płycie dokumentów, wyrównując go w przedstawiony sposób. Upewnij się, że obszar oznaczony literą C na uchwycie znajduje się w miejscu oznaczonym literą C na skanerze.
| ¦Umieść maksymalnie cztery slajdy w uchwycie do filmów, błyszczącą spodnią stroną skierowaną w dół. Obrazy widziane od górnej strony powinny być odwrócone. Obrazy powinny być zorientowane w przedstawiony sposób.
Uwaga:
Upewnij się, że długi brzeg slajdu został umieszczony w uchwycie do filmów w przedstawiony sposób.
| Upewnij się, że zdjęto matę do dokumentów. Zobacz Zdejmowanie maty do dokumentów.
| Zamknij pokrywę skanera.
Informacje na temat skanowania slajdów zawiera rozdział Uruchamianie programu Epson Scan. Po zakończeniu skanowania slajdów należy przed skanowaniem dokumentów lub fotografii założyć matę do dokumentów. Zobacz Zakładanie maty do dokumentów. Górny ## Zakładanie maty do dokumentów Załóż matę do dokumentów wsuwając ją do rowków w pokrywie skanera. Upewnij się, że biała powierzchnia maty jest widoczna. Górny |