| Strona główna > Parametry techniczne # Parametry skanera Ogólne Parametry mechaniczne Parametry elektryczne Parametry środowiskowe Parametry interfejsów Standardy i normy Uwaga:
Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
## Ogólne
Typ skanera | Płaski kolorowy
Urządzenie fotoelektryczne | Kolorowy czujnik CCD
Efektywna rozdzielczość | 54400 × 74880 pikseli przy 6400 dpi Obszar skanowania może zostać ograniczony w wyniku ustawienia zbyt dużej rozdzielczości.
Rozmiar dokumentu | Nieprzezroczysty: 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 cali) A4 lub US letter Materiały przezroczyste: 35-milimetrowy film: 12 klatek jednocześnie Slajdy o szerokości 35 mm: do 4 slajdów jednocześnie Średni format 6 cm: do 22 cm
Rozdzielczość skanowania | 6400 dpi (skanowanie główne) 9600 dpi przy zastosowaniu technologii Micro Step (skanowanie dokładne)
Rozdzielczość wynikowa | 50 do 6400, 9600 i 12800 dpi (50 do 6400 dpi ze skokiem 1 dpi)
Dane obrazu | 16 bitów na piksel każdego koloru (wewnętrznie) maksymalnie 16 bitów na piksel każdego koloru (zewnętrzne)
Interfejs | Jeden port USB Hi-Speed/USB
Źródło światła | Biała dioda LED, dioda LED IR (podczerwień)
Uwaga:
Opcjonalna rozdzielczość optyczna to maksymalna rozdzielczość skanowania elementów CCD, zgodnie z definicją ISO 14473. ISO 14473 definiuje rozdzielczość optyczną jako podstawową częstotliwość próbkowania optycznego czujnika.
Górny ## Parametry mechaniczne
Wymiary | Szerokość: 280 mm Głębokość: 485 mm Wysokość: 118 mm
Ciężar | Około 4,1 (9,0 funta) bez zasilacza
Górny ## Parametry elektryczne Uwaga:
Informacje o napięciu zasilania znajdują się na etykiecie na zasilaczu lub na etykiecie z tyłu skanera.
### Skaner
Napięcie znamionowe | 24V, prąd stały
Znamionowy prąd wejściowy | 1,3 A
Pobór mocy | 15,5 W podczas działania 5,5 W w trybie gotowości 1,6 W w trybie uśpienia 0,4 W przy wyłączonym zasilaniu
### Zasilacz
| Model zasilany napięciem 100-120 V | Model zasilany napięciem 220-240 V
Model zasilacza | A411B | A411E
Znamionowe napięcie wejściowe | Od 100 do 120 V, prąd zmienny | Od 220 do 240 V, prąd zmienny
Znamionowy prąd wejściowy | 1,0 A | 0,5 A
Zakres częstotliwości znamionowej | 50 – 60 Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe | 24V, prąd stały
Znamionowy prąd wyjściowy | 1,3 A
Uwaga:
Model zasilacza zależy od regionu.
Górny ## Parametry środowiskowe
Temperatura | Podczas działania | 10–35˚C
Podczas przechowywania | –25 do 60˚C
Wilgotność | Podczas działania | 10–80% bez kondensacji
Podczas przechowywania | 10–85% bez kondensacji
Warunki pracy | Normalne warunki panujące w biurze lub w domu. Należy unikać korzystania ze skanera w bezpośrednim świetle słonecznym, blisko źródeł silnego światła lub w miejscach bardzo zakurzonych.
Górny ## Parametry interfejsów ### Interfejs USB
Typ interfejsu | Parametry uniwersalnej magistrali szeregowej w wersji 2.0
Standard elektryczny | Tryb pełnej szybkości (12 Mb/s) i tryb dużej szybkości (480 Mb/s) zgodnie z parametrami uniwersalnej magistrali szeregowej w wersji 2.0.
Typ złącza | Jeden port typu B
Górny ## Standardy i normy ### Skaner Model amerykański:
Zgodność elektromagnetyczna | FCC Część 15 Część podrzędna B Klasa B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Klasa B
Model europejski:
Dyrektywa Zgodność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EWG | EN 55022 Klasa B EN 55024
Model australijski:
Zgodność elektromagnetyczna | AS/NZS CISPR22 Klasa B
### Oznaczenia producenta i importera zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2011/65/UE (RoHS)
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Zasilacz Model amerykański:
Bezpieczeństwo | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1
Zgodność elektromagnetyczna | FCC Część 15 Część podrzędna B Klasa B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Klasa B
Model europejski:
Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE Dyrektywa Zgodność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EWG | EN 60950-1 EN 55022 Klasa B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Model australijski:
Bezpieczeństwo | AS/NZS 60950.1
EMC | AS/NZS CISPR22 Klasa B
Górny |