| Strona główna > Części skanera — przewodnik # Lampka i przyciski Lampka Przyciski Skaner jest wyposażony w cztery przyciski służące do operacji związanych ze skanowaniem. Prawidłowe działanie skanera sygnalizowane jest przez lampki stanu. a. lampki stanu b. przycisk PDF c. przycisk E-mail d. przycisk Kopiuj e. przycisk Start ## Lampka Zielone i pomarańczowe lampki stanu znajdują się po lewej stronie przycisku PDF .
Lampka | Stan wskaźnika | Znaczenie
Ready (Zielona) | Świeci się | Skaner jest gotowy do pracy.
Miga | Trwa inicjalizacja lub skanowanie.
Error (Pomarańczowa) | Miga | Wystąpił błąd. Więcej informacji zawiera rozdział Lampka stanu miga.
(Wszystkie) | Miga | Skaner jest wyłączony.
Górny ## Przyciski Przed użyciem przycisków skanera upewnij się, że zostały zainstalowane programy Epson Scan oraz Epson Event Manager.
Przycisk | Funkcja
Start | Uruchamia program Epson Scan.
Kopiuj | Uruchamia program Copy Utility.
E-mail | Program Epson Scan automatycznie zeskanuje obraz, a następnie wyświetlone zostanie okno Send File Via E-mail (Wysyłanie pliku za pomocą poczty e-mail).
PDF | Następuje wyświetlenie okna Scan to PDF (Skanuj do PDF).
Zobacz Używanie przycisków skanera. Górny |