| Strona główna > Konserwacja # Transportowanie skanera W przypadku transportowania skanera na większą odległość lub przed planowanym dłuższym przechowywaniem należy zablokować mechanizm skanujący w pozycji początkowej. Zapobiega to uszkodzeniu tych elementów.
| Upewnij się, że mechanizm skanujący znajduje się w pozycji początkowej w górnej części skanera. Jeśli mechanizm skanujący nie znajduje się w pozycji początkowej, włącz skaner i poczekaj, aż mechanizm skanujący przesunie się do pozycji początkowej.
| Wyłącz skaner za pomocą wyłącznika, a następnie odłącz przewód zasilania.
| Odłącz przewód USB od skanera.
| Przestaw blokadę transportową w tylnej części skanera do pozycji zablokowania. Umożliwia to zabezpieczenie mechanizmu skanującego w trakcie transportu.
| Załóż materiały pakunkowe dołączone do skanera, a następnie umieść skaner w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu podobnym do oryginalnego, które jest do niego dopasowane.