| Strona główna > Skanowanie oryginałów # Skanowanie w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) Po wybraniu trybu Professional Mode (Tryb profesjonalny) zostaje wyświetlone okno Professional Mode (Tryb profesjonalny) programu Epson Scan.
| Umieść oryginały na tacy dokumentów. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w poniższych rozdziałach.
Dokumenty lub fotografie: Umieszczanie dokumentów lub fotografii Filmy lub slajdy: Umieszczanie filmów lub slajdów
| Uruchom program Epson Scan. Instrukcje zawiera rozdział Uruchamianie programu Epson Scan.
| Wybierz opcję Professional Mode (Tryb profesjonalny) z listy Mode (Tryb). Instrukcje zawiera rozdział Zmienianie trybu skanowania.
| Kliknij strzałkę, aby otworzyć listę Document Type (Typ dokumentu), i wybierz pozycję Reflective (Nieprzezroczysty) (w przypadku skanowania dokumentu lub zdjęć) lub opcję Film (w przypadku skanowania filmu lub slajdów).
| W przypadku wybrania pozycji Reflective (Nieprzezroczysty) (skanowanie dokumentów lub zdjęć) jako ustawienia Document Type (Typ dokumentu) kliknij strzałkę listy Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) i wybierz pozycję Photo (Zdjęcie) lub Document (Dokument).
W przypadku wybrania pozycji Film (skanowanie filmów lub slajdów) jako ustawienia Document Type (Typ dokumentu) kliknij strzałkę listy Film Type (Typ filmu) i wybierz opcję Positive Film (Film pozytywowy), Color Negative Film (Kolorowy film negatywowy) lub B&W Negative Film (Czarno-biały film negatywowy).
| Klikając strzałkę, otwórz listę Image Type (Typ obrazu) i wybierz typ skanowanego obrazu.
Ustawienie Image Type (Typ obrazu) | Typ skanowanego obrazu
48-bit Color (Kolor 48-bitowy) | Kolorowe fotografie, które można zmodyfikować w programie do edycji 48-bitowych obrazów.
24-bit Color (Kolor 24-bitowy) | Kolorowe fotografie
Color Smoothing (Wygładzanie kolorów) | Kolorowa grafika, taka jak diagram lub wykres.
16-bit Grayscale (Skala szarości 16-bitowa) | Czarno-białe fotografie z wieloma odcieniami szarości.
8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa) | Czarno-biała fotografie z kilkoma odcieniami szarości.
Black & White (Czarno-biały) | Dokumenty z czarnym tekstem lub grafiką liniową
Uwaga:
Jeśli wybrano ustawienie 8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa) lub Black & White (Czarno-biały), można również wybrać ustawienie Image Option (Opcja Obrazu) w sposób opisany poniżej.
Ustawienie opcji Image Option (Opcja Obrazu) | Opis
None (Brak) | Ustawienie Image Option (Opcja Obrazu) nie jest zastosowane.
Dropout: Red (Separacja: czerwony) | Usuwa kolor czerwony z zeskanowanego obrazu.
Dropout: Green (Separacja: zielony) | Usuwa kolor zielony z zeskanowanego obrazu.
Dropout: Blue (Separacja: niebieski) | Usuwa kolor niebieski z zeskanowanego obrazu.
Color Enhance: Red (Ulepszanie Koloru: Czerwony) | Ulepsza kolor czerwony w zeskanowanym obrazie.
Color Enhance: Green (Ulepszanie Koloru: Zielony) | Ulepsza kolor zielony w zeskanowanym obrazie.
Color Enhance: Blue (Ulepszanie Koloru: Niebieski) | Ulepsza kolor niebieski w zeskanowanym obrazie.
| Klikając strzałkę, otwórz listę Resolution (Rozdzielczość) i wybierz rozdzielczość odpowiednią dla oryginału. Instrukcje zawiera rozdział Wybieranie ustawienia skanowania Resolution (Rozdzielczość).
| Kliknij przycisk Preview (Podgląd), aby wyświetlić podgląd obrazu. Następuje wyświetlenie okna Preview (Podgląd) z obrazem lub obrazami. Instrukcje dotyczące okna Preview (Podgląd) znajdują się w rozdziale Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania.
| Klikając strzałkę, otwórz listę Target Size (Rozmiar docelowy) i wybierz rozmiar skanowanych obrazów, jeśli to konieczne. Obrazy można skanować w ich oryginalnym rozmiarze lub zmniejszyć albo powiększyć ich rozmiar, wybierając opcję Target Size (Rozmiar docelowy). Instrukcje zawiera rozdział Wybieranie rozmiaru skanowania.
| Zmodyfikuj jakość obrazu, jeśli to konieczne. Instrukcje zawiera rozdział Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu.
| Kliknij przycisk Scan (Skanuj).
W zależności od tego, w jaki sposób uruchomiono skanowanie, można zaobserwować różny sposób działania. Instrukcje zawiera rozdział Kończenie skanowania. |