| Strona główna > Bezpieczeństwo # Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ograniczenia dotyczące kopiowania Należy przeczytać wszystkie instrukcje i stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na skanerze. W tym dokumencie ostrzeżenia, przestrogi i uwagi są oznaczone następującymi symbolami: Ostrzeżenia
nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała.
Przestrogi
nieprzestrzeganie przestróg może spowodować uszkodzenie sprzętu.
Uwagi
zawierają ważne informacje i użyteczne wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia.
Skaner należy umieścić wystarczająco blisko komputera, aby można było bez trudu podłączyć kabel interfejsu. Skanera lub zasilacza nie należy umieszczać ani przechowywać na dworze, w miejscach zabrudzonych, zakurzonych lub wilgotnych, w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach, które mogłyby być poddane działaniu wstrząsów, wibracji, wysokiej temperatury lub wilgotności, bezpośredniego światła słonecznego lub innego silnego światła albo gwałtownym zmianom temperatury lub wilgotności. Skanera nie należy obsługiwać mokrymi rękoma. Skaner i zasilacz należy umieścić w pobliżu gniazda elektrycznego, od którego można łatwo odłączyć zasilacz. Przestroga:
Należy używać tylko przewodu zasilającego zgodnego z odpowiednimi lokalnymi standardami bezpieczeństwa.
Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nie był narażony na przetarcia, przecięcia, strzępienie, zginanie i zaplątanie. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym, ani nie umieszczać zasilacza i przewodu zasilania w taki sposób, aby były narażone na nadepnięcie lub przyciśnięcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby przewody zasilania nie były zagięte przy końcu i w miejscu połączenia z zasilaczem. Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z drukarką. Użycie innego zasilacza może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała. Zasilacz jest przeznaczony do współpracy ze skanerem, z którym został dostarczony. Nie należy używać go w celu zasilania innych urządzeń elektrycznych, chyba że zostało to wyraźnie określone. Należy korzystać z takiego źródła zasilania, jakie zostało podane na etykiecie zasilacza i zawsze doprowadzać prąd bezpośrednio ze standardowego gniazda elektrycznego w pomieszczeniu za pośrednictwem zasilacza, który spełnia lokalne standardy bezpieczeństwa. Podczas podłączania skanera do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla należy sprawdzić, czy położenie złączy jest prawidłowe. Każde złącze ma tylko jedno prawidłowe położenie. Wkładanie złącza w nieprawidłowym kierunku może spowodować uszkodzenie obu urządzeń połączonych za pomocą kabla. Należy unikać korzystania z gniazd elektrycznych, do których podłączone są często włączane i wyłączane kserokopiarki lub klimatyzatory. Jeśli skaner jest podłączony do przedłużacza, należy się upewnić, że łączny pobór prądu podłączonych do tego przedłużacza urządzeń nie przekracza wartości nominalnej. Ponadto należy sprawdzić, czy całkowite natężenie prądu pobieranego przez urządzenia podłączone do gniazda nie przekracza wartości nominalnej określonej dla gniazda elektrycznego. Nigdy nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani podejmować prób naprawy zasilacza, skanera i elementów opcjonalnych skanera, z wyjątkiem wykonywania czynności opisanych w przewodnikach dotyczących skanera. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do jakichkolwiek otworów, ponieważ mogą one dotknąć miejsc pod wysokim napięciem lub wywołać zwarcie elementów. Należy pamiętać o zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli wtyczka uległa uszkodzeniu, należy wymienić zestaw przewodu lub skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Jeśli we wtyczce znajdują się bezpieczniki, należy pamiętać, aby wymieniać je na bezpieczniki o odpowiednim rozmiarze i wartości amperowej. Poniżej wymieniono sytuacje, w których należy odłączyć skaner i zasilacz, a następnie skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym: zasilacz lub wtyczka są uszkodzone, do skanera lub zasilacza dostał się płyn, upuszczono skaner albo uszkodzono obudowę, skaner nie działa prawidłowo lub w jego działaniu widoczne są wyraźne zmiany. W takich przypadkach nie używać elementów sterujących opisanych w instrukcji obsługi. Przed czyszczeniem skaner i zasilacz należy odłączyć od źródła zasilania. Należy czyścić je wyłącznie wilgotną szmatką. Nie używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Jeśli skaner nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego. ## Ograniczenia dotyczące kopiowania Odpowiedzialne i zgodne z prawem korzystanie z tego skanera wiąże się z przestrzeganiem następujących ograniczeń. Kopiowanie następujących elementów jest zabronione przez prawo: Banknoty, monety, rządowe papiery wartościowe, obligacje rządowe i obligacje komunalne Nieużywane znaczki pocztowe, pocztówki z nadrukowanymi znaczkami i inne oficjalne poświadczenia pocztowe, które umożliwiają wysłanie Rządowe znaczki opłat skarbowych i papiery wartościowe wydane zgodnie z procedurami prawnymi Należy zachować ostrożność podczas skanowania następujących elementów: Prywatne papiery wartościowe (świadectwa udziałowe, weksle zbywalne, czeki itp.), bilety miesięczne, bilety ulgowe itp. Paszporty, prawa jazdy, zaświadczenia o sprawności technicznej pojazdów, winiety drogowe, talony żywnościowe, bilety itp. Uwaga:
Kopiowanie tych elementów może być zakazane przez prawo.
Odpowiedzialność za wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi Skanery mogą być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem w przypadku kopiowania materiałów chronionych prawami autorskimi. Jeśli te czynności nie są wykonywane na podstawie porady prawnej udzielonej przez kompetentnego prawnika, użytkownik jest odpowiedzialny i zobowiązany do uzyskania zgody właściciela praw autorskich przed skopiowaniem opublikowanych materiałów. Górny |