| Strona główna > Skanowanie oryginałów # Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień Wybieranie ustawienia skanowania Resolution (Rozdzielczość) Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu Wybieranie rozmiaru skanowania ## Wybieranie ustawienia skanowania Resolution (Rozdzielczość) Można wybrać określone ustawienie Resolution (Rozdzielczość) dla obrazów. Należy pamiętać, że ustawienie wyższej rozdzielczości zwiększa czas skanowania, więc nie należy wybierać wyższej rozdzielczości niż jest to konieczne. Poniższa tabela zawiera informacje na temat doboru rozdzielczości, aby skanowanie nie trwało dłużej niż jest to niezbędne.
Przeznaczenie zeskanowanego obrazu | Zalecana rozdzielczość skanowania
Przesyłanie pocztą e-mail, przesyłanie do sieci Web lub wyświetlanie tylko na ekranie. | 96–150 dpi
Konwertowanie na tekst do edycji (OCR) | 400 dpi
PDF z opcją przeszukiwania | 200–400 dpi
Drukowanie na drukarce atramentowej w normalnej jakości | 150 dpi (obraz kolorowy lub w skali szarości) 360 dpi (obraz czarno-biały)
Drukowanie na drukarce atramentowej w wysokiej jakości | 300 dpi (obraz kolorowy lub w skali szarości) 720 dpi (obraz czarno-biały)
Drukowanie za pomocą drukarki stronicowej | 200 dpi (obraz kolorowy lub w skali szarości) 600 dpi (obraz czarno-biały)
Wysyłanie faksem | 200 dpi
Powiększanie po skanowaniu w skali 100% | Zwiększ ustawienie Resolution (Rozdzielczość) o tyle, o ile zwiększysz rozmiar obrazu po skanowaniu.
Informacje o ustawianiu rozdzielczości można znaleźć w kolejnych częściach instrukcji. Full Auto Mode (Tryb automatyczny): Wybieranie ustawienia Resolution (Rozdzielczość) w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) Home Mode (Tryb domowy): Wybieranie ustawienia Resolution (Rozdzielczość) w trybie Home Mode (Tryb domowy) Office Mode (Tryb biurowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny): Wybieranie ustawienia Resolution (Rozdzielczość) w trybie Office Mode (Tryb biurowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny) ### Wybieranie ustawienia Resolution (Rozdzielczość) w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) Rozdzielczość można zmienić w dowolnej chwili. Aby wybrać ustawienie rozdzielczości, należy wykonać następujące czynności.
| W oknie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) kliknij przycisk Customize (Dostosuj). Zostaje wyświetlone okno Customize (Dostosuj).
| Kliknij pole wyboru Specify resolution for Full Auto Mode (Określ rozdzielczość dla trybu automatycznego) i wybierz rozdzielczość skanowania (w punktach na cal — dpi).
### Wybieranie ustawienia Resolution (Rozdzielczość) w trybie Home Mode (Tryb domowy) Aby zmienić rozdzielczość, najpierw wybierz ustawienie Other (Inne) w opcji Destination (Miejsce docelowe). Kliknij strzałkę obok listy Resolution (Rozdzielczość) i wybierz rozdzielczość skanowania (w punktach na cal — dpi). ### Wybieranie ustawienia Resolution (Rozdzielczość) w trybie Office Mode (Tryb biurowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny) Rozdzielczość można zmienić w dowolnej chwili. Office Mode (Tryb biurowy) Professional Mode (Tryb profesjonalny) Kliknij strzałkę obok listy Resolution (Rozdzielczość) i wybierz rozdzielczość skanowania (w punktach na cal — dpi). Górny ## Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania Po wybraniu ustawień podstawowych i rozdzielczości można wyświetlić podgląd obrazu i wybrać lub dostosować obszar obrazu w oknie Preview (Podgląd). Dostępne są dwa typy podglądu. Normalny podgląd służy do wyświetlania podglądu całego obrazu. Należy wybrać obszar skanowania i ręcznie dostosować ustawienia jakości obrazu. Podgląd Thumbnail (Miniatura) to obraz lub obrazy wyświetlone w postaci miniatur. Program Epson Scan automatycznie lokalizuje krawędzie obszaru skanowania, stosuje ustawienia automatycznej ekspozycji na obrazach i obraca obrazy, jeśli jest to konieczne. Aby wyświetlić podgląd obrazu, wykonaj następujące czynności. Uwaga:
W przypadku używania trybu Full Auto Mode (Tryb automatyczny) lub Office Mode (Tryb biurowy) podgląd thumbnail (Miniatura) nie jest dostępny.
| Kliknij przycisk Preview (Podgląd). Aby zmienić tryb podglądu, wybierz kartę Normal (Normalny) lub Thumbnail (Miniatura) w oknie Preview (Podgląd), jeśli jest ono dostępne.
Uwaga:
W zależności od typu dokumentu i innych ustawień zmiana typu podglądu może nie być możliwa. Rozmiar okna podglądu można zmienić. Aby zmienić rozmiar okna podglądu, kliknij i przeciągnij róg okna. Jeśli okno Preview (Podgląd) nie jest wyświetlane, obraz/obrazy będzie/będą wyświetlane w trybie podglądu domyślnego. Jeśli okno Preview (Podgląd) jest wyświetlane, obraz/obrazy będzie/będą wyświetlane w trybie użytym przed podglądem. Niektóre z ustawień, które można zmienić po wyświetleniu podglądu zostaną wyświetlone po zmianie trybu Preview (Podgląd).
Program Epson Scan wykona skanowanie wstępne obrazów i wyświetli je w jednym z następujących okien Preview (Podgląd). Normalny podgląd
Dokument | Film
podgląd Thumbnail (Miniatura)
Dokument | Film
| Jeśli używany jest normalny podgląd, obrazy można dostosować w następujący sposób.
Aby zaznaczyć obszar skanowania, kliknij ikonę automatycznej lokalizacji i utwórz markizę otaczającą krawędzie obszaru obrazu. Markizę można przemieszczać w celu zmiany obszaru skanowania. Instrukcje zawiera rozdział Tworzenie markizy na podglądzie obrazu. Uwaga:
Jeśli skan ma mieć rozmiar inny niż oryginał, należy najpierw wybrać ustawienie opcji Target Size (Rozmiar docelowy) i automatycznie utworzyć markizę proporcjonalną do rozmiaru. Instrukcje zawiera rozdział Wybieranie rozmiaru skanowania. Następnie można skopiować markizę i umieścić ją na każdym obrazie, który ma być skanowany w tym rozmiarze.
Aby powiększyć lub zmniejszyć podgląd obrazu w podglądzie normalnym, zmień rozmiar okna Preview (Podgląd). Rozmiar obrazu zostanie zmniejszony do rozmiaru okna Preview (Podgląd). Aby powiększyć obraz w podglądzie normalnym, kliknij wewnątrz obszaru skanowania i kliknij przycisk Zoom (Powiększ). Uwaga:
W oknie Zoom (Powiększ) przycisk Zoom (Powiększ) zostaje zastąpiony przyciskiem Full (Pełny). W oknie pełnego ekranu przycisk Full (Pełny) zostanie zastąpiony przyciskiem Zoom (Powiększ).
Aby obrócić obraz, kliknij ikonę obrotu w lewo lub prawo . Aby dostosować jakość obrazu, kliknij obszary skanowania do zmodyfikowania i wprowadź odpowiednie zmiany. Instrukcje zawiera rozdział Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu. Jeśli używany jest podgląd miniatur, obrazy można dostosować w następujący sposób. Aby powiększyć obraz w podglądzie Thumbnail (Miniatura), kliknij dwukrotnie miniaturę. Można zmieniać rozmiar miniatury używając przycisków Thumbnail <Large> (Miniatura <duża>), Thumbnail <Small> (Miniatura <mała>) lub Full size of 1 frame (Pełen rozmiar 1 ramki). Aby obrócić obraz lub odwrócić go w poziomie (jak odbicie lustrzane), kliknij miniaturę, a następnie kliknij ikonę obrotu lub odbicia lustrzanego. Uwaga:
Jeśli obraz nie jest obrócony prawidłowo, patrz rozdział Obrazy są obrócone nieprawidłowo.
Aby dostosować obszar skanowania w celu przycięcia obrazu w inny sposób, można utworzyć i przenieść markizę oznaczającą krawędzie skanowania. Instrukcje zawiera rozdział Tworzenie markizy na podglądzie obrazu. Aby dostosować jakość obrazu, kliknij obrazy lub obszary skanowania do zmodyfikowania i wprowadź odpowiednie zmiany. Instrukcje zawiera rozdział Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu. Jeśli chcesz zastosować wprowadzone zmiany do wszystkich obrazów, kliknij przycisk All (Wszystko). ### Tworzenie markizy na podglądzie obrazu Markiza to ruchoma linia przerywana wyświetlana na krawędziach podglądu obrazu w celu oznaczenia obszaru skanowania.
Dokumenty lub fotografie | Filmy lub slajdy
Markizę można przesuwać i zmieniać jej rozmiar. Podczas wyświetlania normalnego podglądu można utworzyć wiele markiz (do 50) na każdym obrazie; każdy zaznaczony obszar jest skanowany do oddzielnego pliku. Uwagi dotyczące filmów lub slajdów:
W przypadku używania podglądu Thumbnail (Miniatura) program Epson Scan automatycznie tworzy markizy wokół obrazów. Jeśli wymagane jest dostosowanie markizy, przed wykonaniem czynności opisanych w tej sekcji kliknij wewnątrz niej, a następnie kliknij ikonę usuwania markizy . Jeśli dostosowywanie markiz nie jest wymagane, przejdź do Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu.
| Aby narysować markizę, przemieść kursor nad podglądem obrazu. Wskaźnik przybiera kształt krzyżyka.
Uwaga:
Jeśli wyświetlany jest normalny podgląd i na tacy dokumentów znajduje się jedno zdjęcie, można kliknąć ikonę automatycznej lokalizacji , aby automatycznie narysować markizę, a następnie przejść do kroku 3.
| Umieść wskaźnik w obszarze, w którym chcesz umieścić róg markizy i kliknij. Przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik krzyżowy nad obrazem do przeciwległego rogu wybranego obszaru skanowania. Następnie zwolnij przycisk myszy. Zostaje wyświetlona ruchoma linia przerywana markizy.
| Aby dostosować markizę, należy wykonać jedną z poniższych czynności.
Aby przemieścić markizę, umieść kursor wewnątrz markizy. Wskaźnik przybiera kształt dłoni. Kliknij i przeciągnij markizę do wybranej lokalizacji. Aby zmienić rozmiar markizy, umieść kursor nad krawędzią lub narożnikiem markizy. Wskaźnik przybiera kształt prostej lub ukośnej podwójnej strzałki. Kliknij i przeciągnij krawędź lub narożnik do odpowiedniego rozmiaru. Uwaga:
Aby ograniczyć ruch markizy tylko do pionu lub poziomu, podczas przemieszczania markizy należy przytrzymać klawisz Shift. Aby zachować aktualne proporcje boków zaznaczenia, podczas zmiany rozmiaru markizy należy przytrzymać klawisz Shift. Aby uzyskać najlepsze wyniki i ekspozycję obrazu, należy upewnić się, że wszystkie strony markizy znajdują się wewnątrz podglądu obrazu. Nie należy umieszczać obszaru wokół obrazu podglądu w markizie.
| Jeśli używany jest normalny podgląd, można utworzyć wiele markiz (do 50). Należy je po prostu narysować w sposób opisany w pkt od 1–3 lub kliknąć ikonę kopiowania markizy, aby utworzyć dodatkowe markizy o tym samym rozmiarze. Metodę przenoszenia i zmiany rozmiaru markiz opisano w kroku 3. Aby usunąć markizę, należy kliknąć wewnątrz niej, a następnie kliknąć ikonę usuwania markizy.
Uwaga:
Jeśli narysowano więcej markiz, przed skanowaniem należy w oknie Preview (Podgląd) kliknąć przycisk All (Wszystko). W przeciwnym razie skanowany jest tylko obszar wewnątrz ostatniej narysowanej markizy.
Górny ## Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu Po wyświetleniu podglądu obrazów i dostosowaniu obszaru skanowania można zmodyfikować jakość obrazu, jeśli jest to wymagane. Program Epson Scan zawiera różne ustawienia umożliwiające poprawę kolorów, ostrości, kontrastu i innych aspektów mających wpływ na jakość obrazu. Przed zmianą jakichkolwiek ustawień należy kliknąć obraz lub markizę dostosowywanego obszaru. Aby dostosować kolor i inne ustawienia obrazu, patrz jeden z podanych rozdziałów. Office Mode (Tryb biurowy): Wprowadzenie korekt koloru i innych ustawień obrazu w trybie Office Mode (Tryb biurowy) Home Mode (Tryb domowy): Wprowadzenie korekt koloru i innych ustawień obrazu w trybie Home Mode (Tryb domowy) Professional Mode (Tryb profesjonalny): Wprowadzenie korekt koloru i innych ustawień obrazu w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) ### Wprowadzenie korekt koloru i innych ustawień obrazu w trybie Office Mode (Tryb biurowy) Poniższa tabela zawiera opis ustawień dostępnych w trybie Office Mode (Tryb biurowy). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dostosowywania tych ustawień, patrz pomoc programu Epson Scan. Uwaga:
W przypadku skanowania wielu obrazów jednocześnie, aby zastosować korektę obrazu do wszystkich obrazów lub obszarów skanowania, kliknij opcję All (Wszystko) w oknie Preview (Podgląd) przed rozpoczęciem wprowadzania korekt.
Ustawienie | Opis
Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) | Włączenie tej opcji powoduje rozjaśnienie krawędzi obszarów obrazu, a w rezultacie jego wyostrzenie. Jeśli ta opcja jest wyłączona, krawędzie są mniej ostre. Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Color (Kolorowy) lub Grayscale (Skala szarości).
Descreening (Usuwanie mory) | Umożliwia usunięcie falistego wzoru, który może pojawić się na delikatnie cieniowanych obszarach obrazu, takich jak odcienie kolorów skóry. Umożliwia także uzyskanie lepszych rezultatów skanowania obrazów z czasopism lub gazet, wobec których w pierwotnym procesie drukowania zastosowano druk sitowy. Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Color (Kolorowy) lub Grayscale (Skala szarości). Efekty zastosowania opcji usuwania mory nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie.
Image Option (Opcja Obrazu) | Text Enhancement (Wzmocnienie tekstu) | Poprawia stopień rozpoznawania tekstu w przypadku skanowania dokumentów tekstowych. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Color (Kolorowy) i zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Grayscale (Skala szarości) i zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Black&White (Czarno-biały) i zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu). Gdy dla opcji Image Type (Typ obrazu) wybrane jest ustawienie Black&White (Czarno-biały), wyniki Text Enhancement (Wzmocnienie tekstu) nie są wyświetlane na podglądzie, tylko w zeskanowanym obrazie.
Auto Area Segmentation (Autom. segmentacja obszaru) | Sprawia, że obrazy o typie Black&White (Czarno-biały) są wyraźniejsze, a rozpoznawanie tekstu dokładniejsze dzięki oddzieleniu tekstu od grafiki. Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Black&White (Czarno-biały) i zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu).
Dropout (Separacja) | Umożliwia separację w skanowanym obrazie kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Grayscale (Skala szarości) i zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Black&White (Czarno-biały) i zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu).
Color Enhance (Ulepszanie Koloru) | Umożliwia wzmocnienie w skanowanym obrazie kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Grayscale (Skala szarości) i zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Black&White (Czarno-biały) i zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu).
Brightness (Jasność) | Umożliwia dostosowanie stopnia jasności/ciemności obrazu. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Color (Kolorowy); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Grayscale (Skala szarości); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycje Image Option (Opcja Obrazu) i Auto Area Segmentation (Autom. segmentacja obszaru).
Contrast (Kontrast) | Umożliwia dostosowanie różnicy między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Color (Kolorowy); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Grayscale (Skala szarości); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycje Image Option (Opcja Obrazu) i Auto Area Segmentation (Autom. segmentacja obszaru).
Threshold (Próg) | Umożliwia dostosowanie poziomu wykreślania czarnych obszarów w tekście lub grafiki liniowej. W ten sposób można uzyskać lepsze rezultaty rozpoznawania tekstu w programach OCR. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Black&White (Czarno-biały), a pozycja Image Option (Opcja Obrazu) pozostaje nieznaczona; — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycje Image Option (Opcja Obrazu) i Color Enhance (Ulepszanie Koloru).
Uwaga:
Aby wyświetlić poziomy koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w określonych punktach obrazu podglądu podczas dostosowywania, należy kliknąć ikonę densytometru w oknie Preview (Podgląd), a następnie przesunąć kursor nad obszar obrazu. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. Niektóre ustawienia mogą być niedostępne lub mogą być automatycznie wybrane w zależności od typu obrazu, którego podgląd jest wyświetlany i innych wybranych ustawień. Aby zmienić działanie niektórych ustawień programu Epson Scan, można kliknąć opcję Configuration (Konfiguracja) i w wyświetlonym oknie odpowiednio zmodyfikować ustawienia. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. Aby cofnąć zmiany wprowadzone w podglądzie obrazu, należy kliknąć przycisk Reset (Resetuj), jeśli jest dostępny, wyłączyć ustawienia lub ponownie wyświetlić podgląd obrazu.
### Wprowadzenie korekt koloru i innych ustawień obrazu w trybie Home Mode (Tryb domowy) Poniższa tabela zawiera opis ustawień dostępnych w trybie Home Mode (Tryb domowy). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dostosowywania tych ustawień, patrz pomoc programu Epson Scan. Uwaga:
W przypadku skanowania wielu obrazów jednocześnie, aby zastosować korektę obrazu do wszystkich obrazów lub obszarów skanowania, kliknij opcję All (Wszystko) w oknie Preview (Podgląd) przed rozpoczęciem wprowadzania korekt.
Ustawienie | Opis
Descreening (Usuwanie mory) | Umożliwia usunięcie falistego wzoru, który może pojawić się na delikatnie cieniowanych obszarach obrazu, takich jak odcienie kolorów skóry. Umożliwia także uzyskanie lepszych rezultatów skanowania obrazów z czasopism lub gazet, wobec których w pierwotnym procesie drukowania zastosowano druk sitowy. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Color (Kolorowy); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Grayscale (Skala szarości); Efekty zastosowania opcji usuwania mory nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie.
Backlight Correction (Korekcja cieni) | Usuwanie cieni ze zdjęć, na których jest zbyt dużo światła w tle. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — wybrano opcję Photograph (Fotografia) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Color (Kolorowy); — wybrano opcję Photograph (Fotografia) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Grayscale (Skala szarości).
Color Restoration (Przywracanie kolorów) | Automatycznie przywraca wyblakłe kolory na fotografiach. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — wybrano opcję Photograph (Fotografia) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Color (Kolorowy); — wybrano opcję Photograph (Fotografia) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Grayscale (Skala szarości).
Dust Removal (Usuwanie pyłków) | Umożliwia automatyczne usuwanie pyłków z oryginału. Wyniki zastosowania opcji Dust Removal (Usuwanie pyłków) nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — wybrano opcję Photograph (Fotografia) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Color (Kolorowy) lub Grayscale (Skala szarości).
Funkcja DIGITAL ICE Technology | Usuwa ślady tych pyłków, których nie daje się usunąć funkcją Dust Removal (Usuwanie pyłków). Skanowanie z zastosowaniem funkcji DIGITAL ICE Technology trwa dłużej i wymaga zaangażowania większych zasobów systemowych. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — wybrano opcję Positive Film (Film pozytywowy) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Color (Kolorowy) lub Grayscale (Skala szarości); — wybrano opcję Color Negative Film (Kolorowy film negatywowy) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Color (Kolorowy) lub Grayscale (Skala szarości); — wybrano opcję B&W Negative Film (Czarno-biały film negatywowy) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Color (Kolorowy) lub Grayscale (Skala szarości).
Image Option (Opcja Obrazu) | Text Enhancement (Wzmocnienie tekstu) | Poprawia stopień rozpoznawania tekstu w przypadku skanowania dokumentów tekstowych. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — wybrano opcję Magazine (Czasopismo) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu); — wybrano opcję Newspaper (Gazeta) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu); — wybrano opcję Text/Line Art (Tekst/Grafika liniowa) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu).
Auto Area Segmentation (Autom. segmentacja obszaru) | Sprawia, że obrazy o typie Black&White (Czarno-biały) są wyraźniejsze, a rozpoznawanie tekstu dokładniejsze dzięki oddzieleniu tekstu od grafiki. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — wybrano opcję Magazine (Czasopismo) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu), pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu); — wybrano opcję Newspaper (Gazeta) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu), pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu); — wybrano opcję Text/Line Art (Tekst/Grafika liniowa) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu), pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycję Image Option (Opcja Obrazu).
Brightness (Jasność) | Umożliwia dostosowanie stopnia jasności/ciemności obrazu. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Color (Kolorowy); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Grayscale (Skala szarości); — wybrano opcję Magazine (Czasopismo) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu), pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycje Image Option (Opcja Obrazu) i Auto Area Segmentation (Autom. segmentacja obszaru); — wybrano opcję Newspaper (Gazeta) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu), pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycje Image Option (Opcja Obrazu) i Auto Area Segmentation (Autom. segmentacja obszaru); — wybrano opcję Text/Line Art (Tekst/Grafika liniowa) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu), pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycje Image Option (Opcja Obrazu) i Auto Area Segmentation (Autom. segmentacja obszaru). Kliknij przycisk Brightness (Jasność), aby uzyskać dostęp do ustawienia Brightness (Jasność).
Contrast (Kontrast) | Umożliwia dostosowanie różnicy między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Color (Kolorowy); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Grayscale (Skala szarości); — wybrano opcję Magazine (Czasopismo) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu), pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycje Image Option (Opcja Obrazu) i Auto Area Segmentation (Autom. segmentacja obszaru); — wybrano opcję Newspaper (Gazeta) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu), pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Black&White (Czarno-biały) zaznaczono pozycje Image Option (Opcja Obrazu) i Auto Area Segmentation (Autom. segmentacja obszaru); — wybrano opcję Text/Line Art (Tekst/Grafika liniowa) jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu), pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na Black&White (Czarno-biały) oraz zaznaczono pozycje Image Option (Opcja Obrazu) i Auto Area Segmentation (Autom. segmentacja obszaru). Kliknij przycisk Brightness (Jasność), aby uzyskać dostęp do ustawienia Contrast (Kontrast).
Threshold (Próg) | Umożliwia dostosowanie poziomu wykreślania czarnych obszarów w tekście lub grafiki liniowej. W ten sposób można uzyskać lepsze rezultaty rozpoznawania tekstu w programach OCR. Dostępne tylko wtedy, gdy parametr Image Type (Typ obrazu) ma wartość Black&White (Czarno-biały) i pole Image Option (Opcja Obrazu) nie jest zaznaczone. Kliknij przycisk Brightness (Jasność), aby uzyskać dostęp do ustawienia Threshold (Próg).
Uwaga:
Aby wyświetlić poziomy koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w określonych punktach obrazu podglądu podczas dostosowywania, należy kliknąć ikonę densytometru w oknie Preview (Podgląd), a następnie przesunąć kursor nad obszar obrazu. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. Niektóre ustawienia mogą być niedostępne lub mogą być automatycznie wybrane w zależności od typu obrazu, którego podgląd jest wyświetlany i innych wybranych ustawień. Aby zmienić działanie niektórych ustawień programu Epson Scan, można kliknąć opcję Configuration (Konfiguracja) i w wyświetlonym oknie odpowiednio zmodyfikować ustawienia. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. Aby cofnąć zmiany wprowadzone w podglądzie obrazu, należy kliknąć przycisk Reset (Resetuj), jeśli jest dostępny, wyłączyć ustawienia lub ponownie wyświetlić podgląd obrazu.
### Wprowadzenie korekt koloru i innych ustawień obrazu w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) Poniższa tabela zawiera opis ustawień dostępnych w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dostosowywania tych ustawień, patrz pomoc programu Epson Scan. Uwaga:
Konieczne może być przewinięcie okna trybu Professional Mode (Tryb profesjonalny) w dół w celu wyświetlenia obszaru Adjustments (Dopasowywanie). W przypadku skanowania wielu obrazów jednocześnie, aby zastosować korektę obrazu do wszystkich obrazów lub obszarów skanowania, kliknij opcję All (Wszystko) w oknie Preview (Podgląd) przed rozpoczęciem wprowadzania korekt.
Ustawienie | Opis
Auto Exposure (Automatyczna ekspozycja) | Kliknij ikonę Auto Exposure (Automatyczna ekspozycja). Aby włączyć to ustawienie na stałe, kliknij przycisk Configuration (Konfiguracja), kliknij kartę Color (Kolorowy) i wybierz opcję Continuous auto exposure (Ciągła automatyczna ekspozycja). Za pomocą suwaka można dostosować poziom automatycznej ekspozycji.
Histogram | Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający osobne dostosowanie poziomu świateł, cieni i współczynnika gamma. Tylko dla zaawansowanych użytkowników. Kliknij ikonę Histogram Adjustment (Dopasowywanie histogramu), aby uzyskać dostęp do ustawień Histogram.
Tone Correction (Korekcja tonalna) | Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający osobne dostosowanie tonów. Tylko dla zaawansowanych użytkowników. Kliknij ikonę Tone Correction (Korekcja tonalna), aby uzyskać dostęp do ustawień Tone Correction (Korekcja tonalna).
Brightness (Jasność) | Umożliwia dostosowanie stopnia jasności/ciemności obrazu. Kliknij ikonę Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawień Brightness (Jasność).
Contrast (Kontrast) | Umożliwia dostosowanie różnicy między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. Kliknij ikonę Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawień Contrast (Kontrast).
Saturation (Nasycenie) | Umożliwia dostosowanie gęstości kolorów całego obrazu. Kliknij ikonę Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawień Saturation (Nasycenie).
Color Balance (Balans kolorów) | Dostosowuje balans koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego całego obrazu. Kliknij ikonę Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawień Color Balance (Balans kolorów).
Color Palette (Paleta kolorów) | Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający dostosowywanie średnich tonów, takich jak odcienie kolorów skóry, bez wpływu na światła i cienie obrazu. Tylko dla zaawansowanych użytkowników. Więcej informacji zawiera rozdział Korzystanie z funkcji Color Palette (Paleta kolorów) (tylko w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny)) . Kliknij ikonę Color Palette (Paleta kolorów), aby użyć ustawień Color Palette (Paleta kolorów).
Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) | Włączenie tej opcji powoduje rozjaśnienie krawędzi obszarów obrazu, a w rezultacie jego wyostrzenie. Można dostosować poziom wyostrzenia. Jeśli ta opcja jest wyłączona, krawędzie są mniej ostre. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję 48-bit Color (Kolor 48-bitowy); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję 24-bit Color (Kolor 24-bitowy); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję 16-bit Grayscale (Skala szarości 16-bitowa); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję 8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa);
Descreening (Usuwanie mory) | Umożliwia usunięcie falistego wzoru, który może pojawić się na delikatnie cieniowanych obszarach obrazu, takich jak odcienie kolorów skóry. Umożliwia także uzyskanie lepszych rezultatów skanowania obrazów z magazynów lub gazet, wobec których w pierwotnym procesie drukowania zastosowano druk sitowy. Efekty zastosowania opcji descreening (Usuwanie mory) nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie. Można dostosować poziom usuwania mory. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję 48-bit Color (Kolor 48-bitowy); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję 24-bit Color (Kolor 24-bitowy); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję Color Smoothing (Wygładzanie kolorów); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję 16-bit Grayscale (Skala szarości 16-bitowa); — w polu Image Type (Typ obrazu) wybrano opcję 8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa);
Color Restoration (Przywracanie kolorów) | Automatycznie przywraca wyblakłe kolory na fotografiach. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 48-bit Color (Kolor 48-bitowy); — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 24-bit Color (Kolor 24-bitowy); — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 16-bit Grayscale (Skala szarości 16-bitowa); — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa).
Backlight Correction (Korekcja cieni) | Usuwanie cieni ze zdjęć, na których jest zbyt dużo światła w tle. Parametr korekcji cieni można regulować. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 48-bit Color (Kolor 48-bitowy); — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 24-bit Color (Kolor 24-bitowy); — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 16-bit Grayscale (Skala szarości 16-bitowa); — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa).
Dust Removal (Usuwanie pyłków) | Automatyczne usuwanie pyłków z oryginału. Wyniki zastosowania opcji Dust Removal (Usuwanie pyłków) nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie. Parametr usuwania pyłków można regulować. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 48-bit Color (Kolor 48-bitowy); — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 24-bit Color (Kolor 24-bitowy); — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 16-bit Grayscale (Skala szarości 16-bitowa); — wybrano opcję Photo (Zdjęcie) jako ustawienie Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa).
Digital ICE Technology | Usuwa ślady tych pyłków, których nie daje się usunąć funkcją Dust Removal (Usuwanie pyłków). Skanowanie z zastosowaniem funkcji DIGITAL ICE Technology trwa dłużej i wymaga zaangażowania większych zasobów systemowych. To ustawienie jest dostępne, gdy spełnione są następujące warunki: — wybrano opcję Film jako ustawienie Document Type (Typ dokumentu) oraz pozycję Image Type (Typ obrazu) ustawiono na 48-bit Color (Kolor 48-bitowy), 24-bit Color (Kolor 24-bitowy), 16-bit Grayscale (Skala szarości 16-bitowa) lub 8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa).
Threshold (Próg) | Umożliwia dostosowanie poziomu wykreślania czarnych obszarów w tekście lub grafiki liniowej. W ten sposób można uzyskać lepsze rezultaty rozpoznawania tekstu w programach OCR. Dostępne tylko po wybraniu wartości Black & White (Czarno-biały) w ustawieniu Image Type (Typ obrazu).
Uwaga:
Aby wyświetlić poziomy koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w określonych punktach obrazu podglądu podczas dostosowywania, kliknij ikonę densytometru w oknie Preview (Podgląd), a następnie przesuń kursor nad obszar obrazu. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. Niektóre ustawienia mogą być niedostępne lub mogą być automatycznie wybrane w zależności od typu obrazu, którego podgląd jest wyświetlany i innych wybranych ustawień. Aby zmienić działanie niektórych ustawień programu Epson Scan, można kliknąć opcję Configuration (Konfiguracja) i w wyświetlonym oknie odpowiednio zmodyfikować ustawienia. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. Aby cofnąć zmiany wprowadzone w podglądzie obrazu, należy kliknąć przycisk Reset (Resetuj), jeśli jest dostępny, wyłączyć ustawienie lub ponownie wyświetlić podgląd obrazu.
Górny ## Wybieranie rozmiaru skanowania Obrazy można skanować w ich oryginalnym rozmiarze lub zmniejszyć albo powiększyć ich rozmiar podczas skanowania. Można to zrobić za pomocą ustawienia Target Size (Rozmiar docelowy). Jeśli obraz ma zostać zeskanowany w określonym rozmiarze, po wyświetleniu podglądu przed wybraniem obszaru skanowania (oznaczonego markizą) wybierz ustawienie Target Size (Rozmiar docelowy). Umożliwi to ustawienie właściwych proporcji obszaru skanowania, dzięki czemu obraz nie zostanie przycięty w nieoczekiwany sposób. Aby wybrać rozmiar skanowania, patrz jeden z poniższych rozdziałów. Home Mode (Tryb domowy): Wybieranie rozmiaru skanowania w trybie Home Mode (Tryb domowy) Professional Mode (Tryb profesjonalny): Wybieranie rozmiaru skanowania w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) ### Wybieranie rozmiaru skanowania w trybie Home Mode (Tryb domowy)
| Z listy Target Size (Rozmiar docelowy) można wybrać wstępnie zdefiniowany rozmiar skanowania. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć listę, i wybierz odpowiedni rozmiar. Na podglądzie obrazu zostaje wyświetlona markiza (linia przerywana) proporcjonalna do określonego rozmiaru.
Dokumenty lub fotografie | Filmy lub slajdy
| Jeśli skan ma mieć inny rozmiar niż te dostępne na liście Target Size (Rozmiar docelowy), można utworzyć rozmiar niestandardowy. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć listę, i wybierz pozycję Customize (Dostosuj). Zostaje wyświetlone okno Target Size (Rozmiar docelowy).
| Wpisz nazwę rozmiaru niestandardowego, wprowadź rozmiar, kliknij przycisk Save (Zapisz), a następnie przycisk OK. Utworzony rozmiar zostaje wyświetlony na liście Target Size (Rozmiar docelowy).
| Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru skanowania kliknij i przeciągnij markizę do obszaru obrazu, który ma zostać zeskanowany. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Tworzenie markizy na podglądzie obrazu. Proporcje markizy zostaną zachowane po dostosowaniu.
Aby obrócić markizę w poziomie lub pionie bez zmiany proporcji obrazu, kliknij ikonę orientacji. Uwaga:
Ikona orientacji nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Original (Oryginał) w ustawieniu Target Size (Rozmiar docelowy).
### Wybieranie rozmiaru skanowania w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny)
| Z listy Target Size (Rozmiar docelowy) można wybrać wstępnie zdefiniowany rozmiar skanowania. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć listę, i wybierz odpowiedni rozmiar. Na podglądzie obrazu zostaje wyświetlona markiza (linia przerywana) proporcjonalna do określonego rozmiaru.
Dokumenty lub fotografie | Filmy lub slajdy
| Jeśli skan ma mieć inny rozmiar niż te dostępne na liście Target Size (Rozmiar docelowy), można utworzyć rozmiar niestandardowy. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć listę, i wybierz pozycję Customize (Dostosuj). Zostaje wyświetlone okno Target Size (Rozmiar docelowy).
| Wpisz nazwę rozmiaru niestandardowego, wprowadź rozmiar, kliknij przycisk Save (Zapisz), a następnie przycisk OK. Utworzony rozmiar zostaje wyświetlony na liście Target Size (Rozmiar docelowy).
| Rozmiar można dostosować precyzyjnie za pomocą dodatkowych narzędzi. Aby wyświetlić te narzędzia, kliknij przycisk + (Windows) lub (Mac OS X) obok opcji Target Size (Rozmiar docelowy).
Aby zmienić rozmiar obrazu o określoną wartość procentową, dostosuj ustawienie opcji Scale (Skala). Aby zmienić sposób przycięcia obrazu, włącz lub wyłącz opcję Trimming (Przycinanie). Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. Aby odblokować proporcje rozmiaru skanowania, kliknij ikonę kłódki . Następnie dostosuj markizę lub wprowadź nowe wartości szerokości i wysokości.
| Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru skanowania kliknij i przeciągnij markizę do obszaru obrazu, który ma zostać zeskanowany. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Tworzenie markizy na podglądzie obrazu. Proporcje markizy zostaną zachowane po dostosowaniu.
Aby obrócić markizę w poziomie lub pionie bez zmiany proporcji obrazu, kliknij ikonę orientacji . Uwaga:
Ikona orientacji nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Original (Oryginał) w ustawieniu Target Size (Rozmiar docelowy).
Górny |