| Strona główna > Konserwacja # Czyszczenie skanera Aby zapewnić jak najlepszą pracę skanera, należy co pewien czas czyścić go w według poniższej procedury: Przestroga:
Nie należy przyciskać szklanej powierzchni tacy dokumentów. Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić szklanej powierzchni tacy dokumentów; do jej czyszczenia nie należy używać twardej ani szorstkiej szczotki. Uszkodzenie szklanej powierzchni może spowodować obniżenie jakości skanowania. Do czyszczenia skanera nigdy nie należy używać alkoholu, rozcieńczalnika ani rozpuszczalnika powodującego korozję. Te środki chemiczne mogą uszkodzić elementy skanera oraz jego obudowę. Należy uważać, aby nie rozlać płynu na mechanizm skanera ani elementy elektroniczne. Może to spowodować trwałe uszkodzenie mechanizmu i układów elektronicznych. Nie należy rozpylać środków smarnych wewnątrz skanera. Nigdy nie należy otwierać obudowy skanera.
| Wyłącz skaner za pomocą wyłącznika zasilania.
| Odłącz przewód zasilający od skanera.
| Odłącz przewód USB od skanera.
| Wyczyść obudowę zewnętrzną szmatką zwilżoną łagodnym detergentem i wodą.
| Jeśli szklana powierzchnia tacy dokumentów uległa zabrudzeniu, wyczyść ją za pomocą suchej, miękkiej szmatki. Jeśli szklana powierzchnia została poplamiona smarem lub inną trudną do usunięcia substancją, do usunięcia zanieczyszczeń użyj niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń i miękkiej szmatki. Zetrzyj pozostały płyn.
Przestroga:
Nie należy rozpylać środków do czyszczenia szkła bezpośrednio na szybę skanera.
| Wyjmij matę do dokumentów i wyczyść okno przystawki do materiałów przezroczystych, tak jak to opisano w kroku 4.
a. okno przystawki do materiałów przezroczystych Należy upewnić się, że na powierzchni tacy dokumentów i powierzchni przystawki do materiałów przezroczystych nie zebrał się kurz. Kurz może powodować powstawanie plamek na zeskanowanych obrazach. |