| Página Inicial > Manutenção # Transportar o digitalizador Antes de transportar o digitalizador uma longa distância ou de o guardar por um longo período de tempo, o carreto do digitalizador deverá encontrar-se na posição inicial para prevenir danos.
| Verifique se o carreto está na posição inicial no lado superior do digitalizador. Se o carreto não estiver na posição inicial, ligue o digitalizador e espere até o carreto se deslocar para a posição inicial.
| Desligue o digitalizador com o interruptor de funcionamento e depois desligue o cabo de alimentação de corrente alterna.
| Desligue o cabo USB do digitalizador.
| Na parte posterior do digitalizador, faça deslizar a patilha de protecção para a posição de bloqueio para fixar o carreto do digitalizador.
| Embrulhe o digitalizador nos materiais onde vinha embalado e volte a colocá-lo na caixa de origem ou numa caixa semelhante onde fique bem acondicionado.