| Página Inicial > Colocar os Originais no Digitalizador # Colocar películas ou diapositivos Remover a cobertura de documentos Colocar a película no suporte Colocar diapositivos no suporte Voltar a colocar a cobertura de documentos ## Remover a cobertura de documentos Para digitalizar tiras de película ou diapositivos, tem de remover a cobertura de documentos da tampa do digitalizador. Esta operação destapa a janela da unidade de transparências de forma a que o digitalizador a possa utilizar para digitalizar a película ou os diapositivos.
| Abra a tampa do digitalizador e faça deslizar cuidadosamente a cobertura de documentos para a retirar.
| Antes de posicionar a película ou os diapositivos, limpe a janela da unidade de transparências e o tabuleiro de documentos com um pano macio.
a. Janela da unidade de transparências Para posicionar as películas para a digitalização, consulte Colocar a película no suporte. Para posicionar os diapositivos para a digitalização, consulte Colocar diapositivos no suporte. Para substituir a cobertura de documentos, consulte Voltar a colocar a cobertura de documentos. Topo ## Colocar a película no suporte ### Colocar tiras de película de 35 mm
| Abra a tampa do suporte para tiras de película de 35 mm.
| Faça deslizar uma ou duas tiras de película para o interior do suporte para películas com o lado brilhante voltado para baixo. As imagens e o texto das tiras de película devem aparecer ao contrário no lado voltado para cima.
Nota:
Pegue nas películas com cuidado e pelas extremidades ou utilize luvas para as manusear; caso contrário, poderá danificar as películas. Certifique-se de que os autocolantes brancos existentes na parte posterior do suporte para películas e as áreas circundantes não apresentam riscos ou pó nem estão cobertas. Se estas áreas estiverem escuras, o digitalizador poderá ter dificuldades em reconhecer a película no Full Auto Mode (Modo Automático). Não tape os pequenos orifícios do suporte para películas.
| Feche a tampa e pressione-a até ouvir um estalido. Em seguida, exerça pressão sobre todas as extremidades das tampas para as fixar.
| Certifique-se de que a tira de película é colocada conforme indicado.
| Coloque o suporte para películas no tabuleiro de documentos, de modo a que fique alinhado conforme indicado. Certifique-se de que o separador com a indicação "A" do suporte para películas fica encaixado na área com a indicação "A" do digitalizador.
| Certifique-se de que removeu a cobertura de documentos. Consulte Remover a cobertura de documentos.
| Feche a tampa do digitalizador.
Para digitalizar películas, consulte Iniciar o Epson Scan. Quando terminar a digitalização de películas, volte a instalar a cobertura de documentos antes de digitalizar documentos ou fotografias. Consulte Voltar a colocar a cobertura de documentos. ### Colocar película de formato médio
| Abra a tampa do suporte para películas de formato médio.
| Faça deslizar uma tira de película de formato médio no suporte para películas com o lado brilhante voltado para baixo. A imagem e o texto da película devem aparecer ao contrário no lado voltado para cima. Certifique-se de que todo o fotograma fica posicionado na abertura do suporte para películas.
Nota:
Pegue nas películas com cuidado e pelas extremidades ou utilize luvas para as manusear; caso contrário, poderá danificar as películas. Não tape nenhum dos pequenos orifícios existentes no suporte para películas. Se o fizer, o digitalizador poderá ter dificuldades em reconhecer qual o suporte para películas que está a utilizar.
| Baixe a tampa sobre a película e exerça pressão até a encaixar. Em seguida, exerça pressão em todas as extremidades da tampa para a fixar.
| Certifique-se de que a tira de película é colocada conforme indicado.
| Coloque o suporte para películas no tabuleiro de documentos de forma a que este fique alinhado com o canto superior esquerdo. Certifique-se de que o separador com a indicação "B" do suporte para películas fica encaixado na área com a indicação "B" do digitalizador.
| Certifique-se de que removeu a cobertura de documentos. Consulte Remover a cobertura de documentos.
| Feche a tampa do digitalizador.
Nota:
Não é possível utilizar o Full Auto Mode (Modo Automático) para digitalizar películas de formato médio.
Quando terminar a digitalização de películas, volte a instalar a cobertura de documentos antes de digitalizar documentos ou fotografias. Consulte Voltar a colocar a cobertura de documentos. #### Utilizar a folha de apoio de digitalização Se a película estiver enrolada, alise-a utilizando a folha de apoio de digitalização fornecida com o suporte para película de formato médio. Importante:
Mantenha um espaço de pelo menos 2 mm entre o fotograma e a folha de apoio de digitalização. Certifique-se de que o lado brilhante fica em contacto com a superfície da película. Se colocar a folha de apoio de digitalização virada ao contrário, pode danificar a película.
Quando a película está enrolada para baixo: Coloque a folha de apoio de digitalização debaixo da película com a superfície brilhante voltada para cima. Em seguida, feche a tampa do suporte. Quando a película está enrolada para cima: Coloque a folha de apoio de digitalização debaixo da película com a superfície brilhante voltada para cima. Em seguida, feche a tampa do suporte. Topo ## Colocar diapositivos no suporte Pode digitalizar até quatro diapositivos de 35 mm em simultâneo, utilizando a área de diapositivos do suporte para películas. Nota:
Certifique-se de que os autocolantes brancos existentes na parte posterior do suporte para películas e as áreas circundantes não apresentam riscos ou pó nem estão cobertas. Se estas áreas estiverem escuras, o digitalizador poderá ter dificuldades em reconhecer os diapositivos no Full Auto Mode (Modo Automático). Não tape os pequenos orifícios do suporte para películas.
| Coloque o suporte para películas no tabuleiro de documentos, de modo a que fique alinhado conforme indicado. Certifique-se de que o separador com a indicação "C" do suporte para películas fica encaixado na área com a indicação "C" do digitalizador.
| Coloque até quatro diapositivos no suporte para películas, com o lado brilhante voltado para baixo. As imagens devem aparecer ao contrário no lado voltado para cima. As imagens devem ficar na orientação indicada.
Nota:
certifique-se de que é colocada a margem maior do diapositivo no suporte para películas, conforme indicado acima.
| Certifique-se de que removeu a cobertura de documentos. Consulte Remover a cobertura de documentos.
| Feche a tampa do digitalizador.
Para digitalizar diapositivos, consulte Iniciar o Epson Scan. Quando terminar a digitalização de diapositivos, volte a instalar a cobertura de documentos antes de digitalizar documentos ou fotografias. Consulte Voltar a colocar a cobertura de documentos. Topo ## Voltar a colocar a cobertura de documentos Para voltar a colocar a cobertura de documentos, faça-a deslizar nas ranhuras da tampa do digitalizador. Certifique-se de que a superfície branca fica voltada para baixo. Topo |