| Página Inicial > Projectos Especiais de Digitalização # Corrigir fotografias com contraluz Backlight Correction (Correcção da contraluz) no Home Mode (Modo Casa) Backlight Correction (Correcção da contraluz) no Professional Mode (Modo Profissional) Utilizando a função de Backlight Correction (Correcção da contraluz) do Epson Scan, pode remover sombras de fotografias com muita luz de fundo. É possível corrigir fotografias impressas, películas ou diapositivos automaticamente, enquanto efectua a digitalização.
Imagem original | Função Backlight Correction (Correcção da contraluz) aplicada
Para mais informações sobre como corrigir as fotografias em contraluz, consulte uma das secções que se seguem. Full Auto Mode (Modo Automático): Esta função não se encontra disponível no Full Auto Mode (Modo Automático). Mude o modo de digitalização para Home Mode (Modo Casa) ou Professional Mode (Modo Profissional). Para mais informações, consulte Alterar o modo de digitalização. Office Mode (Modo Escritório): Esta função não está disponível no Office Mode (Modo Escritório). Mude o modo de digitalização para Home Mode (Modo Casa) ou Professional Mode (Modo Profissional). Para mais informações, consulte Alterar o modo de digitalização. Home Mode (Modo Casa): Backlight Correction (Correcção da contraluz) no Home Mode (Modo Casa) Professional Mode (Modo Profissional): Backlight Correction (Correcção da contraluz) no Professional Mode (Modo Profissional) ## Backlight Correction (Correcção da contraluz) no Home Mode (Modo Casa)
| Coloque o(s) original(ais) no tabuleiro de documentos. Para mais informações, consulte uma das secções que se seguem.
Documentos ou fotografias: Posicionar documentos ou fotografias Película ou diapositivos: Colocar películas ou diapositivos
| Inicie o Epson Scan. Para mais informações, consulte Iniciar o Epson Scan.
| Na janela Home Mode (Modo Casa), seleccione as definições Document Type (Tipo de Documento), Image Type (Tipo de Imagem), Destination (Destino). Para mais informações, consulte Digitalizar no Home Mode (Modo Casa).
| Clique em Preview (Antever) para pré-visualizar a(s) imagem(ns) e seleccione a área de digitalização. Para mais informações, consulte Pré-visualizar e ajustar a área de digitalização.
| Faça clique na opção Backlight Correction (Correcção da contraluz).
Nota:
Se estiver a digitalizar várias imagens, ao mesmo tempo, e quiser aplicar a função Backlight Correction (Correcção da contraluz) a todas as imagens ou áreas de digitalização, clique em All (Tudo) na janela Preview (Antever) antes de clicar na opção.
| Efectue outros ajustes de imagem necessários. Para mais informações, consulte Ajustar a cor e outras definições de imagem.
| Dimensione a(s) imagem(ns), como necessário. Para mais informações, consulte Seleccionar o tamanho de digitalização.
| Faça clique em Scan (Digitalizar).
O que irá acontecer em seguida depende da forma como iniciou o Epson Scan. Para mais informações, consulte Terminar a digitalização. Topo ## Backlight Correction (Correcção da contraluz) no Professional Mode (Modo Profissional)
| Coloque o(s) original(ais) no tabuleiro de documentos. Para mais informações, consulte uma das secções que se seguem.
Documentos ou fotografias: Posicionar documentos ou fotografias Película ou diapositivos: Colocar películas ou diapositivos
| Inicie o Epson Scan. Para mais informações, consulte Iniciar o Epson Scan.
| Na janela Professional Mode (Modo Profissional), seleccione as definições de Document Type (Tipo de Documento), Document Source (Origem do Documento), Auto Exposure Type (Tipo Auto Exposição) (para digitalizar documentos ou fotografias) ou Film Type (Tipo de Película) (para digitalizar películas ou diapositivos), Image Type (Tipo de Imagem) e Resolution (Resolução). Para mais informações, consulte Digitalizar no Professional Mode (Modo Profissional).
| Clique em Preview (Antever) para pré-visualizar a(s) imagem(ns) e seleccione a área de digitalização. Para mais informações, consulte Pré-visualizar e ajustar a área de digitalização.
| Percorra para baixo até à área de Adjustments (Ajustes) e clique na opção Backlight Correction (Correcção da contraluz). Se pretender aumentar ou diminuir o nível do efeito de correcção da contraluz, clique no botão + (Windows) ou (Mac OS X) situado junto à opção e seleccione uma definição na lista Level (Nível).
Nota:
Se estiver a digitalizar várias imagens, ao mesmo tempo, e quiser aplicar a função Backlight Correction (Correcção da contraluz) a todas as imagens ou áreas de digitalização, clique em All (Tudo) na janela Preview (Antever) antes de clicar na opção.
| Efectue outros ajustes de imagem necessários. Para mais informações, consulte Ajustar a cor e outras definições de imagem.
| Dimensione a(s) imagem(ns), como necessário. Para mais informações, consulte Seleccionar o tamanho de digitalização.
| Faça clique em Scan (Digitalizar).
O que irá acontecer em seguida depende da forma como iniciou o Epson Scan. Para mais informações, consulte Terminar a digitalização. Topo |