| Página Inicial > Guia dos Componentes do Digitalizador # Indicadores Luminosos e Botões Indicador luminoso Botões O digitalizador possui quatro botões para efectuar operações de digitalização. Os indicadores luminosos de estado indicam se o digitalizador está a funcionar normalmente. a. Luzes de estado b. Botão PDF c. Botão E-mail d. Botão Copiar e. Botão Iniciar ## Indicador luminoso Os indicadores luminosos de estado verde e cor-de-laranja encontram-se à esquerda do botão PDF
Indicador luminoso | Estado do indicador | Significado
Ready (Verde) | Aceso | O digitalizador está pronto.
Intermitente | A inicializar ou a digitalizar.
Error (Cor-de-laranja) | Intermitente | Ocorreu um erro. Para mais informações, consulte O Indicador Luminoso de Estado está Intermitente.
(Todos) | Apagado | O digitalizador está desligado.
Topo ## Botões Antes de utilizar os botões do digitalizador, certifique-se de que instalou o Epson Scan e o Epson Event Manager.
Botão | Função
Iniciar | Inicia o Epson Scan.
Copiar | Inicia o Copy Utility.
E-mail | O Epson Scan digitaliza automaticamente e aparece a janela Enviar Ficheiro por E-mail.
PDF | Aparece a janela Scan to PDF (Digit. para PDF).
Consulte Utilizar os Botões do Digitalizador. Topo |