| Página Inicial > Características Técnicas # Características do digitalizador Gerais Características mecânicas Características eléctricas Condições ambientais Interfaces Normas e certificações Nota:
as características podem ser alteradas sem aviso prévio.
## Gerais
Tipo de digitalizador | Digitalizador de mesa a cores
Dispositivo fotoeléctrico | Sensor de linha CCD a cores
Pixéis efectivos | 54400 × 74880 pixéis a 6400 ppp A área de digitalização pode ser restrita se a definição da resolução for grande.
Tamanho do documento | Reflexivo: 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 polegadas) A4 ou formato US letter Transparente: Tira de película de 35mm: 12 fotogramas em simultâneo Diapositivos de 35mm: até 4 diapositivos em simultâneo formato médio de 6 cm: até 22 cm
Resolução de digitalização | 6400 ppp (digitalização principal) 9600 ppp com Micro Step (digitalização secundária)
Resolução de saída | 50 a 6400, 9600 e 12800 ppp (50 a 6400 ppp em incrementos de 1 ppp)
Dados de imagem | Internos: 16 bits/pixel/cor Externos: 16 bits/pixel/cor (máximo)
Interface | Uma porta USB de alta velocidade
Fonte de luz | LED branco, LED de Infravermelhos
Nota:
A resolução óptica opcional é a resolução máxima de digitalização dos elementos CCD, utilizando a definição da norma ISO 14473. A norma ISO 14473 define a resolução óptica como a taxa de amostragem essencial do sensor de digitalização.
Topo ## Características mecânicas
Dimensões | Largura: 280 mm (11,0 polegadas) Profundidade: 485 mm (19,1 polegadas) Altura: 118 mm (4,6 polegadas)
Peso | Aprox. 4,1 kg (9,0 lb) sem adaptador de corrente alterna
Topo ## Características eléctricas Nota:
verifique a etiqueta existente no adaptador de corrente alterna ou na parte posterior do digitalizador para obter informações sobre a voltagem.
### Digitalizador
Tensão nominal | CC de 24 V
Corrente de entrada | 1,3 A
Consumo | 15,5 W em funcionamento 5,5 W no modo de preparado 1,6 W no modo de repouso 0,4 W desligado
### Adaptador de corrente alterna
| Modelo 100-120 V | Modelo 220-240 V
Modelo do adaptador de corrente alterna | A411B | A411E
Voltagem de entrada | 100 a 120 V CA | 220 a 240 V CA
Corrente de entrada | 1,0 A | 0,5 A
Frequência de entrada nominal | 50 a 60 Hz
Voltagem de saída | CC de 24 V
Corrente de saída | 1,3 A
Nota:
o adaptador de corrente alterna varia de acordo com os locais.
Topo ## Condições ambientais
Temperatura | Funcionamento | 10 a 35˚ C (50 a 95˚ F)
Conservação | –25 a 60 ˚C (–13 a 140 ˚F)
Humidade | Funcionamento | 10 a 80%, sem condensação
Conservação | 10 a 85%, sem condensação
Condições de funcionamento | Condições normais de um escritório ou casa. Evite utilizar o digitalizador em locais sujeitos a luz solar directa, fontes de luminosidade intensa ou locais com muito pó.
Topo ## Interfaces ### Interface USB
Tipo de interface | Revisão 2.0 das especificações Universal Serial Bus
Norma eléctrica | Modo de velocidade total (12 Mbits/segundo) e modo de alta velocidade (480 Mbits/segundo) da revisão 2.0 da norma Universal Serial Bus.
Tipo de conector | Uma porta (tipo B)
Topo ## Normas e certificações ### Digitalizador Modelo dos E.U.A.:
Compatibilidade electromagnética | FCC Parte 15 Subparte B Classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Classe B
Modelo europeu:
Directiva 2004/108/CE relativa à compatibilidade electromagnética | EN 55022 Classe B EN 55024
Modelo australiano:
Compatibilidade electromagnética | AS/NZS CISPR22 Classe B
### Indicação do fabricante e do importador, de acordo com os requisitos da directiva 2011/65/EU (RoHS)
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### Adaptador de corrente alterna Modelo dos E.U.A.:
Segurança | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1
Compatibilidade electromagnética | FCC Parte 15 Subparte B Classe B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Classe B
Modelo europeu:
Directiva 2006/95/CE relativa à baixa tensão Directiva 2004/108/CE relativa à compatibilidade electromagnética | EN 60950-1 EN 55022 Classe B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Modelo australiano:
Segurança | AS/NZS 60950.1
Compatibilidade electromagnética | AS/NZS CISPR22 Classe B
Topo |