| Hem > Underhåll # Rengöra skannern För att skannern ska fungera så bra som möjligt bör du rengöra den regelbundet med följande procedur. Obs!
Tryck inte på dokumentbordets glasyta. Var försiktig så att du inte repar eller skadar dokumentbordets glasyta och använd inte hårda borstar eller borstar med slipeffekt för att rengöra den. En skadad glasyta kan försämra skanningskvaliteten. Använd aldrig alkohol, thinner eller frätande lösningsmedel för att rengöra skannern. Dessa kemikalier kan skada både skannerns komponenter och höljet. Se till att du inte spiller vätska i skannerns mekanism eller elektriska komponenter. Detta kan orsaka permanent skada på mekanismen och kretsarna. Spraya inte smörjmedel inuti skannern. Öppna aldrig skannerns hölje.
| Stäng av skannern med strömbrytaren.
| Koppla ur nätsladden (AC) från skannern.
| Koppla ur USB-kabeln från skannern.
| Rengör det yttre höljet med en trasa som fuktats med milt rengöringsmedel och vatten.
| Om glasytan på dokumentbordet blir smutsig kan den rengöras med en mjuk, torr trasa. Om glasytan blir fläckig av fett eller annat som är svårt att ta bort, kan du använda en liten mängd glasrengöring och en mjuk trasa för att ta bort smutsen. Torka bort alla rester av vätskan.
Obs!
Spreja inte glasrengöring direkt på skannerglaset.
| Ta bort dokumentmattan och rengör transparensenhetens fönster så som beskrivs i steg 4.
a. transparensenhetens fönster Se till att inte damm samlas på dokumentbordets yta eller transparensenhetens fönster. Damm kan orsaka fläckar på de skannade bilderna. |