| Hem > Tekniska specifikationer # Skannerspecifikationer Allmänt Mekaniskt Elektricitet Omgivning Gränssnitt Standarder och godkännanden Anmärkning:
Specifikationerna kan ändras utan förvarning.
## Allmänt
Skannertyp | Flatbädd, färg
Fotoelektrisk komponent | Color CCD line sensor
Effektiva pixlar | 54 400 × 74 880 pixlar vid 6 400 dpi Skanningsområdet kan begränsas om upplösningen är hög.
Dokumentformat | Reflekterande: 216 × 297 mm A4 eller US letter× Transparent: 35 mm filmremsa: 12 bildrutor i taget 35 mm diabilder: upp till 4 diabilder i taget 6 cm medieformat: upp till 22 cm
Skanningsupplösning | 6 400 dpi (huvudskanning) 9 600 dpi med Micro Step (delskanning)
Utgående upplösning | 50 till 6 400, 9 600 och 12 800 dpi (50 till 6 400 dpi i steg om 1 dpi)
Bilddata | 16 bitar per pixel per färg internt 16 bitar per pixel per färg externt (maximalt)
Gränssnitt | En höghastighets-USB/USB-port
Ljuskälla | Vit lysdiod (LED), infraröd lysdiod (IR LED)
Anmärkning:
Den optiska upplösningen (tillval) är den maximala skanningsupplösningen för CCD-elementen, enligt definitionen ISO 14473. ISO 14473 definierar optisk upplösning som skanningssensorns grundläggande samplingshastighet.
Överst ## Mekaniskt
Mått | Bredd: 280 mm Djup: 485 mm Höjd: 118 mm
Vikt | Cirka 4,1 kg (9,0 lb) utan AC-adapter
Överst ## Elektricitet Anmärkning:
Kontrollera etiketten på adaptern eller på skannerns baksida för information om spänning.
### Skanner
Märkspänning | DC 24 V
Ingående märkström | 1,3 A
Strömförbrukning | 15,5 W vid drift 5,5 W i Klart läge 1,6 W viloläge 0.4 W strömmen av
### AC-adapter
| 100-120 V-modell | 220-240 V-modell
Adaptermodell | A411B | A411E
Ingående märkspänning | AC 100 till 120 V | AC 220 till 240 V
Ingående märkström | 1,0 A | 0,5 A
Ingående märkfrekvens | 50 till 60 Hz
Utgående märkspänning | DC 24 V
Utgående märkström | 1,3 A
Anmärkning:
Adaptermodellerna varierar på olika platser.
Överst ## Omgivning
Temperatur | Vid drift | 10 till 35˚C (50 till 95˚F)
Förvaring | –25 till 60˚C (–13 till 140˚F)
Luftfuktighet | Vid drift | 10 till 80 %, utan kondensering
Förvaring | 10 till 85 %, utan kondensering
Driftförhållanden | Vanliga kontors- eller hemförhållanden. Undvik att använda skannern i direkt solljus, nära en stark ljuskälla eller under extremt dammiga förhållanden.
Överst ## Gränssnitt ### USB-gränssnitt
Gränssnittstyp | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
Elektrisk standard | Fullhastighetsläge (12 Mbit/s) och höghastighetsläge (480 Mbit/s) för Universal Serial Bus Specification Revision 2.0.
Anslutningstyp | En typ B-port
Överst ## Standarder och godkännanden ### Skanner USA-modellen:
EMC | FCC del 15 underdel B klass B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 klass B
Europa-modellen:
EMC-direktiv 2004/108/EC | EN 55022 klass B EN 55024
Australien-modellen:
EMC | AS/NZS CISPR22 klass B
### Tillverkarens och importörens anvisning i enlighet med kraven i EU:s direktiv 2011/65/EG (RoHS-direktivet)
Manufacturer | SEIKO EPSON CORPORATION
Address | 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone | 81-266-52-3131
Importer | EPSON EUROPE B.V.
Address | Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone | 31-20-314-5000
### AC-adapter USA-modellen:
Säkerhet | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1
EMC | FCC del 15 underdel B klass B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 klass B
Europa-modellen:
Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC EMC-direktiv 2004/108/EC | EN 60950-1 EN 55022 klass B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Australien-modellen:
Säkerhet | AS/NZS 60950,1
EMC | AS/NZS CISPR22 klass B
Överst |