| Hem > Lägga original på skannern # Placering av film eller diabilder Ta bort dokumentmattan Placering av film i hållaren Placering av diabilder i hållaren Sätta tillbaka dokumentmattan ## Ta bort dokumentmattan Om du vill skanna in filmremsor eller diabilder måste du ta bort dokumentmattan från skannerlocket. Det gör att transparensenhetens fönster syns som skannern använder för att skanna film eller diabilder.
| Öppna skannerlocket och skjut försiktigt upp dokumentmattan för att ta bort den.
| Använd en mjuk trasa för att torka av fönstret på transparensenheten och dokumentbordet innan du lägger dit filmen eller diabilderna.
a. transparensenhetens fönster Information om hur du placerar film som ska skannas in, se Placering av film i hållaren. Information om hur du placerar diabilder som ska skannas in, se Placering av diabilder i hållaren. För byte av dokumentmattan, se Sätta tillbaka dokumentmattan. Överst ## Placering av film i hållaren ### Placera 35 mm filmremsor
| Öppna locket på filmhållaren för 35 mm-filmer.
| Skjut in en eller två filmremsor hela vägen in i filmhållaren med den glansiga bassidan vänd nedåt. Dina bilder och eventuell text på filmremsorna bör visas baklänges på den sida som är vänd uppåt.
Anmärkning:
Håll i filmens kant försiktigt eller använd handskar om du behöver röra vid filmen, annars skadas filmen. Kontrollera att de vita dekalerna på filmhållarens baksida och områdena runt dem inte är repade, dammiga eller på något sätt täckta. Om områdena är skymda kan skannern få problem med att känna igen din film i Full Auto Mode (Helautomatiskt läge). Täck inte över de små hålen på filmhållaren.
| Stäng locket och tryck ned det tills du hör ett klick. Tryck sedan ned längs alla kanterna på locket så att det sitter fast.
| Kontrollera att filmremsan är placerad så som visas på bilden.
| Placera filmhållaren på dokumentbordet och rikta in den så som visas på bilden. Se till att fliken som är märkt "A" på filmhållaren passar in i området märkt "A" på skannern.
| Kontrollera att du tagit bort dokumentmattan. Se Ta bort dokumentmattan.
| Stäng skannerlocket.
Information om hur du skannar in film finns här: Starta Epson Scan. När du är klar med inskanningen av filmen ser du till att lägga tillbaka dokumentmattan innan du skannar in dokument eller foton. Se Sätta tillbaka dokumentmattan. ### Placering av film i mellanformat
| Öppna locket på filmhållaren för film i mellanformat.
| Skjut in en filmbild i mellanformat i filmhållaren med den glansiga bassidan vänd nedåt. Din bild och eventuell text på filmen bör visas baklänges på den sida som är vänd uppåt. Kontrollera så att hela bildramen är placerad i filmhållarens öppning.
Anmärkning:
Håll i filmens kant försiktigt eller använd handskar om du behöver röra vid filmen, annars skadas filmen. Täck inte över de små hålen på filmhållaren, för då kan kanske inte skannern känna igen vilken filmhållare du använder.
| Stäng locket över filmen och tryck ned det tills du hör ett klick. Tryck sedan ned längs alla kanterna på locket så att det sitter fast.
| Kontrollera att filmremsan är placerad så som visas på bilden.
| Placera filmhållaren på dokumentbordet och rikta in den med övre vänstra hörnet. Se till att fliken som är märkt "B" på filmhållaren passar in i området märkt "B" på skannern.
| Kontrollera att du tagit bort dokumentmattan. Se Ta bort dokumentmattan.
| Stäng skannerlocket.
Anmärkning:
Du kan inte använda Full Auto Mode (Helautomatiskt läge) till att skanna film i mellanformat.
När du är klar med inskanningen av filmen ser du till att lägga tillbaka dokumentmattan innan du skannar in dokument eller foton. Se Sätta tillbaka dokumentmattan. #### Använda stödark för skanning Om filmen är böjd kan man kan man använda stödarket för skanning som medföljer filmhållaren för film i mellanformat för att få filmen att ligga plant. Obs!
Det måste vara minst 2 mm mellanrum mellan bildramen och stödarket för skanning. Kontrollera så att filmytan har kontakt med den glansiga sidan. Om du lägger stödarket för skanning upp och ned kan det skada filmen.
Om filmen är böjd nedåt: Placera stödarket för skanning under filmen med den glansiga sidan uppåt. Stäng sedan hållarens lock. Om filmen är böjd uppåt: Placera stödarket för skanning på filmen med den glansiga sidan nedåt. Stäng sedan hållarens lock. Överst ## Placering av diabilder i hållaren Du kan skanna upp till fyra 35 mm diabilder på en gång med hjälp av skjutreglaget på filmhållaren. Anmärkning:
Kontrollera att de vita dekalerna på filmhållarens baksida och områdena runt dem inte är repade, dammiga eller på något sätt täckta. Om områdena är skymda kan skannern få problem med att känna igen dina diabilder i Full Auto Mode (Helautomatiskt läge). Täck inte över de små hålen på filmhållaren.
| Placera filmhållaren på dokumentbordet och rikta in den så som visas på bilden. Se till att fliken som är märkt "C" på filmhållaren passar in i området märkt "C" på skannern.
| Placera upp till fyra diabilder i filmhållaren med den glansiga bassidan vänd nedåt. Bilderna bör visas bakvända på den sidan som är vänd uppåt. Bilderna ska vara inriktade så som visas på bilden.
Anmärkning:
Kontrollera att du placerar den långa kanten på diabilden i filmhållaren så som visas ovan.
| Kontrollera att du tagit bort dokumentmattan. Se Ta bort dokumentmattan.
| Stäng skannerlocket.
Information om hur du skannar in diabilder finns här: Starta Epson Scan. När du är klar med inskanningen av diabilderna ser du till att lägga tillbaka dokumentmattan innan du skannar in dokument eller foton. Se Sätta tillbaka dokumentmattan. Överst ## Sätta tillbaka dokumentmattan Lägg tillbaka dokumentmattan genom att skjuta in den i spåren i skannerlocket. Kontrollera att den vita ytan är vänd utåt. Överst |