| Головна сторінка > Сканування документів # Детальне налаштування параметрів Вибір значення параметра сканування Resolution (Роздільна здатність) Попередній перегляд зображення та вибір області сканування Налаштування кольорів та інших параметрів зображення Вибір Scan Size (Розміру сканування) ## Вибір значення параметра сканування Resolution (Роздільна здатність) Для сканування зображень можна вибрати певне значення параметра Resolution (Роздільна здатність). Майте на увазі, що чим вища роздільна здатність, тим довше триває сканування, тому не рекомендується обирати вищу роздільну здатність, ніж це потрібно. Наведена нижче таблиця містить рекомендовані значення роздільної здатності, застосування яких дозволить не гаяти зайвого часу на сканування.
Як ви хочете використати скановане зображення | Рекомендована роздільна здатність
Надсилання електронною поштою, завантаження на веб-сторінку, перегляд тільки на екрані | 96 - 150 точок на дюйм
Трансформувати у редагований текст (розпізнавання тексту) | 400 точок на дюйм
PDF-файл, доступний для пошуку | 200 - 400 точок на дюйм
Надрукувати на струминному принтері з нормальною якістю | 150 точок на дюйм (кольорове або у відтінках сірого) 360 точок на дюйм (чорно-біле)
Надрукувати на струминному принтері з високою якістю | 300 точок на дюйм (кольорове або у відтінках сірого) 720 точок на дюйм (чорно-біле)
Друкування на аркушевому принтері | 200 точок на дюйм (кольорове або у відтінках сірого) 600 точок на дюйм (чорно-біле)
Факс | 200 точок на дюйм
Збільшення після сканування в оригінальному розмірі | Збільшіть Resolution (Роздільна здатність) настільки, наскільки буде збільшено розмір зображення після сканування.
Вказівки щодо вибору роздільної здатності див. в цих розділах. Full Auto Mode (Автоматичний режим): Вибір роздільної здатності у режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) Home Mode (Простий режим): Вибір роздільної здатності в режимі Home Mode (Простий режим) Office Mode (Офісний режим) або Professional Mode (Професійний режим): Вибір роздільної здатності в режимі Office Mode (Офісний режим) або Professional Mode (Професійний режим) ### Вибір роздільної здатності у режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) Роздільну здатність можна змінювати у будь-який момент. Щоб вибрати роздільну здатність, виконайте наступні дії.
| У вікні Full Auto Mode (Автоматичний режим) натисніть кнопку Customize (Налаштувати). Відкриється вікно Customize (Налаштувати).
| Натисніть стрілку поруч зі списком Specify resolution for Full Auto Mode (Вкажіть роздільну здатність для автоматичного режиму) і виберіть значення dpi (точок на дюйм), необхідне для сканування.
### Вибір роздільної здатності в режимі Home Mode (Простий режим) Щоб змінити роздільну здатність, спочатку виберіть значення Other (Інше) для параметра Destination (Призначення). Натисніть стрілку поруч зі списком Resolution (Роздільна здатність) і виберіть значення dpi (точок на дюйм), необхідне для сканування. ### Вибір роздільної здатності в режимі Office Mode (Офісний режим) або Professional Mode (Професійний режим) Потрібну роздільну здатність можна вибирати в будь-який момент. Office Mode (Офісний режим) Professional Mode (Професійний режим) Натисніть стрілку поруч зі списком Resolution (Роздільна здатність) і виберіть значення dpi (точок на дюйм), необхідне для сканування. Угору ## Попередній перегляд зображення та вибір області сканування Після вибору основних параметрів і роздільної здатності можна переглянути зображення та виділити або налаштувати область зображення у вікні Preview (Перегляд). Існує два типи попереднього перегляду. У звичайному режимі перегляду можна переглядати зображення в усій повноті. Вибір області сканування та параметрів якості зображення виконується вручну. У режимі перегляду Thumbnail (Мініатюра) зображення відображаються у вигляді мініатюр. Програма Epson Scan автоматично розміщує границі області сканування, застосовує до зображення автоматичні настройки експозиції та повертає зображення за необхідності. Щоб переглянути зображення, виконайте описані нижче дії. Примітка.
У режимах Full Auto Mode (Автоматичний режим) та Office Mode (Офісний режим) перегляд у вигляді thumbnail (Мініатюра) неможливий.
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд). Якщо потрібно змінити режим перегляду, виберіть у вікні Preview (Перегляд) вкладку Normal (Нормальна) або Thumbnail (Мініатюра), якщо вони доступні.
Примітка.
Залежно від типу документа або інших параметрів не завжди можна змінити тип попереднього перегляду. Розмір вікна перегляду можна змінити. Щоб змінити розмір вікна перегляду, клацніть і перетягніть один із кутів вікна. Якщо вікно перегляду відкриватиметься без відображення діалогового вікна "Preview" (Перегляд), зображення надаватимуться в режимі за промовчанням. Якщо перед відкриттям вікна перегляду відкриватиметься діалогове вікно "Preview" (Перегляд), зображення надаватимуться в тому режимі, який використовувався безпосередньо перед переглядом. Деякі параметри, змінені після перегляду, застосовуватимуться в разі зміни режиму Preview (Перегляд).
Програма Epson Scan виконує попереднє сканування зображення та відображає його в одному з показаних нижче вікон Preview (Перегляд). Normal preview (Звичайний перегляд)
Документ | Плівка
Thumbnail (Мініатюра) перегляд
Документ | Плівка
| У режимі звичайного перегляду зображення можна налаштувати наступним чином.
Щоб вибрати область сканування, клацніть значок автоматичного визначення положення , щоб створити рамку, яка позначатиме межі області зображення. Пересуваючи цю рамку, можна змінювати область сканування. Детальні вказівки див. у розділі Створення рамки для виділення області сканування під час попереднього перегляду зображення. Примітка.
Якщо розмір області сканування буде відрізнятися від розміру оригіналу, необхідно спочатку вибрати значення параметра Target Size (Розмір призначення) і автоматично створити рамку, пропорційну до цього розміру. Детальні вказівки див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування). Надалі рамку можна копіювати і розташовувати на кожному зображенні, в якому потрібно сканувати таку саму область.
Щоб збільшити або зменшити розмір зображення під час перегляду у звичайному режимі, змініть розмір вікна Preview (Перегляд). Розмір зображення зміниться відповідно до розміру вікна Preview (Перегляд). Щоб збільшити масштаб зображення під час перегляду у звичайному режимі, клацніть мишею всередині області сканування, а потім натисніть кнопку Zoom (Зум). Примітка.
Під час перегляду зображення Zoom (Зум) кнопка Zoom (Зум) перетворюється на кнопку Full (Цілком). Під час перегляду зображення в цілому кнопка Full (Цілком) перетворюється на кнопку Zoom (Зум).
Для обертання зображення натисніть значок обертання ліворуч або праворуч. Щоб налаштувати якість зображення, клацніть мишею область зображення, яку потрібно змінити, і виконайте налаштування. Детальні вказівки див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення. У режимі перегляду мініатюр зображення можна налаштувати наступним чином. Щоб збільшити масштаб зображення під час перегляду у режимі Thumbnail (Мініатюра), двічі клацніть потрібну мініатюру. Щоб змінити розмір мініатюри, натисніть одну з кнопок: Thumbnail <Large> (Мініатюра <Велика>), Thumbnail <Small> (Мініатюра <Мала>) або Full size of 1 frame (Один кадр на всю область). Щоб повернути зображення або створити його дзеркальне відображення по горизонталі, виберіть мініатюру і натисніть значок повороту або дзеркального відображення. Примітка.
Якщо зображення повертається неправильно, див. розділ Зображення неправильно повернуті.
Щоб по-іншому налаштувати область сканування для обрізання зображення, можна створити та пересунути рамку, яка позначає границі області сканування. Детальні вказівки див. у розділі Створення рамки для виділення області сканування під час попереднього перегляду зображення. Щоб налаштувати якість зображення, натисніть мишею область зображення, яку потрібно змінити, і виконайте налаштування. Детальні вказівки див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення. Якщо зроблені налаштування потрібно застосувати до всіх зображень, натисніть кнопку All (Усі). ### Створення рамки для виділення області сканування під час попереднього перегляду зображення Рамка має вигляд прямокутника з пунктирних ліній, які обмежують область сканування у вікні попереднього перегляду зображення.
Документи або фото | Плівки та слайди
Рамку можна пересувати та змінювати її розмір. У режимі звичайного перегляду можна створити багато рамок (до 50) на кожному зображенні, щоб відсканувати різні області зображення в окремі файли. Примітка щодо плівок і слайдів.
В разі застосування перегляду Thumbnail (Мініатюра) програма Epson Scan автоматично створює рамки навколо зображень. Якщо потрібно змінити рамку, спочатку клацніть мишею всередині рамки і натисніть значок видалення області , а потім виконайте описані нижче дії. Якщо змінювати рамки немає потреби, перейдіть до розділу Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| Створіть рамку, пересуваючи курсор миші на зображенні у вікні попереднього перегляду. Курсор перетвориться на перехрестя.
Примітка.
Під час перегляду у звичайному режимі, якщо на планшеті лише одна фотографія, можна натиснути значок автоматичного визначення , щоб намалювати рамку автоматично, та перейти до пункту 3.
| Розташуйте курсор там, де повинен бути кут рамки, і натисніть кнопку миші. Утримуючи кнопку натиснутою, перемістіть вказівник туди, де повинен бути протилежний кут області сканування. Після цього відпустіть кнопку миші. На зображенні з'явиться рамка з пунктирних ліній.
| Налаштуйте рамку одним із наступних способів.
Щоб перемістити рамку, розташуйте курсор усередині неї. Він набуде вигляду руки. Перетягніть рамку за допомогою миші в потрібне місце. Щоб змінити розмір рамки, наведіть курсор на її сторону або кут. Курсор набуде вигляду прямого або похилого відрізка лінії з двома стрілками. Перетягніть сторону або кут рамки в потрібне місце. Примітка.
Щоб переміщення рамки здійснювалося лише по вертикалі або по горизонталі, під час її переміщення натисніть і утримуйте клавішу Shift. Щоб під час зміни розміру рамки зберегти її пропорції, натисніть і утримуйте клавішу Shift. Щоб отримати кращі результати сканування, переконайтеся, що всі сторони рамки знаходяться в межах області попереднього перегляду зображення. Не рекомендується охоплювати рамкою ділянки навколо області попереднього перегляду зображення.
| У режимі звичайного перегляду можна створити багато рамок (до 50). Просто намалюйте їх, як описано в пунктах 1–3, або натисніть значок копіювання рамки , щоб створити додаткові рамки такого самого розміру. Можна пересувати та змінювати розмір всіх рамок згідно інструкцій у пункту 3. Для видалення рамки клацніть по ній, а потім натисніть значок видалення рамки.
Примітка.
Якщо створюється кілька рамок, перед скануванням натисніть кнопку All (Усі) у вікні Preview (Перегляд). Інакше скануватися буде лише область всередині намальованої рамки.
Угору ## Налаштування кольорів та інших параметрів зображення Після попереднього перегляду зображення і налаштування області сканування за необхідності можна змінити якість зображення. У програмі Epson Scan передбачені різні налаштування для поліпшення кольорів, різкості та контрастності, а також інші налаштування, які впливають на якість зображення. Перед налаштуванням параметрів виберіть зображення або позначте рамкою область, яку потрібно налаштувати. Вказівки щодо налаштування кольору та інших параметрів зображення див. в цих розділах. Office Mode (Офісний режим): Налаштування кольору та інших параметрів зображення в режимі Office Mode (Офісний режим) Home Mode (Простий режим): Налаштування кольору та інших параметрів зображення у режимі Home Mode (Простий режим) Professional Mode (Професійний режим): Налаштування кольору та інших параметрів зображення у режимі Professional Mode (Професійний режим) ### Налаштування кольору та інших параметрів зображення в режимі Office Mode (Офісний режим) У наведеній нижче таблиці описані параметри, які можна налаштувати в режимі Office Mode (Офісний режим). Докладніші відомості щодо налаштування цих параметрів див. у довідці програми Epson Scan. Примітка.
Якщо одночасно скануються декілька зображень і до всіх цих зображень або областей сканування потрібно застосувати певні налаштування, натисніть кнопку All (Усі) у вікні Preview (Перегляд), перш ніж робити налаштування.
Setting (Параметр) | Description (Опис)
Unsharp Mask (Нерізка маска) | Якщо цей фільтр увімкнений, контури ділянок зображення стають чіткішими, а різкість зображення в цілому підвищується. Щоб переходи залишалися плавними, вимкніть цей фільтр. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) або Grayscale (Відтінки сірого).
Descreening (Усунення муару) | Видалення рябизни, яка може з'являтися на межах областей з близькими відтінками, наприклад різними відтінками шкіри. Цей параметр також дає змогу поліпшити результати сканування зображень з газети або журналу, надрукованих трафаретним методом. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) або Grayscale (Відтінки сірого). Результати застосування функції усунення муару не можна побачити під час попереднього перегляду. Їх видно лише на відсканованому зображенні.
Image Option (Настройка зображення) | Text Enhancement (Розширення тексту) | Покращення якості розпізнавання тексту під час сканування текстових документів. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Color (Колір) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). Якщо для параметра Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б), результати застосування функції Text Enhancement (Розширення тексту) не відображаються у вікні попереднього перегляду, а лише на відсканованому зображенні.
Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація) | Дозволяє зробити зображення типу Black&White (Ч-Б) більш чітким, а розпізнавання тексту більш точним завдяки відокремленню тексту від графічних об'єктів. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) та вибрано значення Image Option (Настройка зображення).
Dropout (Вилучення) | Вилучає червоний, зелений або блакитний кольори при скануванні. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення).
Color Enhance (Поліпшення кольору) | Покращує червоний, зелений або блакитний кольори при скануванні. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення).
Brightness (Яскравість) | Налаштування темних і світлих відтінків зображення в цілому. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Color (Колір) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і вибрані значення Image Option (Настройка зображення) та Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація).
Contrast (Контрастність) | Налаштування різниці між світлими й темними ділянками зображення в цілому. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Color (Колір) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і вибрані значення Image Option (Настройка зображення) та Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація).
Threshold (Поріг) | Налаштування рівня окреслення чорних областей у тексті та штрихових малюнках. Дає змогу поліпшити оптичне розпізнавання символів. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і вибрані значення Image Option (Настройка зображення) та Color Enhance (Поліпшення кольору).
Примітка.
Щоб побачити рівні червоного, зеленого та синього кольорів у певному місці зображення під час налаштування в режимі попереднього перегляду, натисніть значок денситометра у вікні Preview (Перегляд), а потім перемістить курсор в область зображення. Докладніші відомості див. у довідці програми Epson Scan. У залежності від типу зображення, яке переглядається, та інших налаштувань, певні параметри можуть бути недоступними або налаштовуватися автоматично. Властивості певних параметрів програми Epson Scan можна налаштувати, натиснувши кнопку Configuration (Конфігурація) та змінивши параметри у вікні, яке з'явиться. Докладніші відомості див. у довідці програми Epson Scan. Щоб скасувати будь-які зміни параметрів якості, зроблені в попередньому зображенні, натисніть кнопку Reset (Скинути), якщо вона доступна, відключіть параметри або знову перейдіть до попереднього перегляду зображення.
### Налаштування кольору та інших параметрів зображення у режимі Home Mode (Простий режим) У наведеній нижче таблиці описані параметри, які можна налаштувати в режимі Home Mode (Простий режим). Докладніші відомості щодо налаштування цих параметрів див. у довідці програми Epson Scan. Примітка.
Якщо одночасно скануються декілька зображень і до всіх цих зображень або областей сканування потрібно застосувати певні налаштування, натисніть кнопку All (Усі) у вікні Preview (Перегляд), перш ніж робити налаштування.
Setting (Параметр) | Description (Опис)
Descreening (Усунення муару) | Видалення рябизни, яка може з'являтися на межах областей з близькими відтінками, наприклад різними відтінками шкіри. Цей параметр також дає змогу поліпшити результати сканування зображень з газети або журналу, надрукованих трафаретним методом. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Color (Колір) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) Результати застосування функції усунення муару не можна побачити під час попереднього перегляду. Їх видно лише на відсканованому зображенні.
Backlight Correction (Корекція фону) | Видалення тіней із фотографій, які містять забагато фонового світла. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Photograph (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Photograph (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Grayscale (Відтінки сірого)
Color Restoration (Оновлення кольору) | Автоматичне відновлення побляклих кольорів на фотографіях. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Photograph (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Photograph (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Grayscale (Відтінки сірого)
Dust Removal (Видалення дефектів) | Автоматичне видалення дефектів з оригінальних зображень. Результати застосування функції Dust Removal (Видалення дефектів) не можна побачити на попередньому зображенні. Їх видно лише на відсканованому зображенні. Цей параметр доступний при виконанні наступної умови: - якщо для параметра Document Type (Тип документа) вибрано значення Photograph (Фото), а для параметра Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) або Grayscale (Відтінки сірого)
Технологія DIGITAL ICE Technology | Усуває сліди пилу, які неможливо усунути за допомогою функції "Dust Removal" (Видалення дефектів). Сканування із застосуванням технології DIGITAL ICE Technology потребує більше часу та системних ресурсів. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Positive Film (Позитив), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) або Grayscale (Відтінки сірого) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Color Negative Film (Кольоровий негатив), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) або Grayscale (Відтінки сірого) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення B&W Negative Film (Чорно-білий негатив), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) або Grayscale (Відтінки сірого)
Image Option (Настройка зображення) | Text Enhancement (Розширення тексту) | Покращення якості розпізнавання тексту під час сканування текстових документів. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Magazine (Журнал), і вибраний параметр Image Option (Настройка зображення) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Newspaper (Газета), і вибраний параметр Image Option (Настройка зображення) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Text/Line Art (Текст/штриховий малюнок), і вибраний параметр Image Option (Настройка зображення)
Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація) | Дозволяє зробити зображення типу Black&White (Ч-Б) більш чітким, а розпізнавання тексту більш точним завдяки відокремленню тексту від графічних об'єктів. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Magazine (Журнал), для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black&White (Ч-Б)і вибраний параметр Image Option (Настройка зображення) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Newspaper (Газета), для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black&White (Ч-Б)і вибраний параметр Image Option (Настройка зображення) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Text/Line Art (Текст/штриховий малюнок), для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black&White (Ч-Б)і вибраний параметр Image Option (Настройка зображення)
Brightness (Яскравість) | Налаштування темних і світлих відтінків зображення в цілому. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Color (Колір) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Magazine (Журнал), для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black&White (Ч-Б)і вибрані параметри Image Option (Настройка зображення) та Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Newspaper (Газета), для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black&White (Ч-Б)і вибрані параметри Image Option (Настройка зображення) та Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Text/Line Art (Текст/штриховий малюнок), для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black&White (Ч-Б)і вибрані параметри Image Option (Настройка зображення) та Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація) ﻿Щоб налаштувати параметр Brightness (Яскравість), натисніть кнопку Brightness (Яскравість).
Contrast (Контрастність) | Налаштування різниці між світлими й темними ділянками зображення в цілому. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Color (Колір) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Magazine (Журнал), для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black&White (Ч-Б)і вибрані параметри Image Option (Настройка зображення) та Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Newspaper (Газета), для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black&White (Ч-Б)і вибрані параметри Image Option (Настройка зображення) та Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація) - якщо для параметру Document Type (Тип документа) вибрано значення Text/Line Art (Текст/штриховий малюнок), для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black&White (Ч-Б)і вибрані параметри Image Option (Настройка зображення) та Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація) ﻿Щоб налаштувати параметр Contrast (Контрастність), натисніть кнопку Brightness (Яскравість).
Threshold (Поріг) | Налаштування рівня окреслення чорних областей у тексті та штрихових малюнках. Дає змогу поліпшити оптичне розпізнавання символів. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і не вибрано значення Image Option (Настройка зображення). Щоб налаштувати параметр Threshold (Поріг), натисніть кнопку Brightness (Яскравість).
Примітка.
Щоб побачити рівні червоного, зеленого та синього кольорів у певному місці зображення під час налаштування в режимі попереднього перегляду, натисніть значок денситометра у вікні Preview (Перегляд), а потім перемістить курсор в область зображення. Докладніші відомості див. у довідці програми Epson Scan. У залежності від типу зображення, яке переглядається, та інших налаштувань, певні параметри можуть бути недоступними або налаштовуватися автоматично. Властивості певних параметрів програми Epson Scan можна налаштувати, натиснувши кнопку Configuration (Конфігурація) та змінивши параметри у вікні, яке з'явиться. Докладніші відомості див. у довідці програми Epson Scan. Щоб скасувати будь-які зміни параметрів якості, зроблені в попередньому зображенні, натисніть кнопку Reset (Скинути), якщо вона доступна, відключіть параметри або знову перейдіть до попереднього перегляду зображення.
### Налаштування кольору та інших параметрів зображення у режимі Professional Mode (Професійний режим) У наведеній нижче таблиці описані параметри, які можна налаштувати в режимі Professional Mode (Професійний режим). Докладніші відомості щодо налаштування цих параметрів див. у довідці програми Epson Scan. Примітка.
Для перегляду області Adjustments (Налаштування) у вікні Professional Mode (Професійний режим) ﻿﻿може знадобитися прокрутити вниз вміст вікна. Якщо одночасно скануються декілька зображень і до всіх цих зображень або областей сканування потрібно застосувати певні налаштування, натисніть кнопку All (Усі) у вікні Preview (Перегляд), перш ніж робити налаштування.
Setting (Параметр) | Description (Опис)
Auto Exposure (Автоекспозиція) | Натисніть значок Auto Exposure (Автоекспозиція). Щоб увімкнути постійну автоекспозицію, натисніть кнопку Configuration (Конфігурація), перейдіть на вкладку Color (Колір) та виберіть Continuous auto exposure (Постійна автоекспозиція). Рівень налаштування експозиції регулюється за допомогою відповідного повзунка.
Histogram (Гістограма) | Графічний інтерфейс для окремого налаштування рівнів підсвічення, тіней і гами. Рекомендується використовувати лише досвідченим користувачам. Щоб налаштувати параметр Histogram (Гістограма), натисніть значок Histogram Adjustment (Настройки гістограми).
Tone Correction (Налаштування тональних кривих) | Графічний інтерфейс для окремого налаштування тональних кривих. Рекомендується використовувати лише досвідченим користувачам. Щоб налаштувати параметри Tone Correction (Налаштування тональних кривих), натисніть значок Tone Correction (Налаштування тональних кривих).
Brightness (Яскравість) | Налаштування темних і світлих відтінків зображення в цілому. Щоб налаштувати параметр Brightness (Яскравість), натисніть значок Image Adjustment (Настройка зображення).
Contrast (Контрастність) | Налаштування різниці між світлими й темними ділянками зображення в цілому. Щоб налаштувати параметр Contrast (Контрастність), натисніть значок Image Adjustment (Настройка зображення).
Saturation (Насиченість) | Налаштування інтенсивності кольорів зображення в цілому. Щоб налаштувати параметр Saturation (Насиченість), натисніть значок Image Adjustment (Настройка зображення).
Color Balance (Кольоровий баланс) | Налаштування балансу червоного, зеленого і блакитного кольорів зображення в цілому. Щоб налаштувати параметр Color Balance (Кольоровий баланс), натисніть значок Image Adjustment (Настройка зображення).
Color Palette (Кольорова палітра) | Графічний інтерфейс для налаштування півтонів, зокрема відтінків шкіри, без впливу на освітлені й затінені області зображення. Рекомендується використовувати лише досвідченим користувачам. Докладнішу інформацію див. у розділі Використання функції Color Palette (Кольорова палітра) (лише в режимі Professional Mode (Професійний режим)). Щоб налаштувати параметри Color Palette (Кольорова палітра), натисніть значок Color Palette (Кольорова палітра).
Unsharp Mask (Нерізка маска) | Якщо цей фільтр увімкнений, контури ділянок зображення стають чіткішими, а різкість зображення в цілому підвищується. Ступінь різкості можна регулювати. Щоб переходи залишалися плавними, вимкніть цей фільтр. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення 48-bit Color (Глибина кольору 48 бітів) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення 24-bit Color (Глибина кольору 24 біти) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення 16-bit Grayscale (Сірий 16 бітів) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення 8-bit Grayscale (Сірий 8 бітів)
Descreening (Усунення муару) | Видалення рябизни, яка може з'являтися на межі областей з близькими відтінками, наприклад різними відтінками шкіри. Цей параметр також дає змогу поліпшити результати сканування зображень з газети або журналу, надрукованих трафаретним методом. Результати застосування функції descreening (Усунення муару) не можна побачити на попередньому зображенні. Їх видно лише на відсканованому зображенні. Ступінь усунення муару можна регулювати. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення 48-bit Color (Глибина кольору 48 бітів) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення 24-bit Color (Глибина кольору 24 біти) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Color Smoothing (Згладжування кольору) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення 16-bit Grayscale (Сірий 16 бітів) - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення 8-bit Grayscale (Сірий 8 бітів)
Color Restoration (Оновлення кольору) | Автоматичне відновлення побляклих кольорів на фотографіях. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 48-bit Color (Глибина кольору 48 бітів) - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 24-bit Color (Глибина кольору 24 біти) - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 16-bit Grayscale (Сірий 16 бітів) - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 8-bit Grayscale (Сірий 8 бітів)
Backlight Correction (Корекція фону) | Видалення тіней із фотографій, які містять забагато фонового світла. Ступінь корекції фону можна регулювати. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 48-bit Color (Глибина кольору 48 бітів) - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 24-bit Color (Глибина кольору 24 біти) - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 16-bit Grayscale (Сірий 16 бітів) - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 8-bit Grayscale (Сірий 8 бітів)
Dust Removal (Видалення дефектів) | Автоматичне видалення дефектів з оригінальних зображень. Результати застосування функції Dust Removal (Видалення дефектів) не можна побачити на попередньому зображенні. Їх видно лише на відсканованому зображенні. Ступінь видалення дефектів можна регулювати. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 48-bit Color (Глибина кольору 48 бітів) - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 24-bit Color (Глибина кольору 24 біти) - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 16-bit Grayscale (Сірий 16 бітів) - якщо для параметру Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) вибрано значення Photo (Фото), а для параметру Image Type (Тип зображення) вибрано значення 8-bit Grayscale (Сірий 8 бітів)
Технологія Digital ICE Technology | Усуває сліди пилу, які неможливо усунути за допомогою функції "Dust Removal" (Видалення дефектів). Сканування із застосуванням технології DIGITAL ICE Technology потребує більше часу та системних ресурсів. Цей параметр доступний при виконанні наступної умови: - якщо для параметра Document Type (Тип документа) вибрано значення Film (Плівка), а параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення 48-bit Color (Глибина кольору 48 бітів), 24-bit Color (Глибина кольору 24 біти), 16-bit Grayscale (Сірий 16 бітів) або 8-bit Grayscale (Сірий 8 бітів)
Threshold (Поріг) | Налаштування рівня окреслення чорних областей у тексті та штрихових малюнках. Дає змогу поліпшити оптичне розпізнавання символів. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black & White (Чорно-білий).
Примітка.
Щоб під час налаштування подивитися рівні червоного, зеленого і синього кольорів у певному місці попереднього зображення, натисніть значок денситометра у вікні Preview (Перегляд), а потім перемістить курсор в область зображення. Докладніші відомості див. у довідці програми Epson Scan. У залежності від типу зображення, яке переглядається, та інших налаштувань, певні параметри можуть бути недоступними або налаштовуватися автоматично. Властивості певних параметрів програми Epson Scan можна налаштувати, натиснувши кнопку Configuration (Конфігурація) та змінивши параметри у вікні, яке з'явиться. Докладніші відомості див. у довідці програми Epson Scan. Щоб скасувати будь-які зміни параметрів якості, зроблені в попередньому зображенні, натисніть кнопку Reset (Скинути), якщо вона доступна, відключіть параметри або знову перейдіть до попереднього перегляду зображення.
Угору ## Вибір Scan Size (Розміру сканування) Зображення можна сканувати без змінення розміру або можна збільшити чи зменшити розмір зображення під час сканування. Для цього можна скористатися параметром Target Size (Розмір призначення). Якщо відскановане зображення повинно мати певний розмір, значення параметра Target Size (Розмір призначення) слід обирати після попереднього перегляду, але перед вибором області сканування, обмеженої прямокутною рамкою. Це дає змогу правильно розташувати область сканування, і тоді зображення не буде обтяте в несподіваних місцях. Вказівки щодо вибору розміру сканування див. в цих розділах: Home Mode (Простий режим): Вибір розміру відсканованого зображення в режимі Home Mode (Простий режим) Professional Mode (Професійний режим): Вибір розміру відсканованого зображення в режимі Professional Mode (Професійний режим) ### Вибір розміру відсканованого зображення в режимі Home Mode (Простий режим)
| У списку Target Size (Розмір призначення) можна вибрати наперед визначений розмір відсканованого зображення. Натисніть стрілку, щоб відкрити цей список, і виберіть потрібний розмір. На зображенні у вікні попереднього перегляду з'явиться прямокутна рамка, утворена пунктирними лініями. Її розмір буде відповідати вказаному.
Документи або фото | Плівки та слайди
| Щоб задати розмір, відсутній у списку Target Size (Розмір призначення), можна створити нестандартний розмір. Для цього натисніть стрілку, щоб відкрити цей список, і виберіть значення Customize (Налаштувати). Відкриється вікно Target Size (Розмір призначення).
| Введіть назву нестандартного розміру, його розміри, натисніть кнопку Save (Зберегти), а потім — кнопку OK. У списку Target Size (Розмір призначення) з'явиться щойно створений розмір.
| Після вибору розміру відсканованого зображення можна перетягувати рамку, яка обмежує область сканування зображення. Докладнішу інформацію див. у розділі Створення рамки для виділення області сканування під час попереднього перегляду зображення. Налаштовані пропорції рамки збережуться.
Якщо потрібно повернути рамку, надавши їй альбомної або книжкової орієнтації без змінення пропорцій, натисніть значок орієнтації . Примітка.
Якщо для параметра Target Size (Розмір призначення) вибрано значення Original (Оригінал), значок орієнтації буде недоступним.
### Вибір розміру відсканованого зображення в режимі Professional Mode (Професійний режим)
| У списку Target Size (Розмір призначення) можна вибрати наперед визначений розмір відсканованого зображення. Натисніть стрілку, щоб відкрити цей список, і виберіть потрібний розмір. На зображенні у вікні попереднього перегляду з'явиться прямокутна рамка, утворена пунктирними лініями. Її розмір буде відповідати вказаному.
Документи або фото | Плівки та слайди
| Щоб задати розмір, відсутній у списку Target Size (Розмір призначення), можна створити нестандартний розмір. Для цього натисніть стрілку, щоб відкрити цей список, і виберіть значення Customize (Налаштувати). Відкриється вікно Target Size (Розмір призначення).
| Введіть назву нестандартного розміру, його розміри, натисніть кнопку Save (Зберегти), а потім — кнопку OK. У списку Target Size (Розмір призначення) з'явиться щойно створений розмір.
| Можна виконати детальну настройку розміру за допомогою додаткових засобів. Щоб відобразити ці засоби, натисніть кнопку + (для Windows) або (для Mac OS X) поряд зі списком Target Size (Розмір призначення).
Щоб вказати розмір остаточного зображення у відсотках, виберіть значення Scale (Масштаб). Щоб змінити спосіб обрізання зображення, увімкніть або вимкніть перемикач Trimming (Точне кадрування). Докладніші відомості див. у довідці програми Epson Scan. Щоб скасувати збереження пропорцій відсканованого зображення, натисніть значок замка . Потім налаштуйте рамку або введіть нові значення ширини та висоти.
| Після вибору розміру відсканованого зображення можна перетягувати рамку, яка обмежує область сканування зображення. Докладнішу інформацію див. у розділі Створення рамки для виділення області сканування під час попереднього перегляду зображення. Налаштовані пропорції рамки збережуться.
Якщо потрібно повернути рамку, надавши їй альбомної або книжкової орієнтації без змінення пропорцій, клацніть значок орієнтації . Примітка.
Якщо для параметра Target Size (Розмір призначення) вибрано значення Original (Оригінал), значок орієнтації буде недоступним.
Угору |