| Головна сторінка > Розміщення оригіналів у сканері # Розміщення плівок і слайдів Видалення фону для документів Розміщення плівки в тримачі Розміщення слайдів в тримачі Встановлення фону для документів. ## Видалення фону для документів Для сканування плівок або слайдів необхідно вийняти фон для документів з кришки сканера. Таким чином відкриється вікно слайд-модуля, що надасть сканеру можливість здійснювати сканування плівок або слайдів.
| Відкрийте кришку сканера й обережно витягніть фон для документів.
| За допомогою м'якої тканини протріть вікно слайд-модуля та планшет, перш ніж розташовувати плівку або слайди.
а. Вікно слайд-модуля Вказівки з розміщення плівки для сканування див. у розділі Розміщення плівки в тримачі. Вказівки з розміщення слайдів для сканування наведені в розділі Розміщення слайдів в тримачі. Вказівки з розміщення фону для документів див. у розділі Встановлення фону для документів.. Угору ## Розміщення плівки в тримачі ### Розміщення 35-міліметрових плівок
| Відкрийте кришку тримача для 35-міліметрових плівок.
| Повністю вставте одну чи декілька плівок у тримач основою (гладенькою стороною) вниз. Зображення та написи на плівках мають виглядати перевернутими з тієї сторони, що спрямована вгору.
Примітка.
Обережно тримайте плівку за краї або одягніть рукавички, інакше можна пошкодити плівку. Переконайтеся, що білі наклейки на зворотній стороні тримача для плівки та місце навколо них не подряпані, не брудні та нічим не закриті. Якщо ці області погано освітлені, в Full Auto Mode (Автоматичний режим) сканер може не розпізнати плівку. Не закривайте малі отвори тримача для плівки.
| Закрийте кришку та натисніть на неї, поки не почуєте клацання. Притисніть кожний кут кришки, щоб вона надійно зафіксувалася.
| Переконайтеся, що плівка розташована так, як показано на малюнку.
| Помістіть тримач для плівки на планшет, вирівнявши його згідно зі схемою на малюнку. Переконайтеся, що виступ на тримачі плівки, позначений літерою “A”, суміщено з ділянкою на сканері, позначеною літерою “A”.
| Переконайтеся, що фон для документів знятий. Див. розділ Видалення фону для документів.
| Закрийте кришку сканера.
Вказівки зі сканування плівки див.у розділі Запуск програми Epson Scan. Після завершення сканування плівки обов'язково встановіть на місце фон для документів, перш ніж сканувати документи або фотографії. Див. розділ Встановлення фону для документів.. ### Розміщення плівки розміру Medium
| Відкрийте кришку тримача для плівок розміру Medium.
| Вставте однин кадр плівки розміру Medium у тримач основою (гладенькою стороною) вниз. Зображення та написи на плівці мають виглядати перевернутими з тієї сторони, що спрямована вгору. Переконайтеся, що кадр повністю видно в отворі тримача.
Примітка.
Обережно тримайте плівку за краї або одягніть рукавички, інакше можна пошкодити плівку. Не закривайте малі отвори тримача для плівки, інакше сканер може не розпізнати, який саме тримач плівки використовується.
| Закрийте кришку тримача плівки та натискайте на неї, поки не почуєте клацання. Притисніть кожний кут кришки, щоб вона надійно зафіксувалася.
| Переконайтеся, що плівка розташована так, як показано на малюнку.
| Помістіть тримач для плівки на планшет, сумістивши його з лівим верхнім кутом планшета, як показано на малюнку. Переконайтеся, що виступ на тримачі плівки, позначений літерою “В”, суміщено з ділянкою на сканері, позначеною літерою “В”.
| Переконайтеся, що фон для документів знятий. Див. розділ Видалення фону для документів.
| Закрийте кришку сканера.
Примітка.
Для сканування плівок розміру Medium режим Full Auto Mode (Автоматичний режим) не застосовується.
Після завершення сканування плівки обов'язково встановіть на місце фон для документів, перш ніж сканувати документи або фотографії. Див. розділ Встановлення фону для документів.. #### Використання опорного аркуша Якщо плівка покручена, вирівняйте її за допомогою опорного аркуша, який додається до тримача плівок розміру Medium. Застереження.
Між краєм опорного аркуша та сканованим кадром повинна залишатися відстань не менше 2 мм. Переконайтеся, що опорний аркуш торкається плівки глянсовою стороною. Якщо покласти опорний аркуш на плівку зворотним боком, можна пошкодити плівку.
Якщо плівка загнута донизу: Підкладіть опорний аркуш під плівку глянсовою стороною вгору. і закрийте кришку тримача. Якщо плівка загнута догори: Підкладіть опорний аркуш під плівку глянсовою стороною вниз. і закрийте кришку тримача. Угору ## Розміщення слайдів в тримачі Одночасно можна сканувати до чотирьох слайдів розміром 35 мм, скориставшись частиною тримача для плівки, призначеною для слайдів. Примітка.
Переконайтеся, що білі наклейки на зворотній стороні тримача для плівки та місце навколо них не подряпані, не брудні та нічим не закриті. Якщо ці області погано освітлені, в Full Auto Mode (Автоматичний режим) сканер може не розпізнати слайди. Не закривайте малі отвори тримача для плівки.
| Помістіть тримач для плівки на планшет, вирівнявши його згідно зі схемою на малюнку. Переконайтеся, що виступ на тримачі плівки, позначений літерою “С”, суміщений з позначеною літерою “С” ділянкою на сканері.
| Розмістіть до чотирьох слайдів у тримачі для плівки основою вниз. На стороні, спрямованій вгору, зображення мають бути перевернутими. Зображення необхідно спрямувати так, як зображено на малюнку.
Примітка.
Переконайтеся, що довгий край слайду розташований в тримачі для плівки так, як показано на малюнку вище.
| Переконайтеся, що фон для документів знятий. Див. розділ Видалення фону для документів.
| Закрийте кришку сканера.
Вказівки зі сканування слайдів див. у розділі Запуск програми Epson Scan. Після завершення сканування слайдів обов'язково встановіть фон для документів, перш ніж сканувати документи або фотографії. Див. розділ Встановлення фону для документів.. Угору ## Встановлення фону для документів. Встановіть фон для документів, просунувши його у виїмки на кришці сканера. Фон для документів має бути встановлений білою стороною назовні. Угору |