| Головна сторінка > Сканування особливих проектів # Корекція фотографій з контровим світлом Використання функції Backlight Correction (Корекція фону) в режимі Home Mode (Простий режим) Використання функції Backlight Correction (Корекція фону) у режимі Professional Mode (Професійний режим) Використання функції Backlight Correction (Корекція фону) у програмі Epson Scan дозволяє видалити тіні з фотографій з надто сильним фоновим освітленням. Надруковані фотографії, плівки або слайди можна виправляти автоматично під час сканування.
Оригінальне зображення | Після використання функції Backlight Correction (Корекція фону)
Вказівки щодо виправлення фотографій із надто яскравим фоном див. у цих розділах. Full Auto Mode (Автоматичний режим): У Full Auto Mode (Автоматичний режим) ця функція недоступна. Змініть режим сканування на Home Mode (Простий режим) або Professional Mode (Професійний режим). Детальні вказівки див. у розділі Зміна режиму сканування. Office Mode (Офісний режим): У режимі Office Mode (Офісний режим) ця функція недоступна. Змініть режим сканування на Home Mode (Простий режим) або Professional Mode (Професійний режим). Детальні вказівки див. у розділі Зміна режиму сканування. Home Mode (Простий режим): Використання функції Backlight Correction (Корекція фону) в режимі Home Mode (Простий режим) Professional Mode (Професійний режим): Використання функції Backlight Correction (Корекція фону) у режимі Professional Mode (Професійний режим) ## Використання функції Backlight Correction (Корекція фону) в режимі Home Mode (Простий режим)
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Home Mode (Простий режим) виберіть значення параметрів Document Type (Тип документа), Image Type (Тип зображення) та Destination (Призначення). Докладнішу інформацію див. у розділі Сканування у Home Mode (Простий режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладні відомості див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Встановіть прапорець Backlight Correction (Корекція фону).
Примітка.
Якщо одночасно скануються декілька зображень і до всіх цих зображень або областей сканування потрібно застосувати функцію Backlight Correction (Корекція фону), натисніть у вікні Preview (Перегляд) кнопку All (Усі), перш ніж встановити цей прапорець.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Докладні відомості див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| У разі потреби виберіть остаточний розмір відсканованого зображення. Докладні відомості див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування).
Подальший перебіг подій залежить від способу запуску програми Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Завершення сканування. Угору ## Використання функції Backlight Correction (Корекція фону) у режимі Professional Mode (Професійний режим)
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Professional Mode (Професійний режим) виберіть значення параметрів Document Type (Тип документа), Document Source (Джерело документа), Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) (для сканування документів або фотографій) або Film Type (Тип плівки) (для сканування плівок або слайдів), Image Type (Тип зображення) і Resolution (Роздільна здатність). Докладнішу інформацію див. у розділі Сканування у Professional Mode (Професійний режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладні відомості див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Прокрутіть вміст вікна до області Adjustments (Налаштування) і встановіть прапорець Backlight Correction (Корекція фону). Якщо потрібно збільшити або зменшити ступінь корекції фону, натисніть кнопку + (дляWindows) або кнопку (дляMac OS X), які розташовані поруч із назвою функції, та виберіть значення зі списку Level (Рівень).
Примітка.
Якщо одночасно скануються декілька зображень і до всіх цих зображень або областей сканування потрібно застосувати функцію Backlight Correction (Корекція фону), натисніть у вікні Preview (Перегляд) кнопку All (Усі), перш ніж встановити цей прапорець.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Докладні відомості див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| У разі потреби виберіть остаточний розмір відсканованого зображення. Докладні відомості див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування).
Подальший перебіг подій залежить від способу запуску програми Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Завершення сканування. Угору |