| Головна сторінка > Сканування особливих проектів # Сканування у файл PDF Сканування із збереженням у файл PDF за допомогою кнопки PDF Сканування у файл PDF у режимі Office Mode (Офісний режим) Сканування у файл PDF у режимі Home Mode (Простий режим) Сканування у файл PDF у режимі Professional Mode (Професійний режим) Найпростіший спосіб виконати сканування декількох сторінок документа зі збереженням у файл PDF –– скористатися кнопкою PDF на сканері. Детальні вказівки див. у розділі Сканування із збереженням у файл PDF за допомогою кнопки PDF. За допомогою програми Epson Scan можна створювати файли PDF з описаними нижче властивостями. Сканування кількох сторінок документа в один файл PDF: Можна відсканувати кілька сторінок документа та зберегти їх у файл PDF. Створення файлу PDF, придатного для пошуку можна створити файл PDF із можливістю пошуку, щоб можна було шукати окремі слова у файлі. (ця функція доступна не у всіх країнах). Зазначення кількості сторінок в одному файлі PDF: можна зазначити максимальну кількість сторінок, які може вміщувати один файл PDF. Наприклад, якщо сканується документ, який складається з 20 сторінок, а кількість сторінок, визначена для одного файлу PDF, становить 4, автоматично буде створено 5 файлів PDF. Примітка.
Для використання деяких функцій необхідно встановити програму ABBYY FineReader, яка постачається у комплекті зі сканером. Якщо програмне забезпечення сканера було встановлено згідно вказівок, наданих у Посібнику до пристрою, ця програма вже встановлена. (Програма ABBYY FineReader може бути доступна не у всіх країнах).
Вказівки щодо запуску сканування зі збереженням у файл PDF див. в цих розділах: Сканування із збереженням у файл PDF за допомогою кнопки PDF Full Auto Mode (Автоматичний режим): Виберіть для параметра Image Type (Тип зображення) значення PDF у вікні File Save Settings (Настройки збереження файла). Детальні вказівки див. у розділі Сканування в Full Auto Mode (Автоматичний режим). Для послідовного сканування декількох сторінок документа у один файл PDF перейдіть у режим сканування Office Mode (Офісний режим), Home Mode (Простий режим) або Professional Mode (Професійний режим). Детальні вказівки див. у розділі Зміна режиму сканування. Office Mode (Офісний режим): Сканування у файл PDF у режимі Office Mode (Офісний режим) Home Mode (Простий режим): Сканування у файл PDF у режимі Home Mode (Простий режим) Professional Mode (Професійний режим): Сканування у файл PDF у режимі Professional Mode (Професійний режим) ## Сканування із збереженням у файл PDF за допомогою кнопки PDF
| Покладіть документ на планшет. Детальні вказівки див. у розділі Розміщення документів та фотографій.
| Натисніть кнопку "PDF" на сканері. Відкриється вікно Scan to PDF (Сканування у PDF).
| Натисніть кнопку Settings (Настройки). Відкриється вікно Scan to PDF Settings (Пар. Скануван. у PDF).
| Вкажіть настройки кольору оригіналу: для цього виберіть для параметра Image Type (Тип зображення) значення Color (Колір), Grayscale (Відтінки сірого) або Black&White (Ч-Б).
| Виберіть для параметра Document Source (Джерело документа) значення Document Table (Планшет).
| ﻿Натисніть стрілку, щоб відкрити список Size (Розмір), і виберіть розмір оригіналу.
| Якщо у списку Size (Розмір) немає потрібного розміру, можна створити нестандартний розмір. Натисніть стрілку списку Size (Розмір) і виберіть значення Customize (Налаштувати). Відкриється вікно Source Size (Розмір джерела).
Введіть назву нестандартного розміру, його розміри, натисніть кнопку Save (Зберегти), а потім — кнопку OK. У списку Size (Розмір) з'явиться щойно створений розмір.
| Натисніть стрілку поруч зі списком Resolution (Роздільна здатність) і виберіть кількість точок на дюйм (dpi), необхідну для сканування. Див. рекомендації у наведеній нижче таблиці.
Як ви хочете використати скановане зображення | Рекомендована роздільна здатність
Надіслати ел. поштою, завантажити на веб-сторінку, переглядати тільки на екрані | 96 - 150 точок на дюйм
Факс | 200 точок на дюйм
Друкування | 300 точок на дюйм
| Якщо необхідно змінити якість зображення, налаштуйте параметри в області Image Adjustments (Настройки зображення) цього вікна. Див. рекомендації у наведеній нижче таблиці.
Setting (Параметр) | Description (Опис)
Brightness (Яскравість) | Налаштування темних і світлих відтінків зображення в цілому. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) або Grayscale (Відтінки сірого).
Contrast (Контрастність) | Налаштування різниці між світлими й темними ділянками зображення в цілому. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) або Grayscale (Відтінки сірого).
Unsharp Mask (Нерізка маска) | Якщо цей фільтр увімкнений, контури ділянок зображення стають чіткішими, а різкість зображення в цілому підвищується. Щоб переходи залишалися плавними, вимкніть цей фільтр. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) або Grayscale (Відтінки сірого).
Descreening (Усунення муару) | Видалення рябизни, яка може з'являтися на межі областей з близькими відтінками, наприклад різними відтінками шкіри. Цей параметр також дає змогу поліпшити результати сканування зображень з газети або журналу, надрукованих трафаретним методом. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) вибрано значення Color (Колір) або Grayscale (Відтінки сірого).
Image Option (Настройка зображення) | Text Enhancement (Розширення тексту) | Покращення якості розпізнавання тексту під час сканування текстових документів. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Color (Колір) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). Якщо для параметра Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б), результати застосування функції Text Enhancement (Розширення тексту) не відображаються у вікні попереднього перегляду, а лише на відсканованому зображенні.
Auto Area Segmentation (Автоматична сегментація) | Дозволяє зробити зображення типу Black&White (Ч-Б) більш чітким, а розпізнавання тексту більш точним завдяки відокремленню тексту від графічних об'єктів. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) та вибрано значення Image Option (Настройка зображення).
Dropout (Вилучення) | Вилучає червоний, зелений або блакитний кольори при скануванні. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення).
Color Enhance (Поліпшення кольору) | Покращує червоний, зелений або блакитний кольори при скануванні. Цей параметр доступний при виконанні наступних умов: - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Grayscale (Відтінки сірого) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення). - якщо для параметру Image Type (Тип зображення) встановлено значення Black&White (Ч-Б) і вибрано значення Image Option (Настройка зображення).
Threshold (Поріг) | Налаштування рівня окреслення чорних областей у тексті та штрихових малюнках. Дає змогу поліпшити оптичне розпізнавання символів. Цей параметр доступний лише у випадку, якщо для параметра Image Type (Тип зображення) вибрано значення Black&White (Ч-Б).
| Натисніть кнопку File Save Settings (Настройки збереження файла). Відкриється вікно File Save Settings (Настройки збереження файла). У цьому вікні показані поточні значення параметрів Paper Size (Розмір паперу), Orientation (Орієнтація) і Margin (Поле).
| Якщо потрібно змінити будь-який поточний параметр документа PDF, натисніть кнопку Options (Опції). Відкриється вікно EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формату EPSON PDF Plug-in).
Виберіть потрібні параметри і натисніть кнопку OK. Знову стане активним вікно File Save Settings (Настройки збереження файла). Примітка.
Вкладка Text (Текст) доступна лише за наявності встановленої програми ABBYY FineReader. Якщо у вашій країні програма ABBYY FineReader не постачається в комплекті зі сканером, вкладка Text (Текст) не відображатиметься.
| Налаштуйте всі інші параметри збереження файлу та натисніть кнопку OK.
| Натисніть кнопку Close (Закрити), щоб закрити вікно Scan to PDF Settings (Пар. Скануван. у PDF), потім натисніть кнопку Scan (Сканування) або кнопку Start (Пуск) на сканері. Програма Epson Scan почне сканування сторінки.
| Якщо виконується сканування декількох сторінок, покладіть на планшет наступну сторінку документа і натисніть кнопку Scan (Сканування) або ще раз натисніть кнопку Start (Пуск) на сканері. Виконайте ці дії для всіх сторінок документа.
| Після закінчення сканування всіх сторінок натисніть кнопку Finish (Готово) або натисніть кнопку PDF на сканері. Документ буде збережений у файлі формату PDF у папці Pictures (Рисунки) чи My Pictures (Мої рисунки) або в іншій папці, вибраній у вікні File Save Settings (Настройки збереження файла).
Угору ## Сканування у файл PDF у режимі Office Mode (Офісний режим)
| Покладіть документ на планшет. Детальні вказівки див. у розділі Розміщення документів та фотографій.
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Office Mode (Офісний режим) виберіть значення параметрів Image Type (Тип зображення), Document Source (Джерело документа), Size (Розмір) і Resolution (Роздільна здатність). Докладніші відомості див. у розділі Сканування в режимі Office Mode (Офісний режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладнішу інформацію див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Докладні відомості див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| Натисніть кнопку Scan (Сканування). Відкриється вікно File Save Settings (Настройки збереження файла).
| Виберіть у списку Type (Тип) значення PDF. У цьому вікні показані поточні значення параметрів Paper Size (Розмір паперу), Orientation (Орієнтація) і Margin (Поле).
| Натисніть кнопку Options (Опції). Відкриється вікно EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формату EPSON PDF Plug-in).
Щоб створити PDF-файл, доступний для пошуку, перейдіть на вкладку Text (Текст), установіть прапорець Create searchable PDF (Створ. PDF файл дост.для пошуку) і виберіть мову зі списку Text Language (Мова тексту). Примітка.
Вкладка Text (Текст) доступна лише за наявності встановленої програми ABBYY FineReader. Якщо у вашій країні програма ABBYY FineReader не постачається в комплекті зі сканером, вкладка Text (Текст) не відображатиметься.
Щоб вказати максимальну кількість сторінок, яку може містити один файл PDF, перейдіть на вкладку General (Базове), встановіть прапорець Select number to make file (Сторінок у одному файлі) та вкажіть число. Вказівки щодо налаштування інших параметрів у вікні EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формату EPSON PDF Plug-in) див. у довідці програми Epson Scan.
| Виберіть потрібні параметри і натисніть кнопку OK. Знову стане активним вікно File Save Settings (Настройки збереження файла).
| Налаштуйте всі інші параметри збереження файлу та натисніть кнопку OK. Програма Epson Scan виконає сканування документа і відкриє показане нижче вікно.
Примітка.
Якщо прапорець Show Add Page dialog after scanning (Показати після сканування діалогове вікно "Додати сторінку"(A)) у вікні File Save Settings (Настройки збереження файла) знятий, це вікно не відкриватиметься, і програма Epson Scan зберігатиме документи автоматично.
| Виберіть один із наведених нижче варіантів.
Add page (Додати сторінку): натисніть на цю кнопку, щоб відсканувати наступну сторінку документа. Покладіть на планшет наступну сторінку документа і натисніть кнопку Scan (Сканування). Виконайте ці дії для всіх сторінок документа. Після закінчення сканування натисніть кнопку Edit page (Редагувати сторінку) і перейдіть до пункту 12. Edit page (Редагувати сторінку): натисніть цю кнопку, якщо всі потрібні сторінки вже відскановані і можна розпочинати редагування відсканованих сторінок перед збереженням їх у файл PDF. Потім перейдіть до пункту 12. Save File (Зберегти файл): натисніть цю кнопку, якщо можна закінчити сканування та зберегти відскановані сторінки у файл PDF без редагування. Потім перейдіть до пункту 14.
| Відкриється вікно Editing Page (Редагування сторінки) з мініатюрними зображеннями всіх відсканованих сторінок.
Використовуйте інструменти внизу вікна Editing Page (Редагування сторінки), щоб вибрати, повернути, змінити порядок сторінок або видалити сторінки. Щоб включити всі сторінки документа в PDF-файл у незмінному вигляді, перейдіть до пункту 13. Щоб повернути сторінки, натисніть кожну сторінку або виберіть сторінки за допомогою значків, які позначають непарні сторінки, парні сторінки або усі сторінки, а потім натисніть значок повороту ліворуч чи праворуч. Щоб видалити сторінки, натисніть кожну сторінку або виберіть сторінки за допомогою значків, які позначають непарні сторінки або парні сторінки, а потім натисніть значок видалення. Примітка.
Якщо вибрані всі сторінки документа, значок видалення буде недоступним.
Додаткові відомості про інструменти у вікні Editing Page (Редагування сторінки) див. у довідці до програми Epson Scan.
| Після закінчення редагування сторінок документа натисніть кнопку OK. Сторінки будуть збережені в одному файлі PDF у папці Pictures (Рисунки), My Pictures (Мої рисунки) або в іншій папці, вибраній у вікні File Save Settings (Настройки збереження файла). Після цього знову відкриється головне вікно режиму Office Mode (Офісний режим).
| Для виходу з програми Epson Scan натисніть кнопку Close (Закрити).
Угору ## Сканування у файл PDF у режимі Home Mode (Простий режим)
| Покладіть документ на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Home Mode (Простий режим) виберіть значення параметрів Document Type (Тип документа), Image Type (Тип зображення) та Destination (Призначення). Докладнішу інформацію див. у розділі Сканування у Home Mode (Простий режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладнішу інформацію див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Докладні відомості див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| У разі потреби виберіть остаточний розмір відсканованого зображення. Докладні відомості див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування). Відкриється вікно File Save Settings (Настройки збереження файла).
| Виберіть у списку Type (Тип) значення PDF. У цьому вікні показані поточні значення параметрів Paper Size (Розмір паперу), Orientation (Орієнтація) і Margin (Поле).
| Натисніть кнопку Options (Опції). Відкриється вікно EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формату EPSON PDF Plug-in).
Щоб створити PDF-файл, доступний для пошуку, перейдіть на вкладку Text (Текст), установіть прапорець Create searchable PDF (Створ. PDF файл дост.для пошуку) і виберіть мову зі списку Text Language (Мова тексту). Примітка.
Вкладка Text (Текст) доступна лише за наявності встановленої програми ABBYY FineReader. Якщо у вашій країні програма ABBYY FineReader не постачається в комплекті зі сканером, вкладка Text (Текст) не відображатиметься.
Щоб вказати максимальну кількість сторінок, яку може містити один файл PDF, перейдіть на вкладку General (Базове), встановіть прапорець Select number to make file (Сторінок у одному файлі) та вкажіть число. Вказівки щодо налаштування інших параметрів у вікні EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формату EPSON PDF Plug-in) див. у довідці програми Epson Scan.
| Виберіть потрібні параметри і натисніть кнопку OK. Знову стане активним вікно File Save Settings (Настройки збереження файла).
| Налаштуйте всі інші параметри збереження файлу та натисніть кнопку OK. Програма Epson Scan виконає сканування документа і відкриє показане нижче вікно.
Примітка.
Якщо прапорець Show Add Page dialog after scanning (Показати після сканування діалогове вікно "Додати сторінку"(A)) у вікні File Save Settings (Настройки збереження файла) знятий, це вікно не відкриватиметься, і програма Epson Scan зберігатиме документи автоматично.
| Виберіть один із наведених нижче варіантів.
Add page (Додати сторінку): натисніть на цю кнопку, щоб відсканувати наступну сторінку документа. Покладіть на планшет наступну сторінку документа і натисніть кнопку Scan (Сканування). Виконайте ці дії для всіх сторінок документа. Після закінчення сканування натисніть кнопку Edit page (Редагувати сторінку) і перейдіть до пункту 13. Edit page (Редагувати сторінку): натисніть цю кнопку, якщо всі потрібні сторінки вже відскановані і можна розпочинати редагування відсканованих сторінок перед збереженням їх у файл PDF. Потім перейдіть до пункту 13. Save File (Зберегти файл): натисніть цю кнопку, якщо можна закінчити сканування та зберегти відскановані сторінки у файл PDF без редагування. Потім перейдіть до пункту 15.
| Відкриється вікно Editing Page (Редагування сторінки) з мініатюрними зображеннями всіх відсканованих сторінок.
Використовуйте інструменти внизу вікна Editing Page (Редагування сторінки), щоб вибрати, повернути, змінити порядок сторінок або видалити сторінки. Щоб включити всі сторінки документа в PDF-файл у незмінному вигляді, перейдіть до пункту 14. Щоб повернути сторінки, натисніть кожну сторінку або виберіть сторінки за допомогою значків, які позначають непарні сторінки, парні сторінки або усі сторінки, а потім натисніть значок повороту ліворуч чи праворуч. Щоб повернути сторінки, натисніть кожну сторінку або виберіть сторінки за допомогою значків, які позначають непарні сторінки або парні сторінки, а потім натисніть значок видалення. Примітка.
Якщо вибрані всі сторінки документа, значок видалення буде недоступним.
Додаткові відомості про інструменти у вікні Editing Page (Редагування сторінки) див. у довідці до програми Epson Scan.
| Після закінчення редагування сторінок документа натисніть кнопку OK. Сторінки будуть збережені у файлі PDF у папці Pictures, My Pictures або в іншій папці, вибраній у вікні File Save Settings (Настройки збереження файла). Потім знову відкриється головне вікно режиму Home Mode (Простий режим).
| Для виходу з програми Epson Scan натисніть кнопку Close (Закрити).
Угору ## Сканування у файл PDF у режимі Professional Mode (Професійний режим)
| Покладіть документ на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Professional Mode (Професійний режим) виберіть значення параметрів Document Type (Тип документа), Document Source (Джерело документа), Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції), Image Type (Тип зображення) та Resolution (Роздільна здатність). Докладнішу інформацію див. у розділі Сканування у Professional Mode (Професійний режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладнішу інформацію див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Докладні відомості див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| У разі потреби виберіть остаточний розмір відсканованого зображення. Докладні відомості див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування). Відкриється вікно File Save Settings (Настройки збереження файла).
| Виберіть у списку Type (Тип) значення PDF. У цьому вікні показані поточні значення параметрів Paper Size (Розмір паперу), Orientation (Орієнтація) і Margin (Поле).
| Натисніть кнопку Options (Опції). Відкриється вікно EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формату EPSON PDF Plug-in).
Щоб створити PDF-файл, доступний для пошуку, перейдіть на вкладку Text (Текст), установіть прапорець Create searchable PDF (Створ. PDF файл дост.для пошуку) і виберіть мову зі списку Text Language (Мова тексту). Примітка.
Вкладка Text (Текст) доступна лише за наявності встановленої програми ABBYY FineReader. Якщо у вашій країні програма ABBYY FineReader не постачається в комплекті зі сканером, вкладка Text (Текст) не відображатиметься.
Щоб вказати максимальну кількість сторінок, яку може містити один файл PDF, перейдіть на вкладку General (Базове), встановіть прапорець Select number to make file (Сторінок у одному файлі) та вкажіть число. Вказівки щодо налаштування інших параметрів у вікні EPSON PDF Plug-in Settings (Настройки формату EPSON PDF Plug-in) див. у довідці програми Epson Scan.
| Виберіть потрібні параметри і натисніть кнопку OK. Знову стане активним вікно File Save Settings (Настройки збереження файла).
| Налаштуйте всі інші параметри збереження файлу та натисніть кнопку OK. Програма Epson Scan виконає сканування документа і відкриє показане нижче вікно.
Примітка.
Якщо прапорець Show Add Page dialog after scanning (Показати після сканування діалогове вікно "Додати сторінку"(A)) у вікні File Save Settings (Настройки збереження файла) знятий, це вікно не відкриватиметься, і програма Epson Scan зберігатиме документи автоматично.
| Виберіть один із наведених нижче варіантів.
Add page (Додати сторінку): натисніть на цю кнопку, щоб відсканувати наступну сторінку документа. Покладіть на планшет наступну сторінку документа і натисніть кнопку Scan (Сканування). Виконайте ці дії для всіх сторінок документа. Після закінчення сканування натисніть кнопку Edit page (Редагувати сторінку) і перейдіть до пункту 13. Edit page (Редагувати сторінку): Натисніть цю кнопку, якщо всі потрібні сторінки вже відскановані і можна розпочинати редагування відсканованих сторінок перед збереженням їх у файл PDF. Потім перейдіть до пункту 13. Save File (Зберегти файл): натисніть цю кнопку, якщо можна закінчити сканування та зберегти відскановані сторінки у файл PDF без редагування. Потім перейдіть до пункту 15.
| Відкриється вікно Editing Page (Редагування сторінки) з мініатюрними зображеннями всіх відсканованих сторінок.
Використовуйте інструменти внизу вікна Editing Page (Редагування сторінки), щоб вибрати, повернути, змінити порядок сторінок або видалити сторінки. Щоб включити всі сторінки документа в PDF-файл у незмінному вигляді, перейдіть до пункту 14. Щоб повернути сторінки, натисніть кожну сторінку або виберіть сторінки за допомогою значків, які позначають непарні сторінки, парні сторінки або усі сторінки, а потім натисніть значок повороту ліворуч чи праворуч. Щоб повернути сторінки, натисніть кожну сторінку або виберіть сторінки за допомогою значків, які позначають непарні сторінки або парні сторінки, а потім натисніть значок видалення. Примітка.
Якщо вибрані всі сторінки документа, значок видалення буде недоступним.
Додаткові відомості про інструменти у вікні Editing Page (Редагування сторінки) див. у довідці до програми Epson Scan.
| Після закінчення редагування сторінок документа натисніть кнопку OK. Сторінки будуть збережені у файлі PDF у папці Pictures, My Pictures або в іншій папці, вибраній у вікні File Save Settings (Настройки збереження файла). Після цього знову відкриється головне вікно режиму Professional Mode (Професійний режим).
| Для виходу з програми Epson Scan натисніть кнопку Close (Закрити).
Угору |