| Головна сторінка > Обслуговування # Транспортування сканера Перш ніж транспортувати сканер на значні відстані або зберігати його протягом тривалого часу, каретку сканера необхідно встановити в початкове положення, щоб запобігти пошкодженню.
| Переконайтеся, що каретка знаходиться у початковому положенні (вгорі). Якщо каретка не знаходиться в початковому положенні, увімкніть сканер та зачекайте, доки каретка не опиниться в початковому положенні.
| Вимкніть сканер за допомогою кнопки живлення й відключіть шнур живлення змінного струму від електричної розетки.
| Від'єднайте USB-кабель від сканера.
| Зсуньте фіксатор для транспортування на задній панелі сканера, щоб заблокувати каретку.
| Загорніть сканер у пакувальні матеріали, з якими він продавався, та запакуйте сканер в оригінальну або подібну коробку, яка для нього підходить.