| Головна сторінка > Сканування документів # Сканування у Professional Mode (Професійний режим) Після вибору режиму Professional Mode (Професійний режим) у програмі Epson Scan відкривається вікно Professional Mode (Професійний режим).
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| Виберіть Professional Mode (Професійний режим) зі списку Mode (Режим). Детальні вказівки див. у розділі Зміна режиму сканування.
| Натисніть стрілку, щоб відкрити список Document Type (Тип документа), і виберіть Reflective (Непрозорий) (для сканування документів або фотографій) або Film (Плівка) (для сканування плівки або слайдів).
| Якщо для параметра Document Type (Тип документа) вибрано значення Reflective (Непрозорий) (для сканування документів або фотографій), натисніть стрілку, щоб відкрити список Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції), і виберіть Photo (Фото) або Document (Документ).
Якщо для параметра Document Type (Тип документа) вибрано значення Film (Плівка) (для сканування плівки або слайдів), натисніть стрілку, щоб відкрити список Film Type (Тип плівки), і виберіть Positive Film (Позитив), Color Negative Film (Кольоровий негатив) або B&W Negative Film (Чорно-білий негатив).
| Натисніть стрілку, щоб відкрити список Image Type (Тип зображення), і виберіть точний тип зображення, яке сканується.
Параметр Image Type (Тип зображення) | Тип сканованого зображення
48-bit Color (Глибина кольору 48 бітів) | Кольорові фото, які можна змінювати в редакторі зображень, призначеному для обробки кольорів глибиною 48 бітів
24-bit Color (Глибина кольору 24 біти) | Кольорові фото
Color Smoothing (Згладжування кольору) | Кольорові графічні об'єкти, зокрема діаграми або графіки
16-bit Grayscale (Сірий 16 бітів) | Чорно-білі фотографії з багатьма відтінками сірого
8-bit Grayscale (Сірий 8 бітів) | Чорно-білі фотографії лише з кількома відтінками сірого
Black & White (Чорно-білий) | Документи з чорним текстом і (або) штрихові малюнки
Примітка.
Обравши 8-bit Grayscale (Сірий 8 бітів) або Black & White (Чорно-білий), ви також можете обирати наступні опції Image Option (Настройка зображення).
Параметр Image Option (Настройка зображення) | Description (Опис)
None (Немає) | Настройка за допомогою параметра Image Option (Настройка зображення) не застосовується.
Dropout: Red (Вилучення: Червоний) | Червоний колір не сканується.
Dropout: Green (Вилучення: Зелений) | Зелений колір не сканується.
Dropout: Blue (Вилучення: Блакитний) | Блакитний колір не сканується.
Color Enhance: Red (Поліпшення кольору: червоний) | На відсканованому зображенні поліпшується червоний колір.
Color Enhance: Green (Поліпшення кольору: зелений) | На відсканованому зображенні поліпшується зелений колір.
Color Enhance: Blue (Поліпшення кольору: блакитний) | На відсканованому зображенні поліпшується блакитний колір.
| Натисніть стрілку, щоб відкрити список Resolution (Роздільна здатність), і виберіть відповідну роздільну здатність оригіналу. Детальні вказівки див. у розділі Вибір значення параметра сканування Resolution (Роздільна здатність).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення. Відкриється вікно Preview (Перегляд) із зображенням документа, що сканується. Вказівки щодо налаштувань у вікні Preview (Перегляд) див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| За необхідності натисніть стрілку, щоб відкрити список Target Size (Розмір призначення), і виберіть потрібний розмір відсканованого зображення. Зображення можна сканувати без зміни розміру або збільшувати чи зменшувати його розмір за допомогою параметра Target Size (Розмір призначення). Детальні вказівки див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Виправте якість зображення, якщо це потрібно. Детальні вказівки див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| Натисніть кнопку Scan (Сканування).
Перебіг подій після сканування залежить від способу його запуску. Детальні вказівки див. у розділі Завершення сканування. |