| Головна сторінка > Сканування особливих проектів # Видалення слідів пилу за допомогою функції "Dust Removal" (Видалення дефектів) Використання функції Dust Removal (Видалення дефектів) у режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) Використання функції Dust Removal (Видалення дефектів) у режимі Home Mode (Простий режим) Використання функції Dust Removal (Видалення дефектів) у режимі Professional Mode (Професійний режим) Використання функції Dust Removal (Видалення дефектів) у програмі Epson Scan дозволить під час сканування "очистити" зображення від плям. Перед скануванням очистіть оригінали зображень від помітного пилу та бруду.
Оригінальне зображення | Після застосування функції Dust Removal (Видалення дефектів)
Примітка.
Перед скануванням очистіть оригінали зображень від помітного пилу та бруду. Не використовуйте функцію Dust Removal (Видалення дефектів) для сканування зображень, що не мають пилу або подряпин, бо відскановане зображення може виявитися спотвореним або розмазаним. Коли скануються плівки або слайди, функцію Dust Removal (Видалення дефектів) можна використовувати лише в режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) або Professional Mode (Професійний режим) (у режимі Home Mode (Простий режим) ця функція недоступна). Для усунення слідів пилу з кольорових плівок і слайдів у режимі Home Mode (Простий режим) слід використовувати функцію DIGITAL ICE Technology, як описано у розділі Видалення слідів пилу і подряпин за допомогою технології DIGITAL ICE Technology. Якщо після застосування функції Dust Removal (Видалення дефектів) на плівках або слайдах залишилися плями, спробуйте відсканувати їх знову із застосуванням функції DIGITAL ICE Technology, як описано у розділі Видалення слідів пилу і подряпин за допомогою технології DIGITAL ICE Technology. Коли встановлено прапорець DIGITAL ICE Technology, ця функція недоступна.
Вказівки щодо видалення дефектів з оригінальних зображень див. у цих розділах. Full Auto Mode (Автоматичний режим): Використання функції Dust Removal (Видалення дефектів) у режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) Office Mode (Офісний режим): У режимі Office Mode (Офісний режим) ця функція недоступна. Змініть режим сканування на Full Auto Mode (Автоматичний режим) або Professional Mode (Професійний режим). Детальні вказівки див. у розділі Зміна режиму сканування. Home Mode (Простий режим):Використання функції Dust Removal (Видалення дефектів) у режимі Home Mode (Простий режим) Professional Mode (Професійний режим): Використання функції Dust Removal (Видалення дефектів) у режимі Professional Mode (Професійний режим) ## Використання функції Dust Removal (Видалення дефектів) у режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим)
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів Примітка щодо плівок і слайдів.
﻿У режимі Full Auto Mode (Автоматичний режим) можна виконувати сканування лише кольорових плівок розміром 35 мм або позитивних слайдів. Для сканування інших типів плівок використовуйте режими Home Mode (Простий режим) абоProfessional Mode (Професійний режим). Вказівки щодо зміни режимів сканування див. у розділі Зміна режиму сканування.
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Full Auto Mode (Автоматичний режим) натисніть кнопку Customize (Налаштувати). Відкриється вікно Customize (Налаштувати).
| Встановіть прапорець Dust Removal (Видалення дефектів).
| Якщо потрібно визначити параметри збереження файлу, натисніть кнопку File Save Settings (Настройки збереження файла). Детальні вказівки див. у розділі Вибір значення File Save Settings (Настройки збереження файла).
Примітка.
У разі запуску програми Epson Scan із TWAIN-сумісної програми, наприклад Adobe Photoshop Elements, кнопка File Save Settings (Настройки збереження файла) не відображається.
| Після виконання всіх необхідних налаштувань натисніть кнопку OK, щоб повернутися до вікна Full Auto Mode (Автоматичний режим).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування).
Подальший перебіг подій залежить від способу запуску програми Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Завершення сканування. Угору ## Використання функції Dust Removal (Видалення дефектів) у режимі Home Mode (Простий режим)
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Детальні вказівки див. у розділі Розміщення документів та фотографій.
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Home Mode (Простий режим) виберіть значення параметрів Document Type (Тип документа), Image Type (Тип зображення) та Destination (Призначення). Докладнішу інформацію див. у розділі Сканування у Home Mode (Простий режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладні відомості див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Встановіть прапорець Dust Removal (Видалення дефектів).
Примітка.
Результати застосування функції Dust Removal (Видалення дефектів) не відображаються у вікні Preview (Перегляд). Якщо одночасно скануються декілька зображень і до всіх цих зображень або областей сканування потрібно застосувати функцію Dust Removal (Видалення дефектів), натисніть у вікні Preview (Перегляд) кнопку All (Усі), перш ніж встановити цей прапорець.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Докладні відомості див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| У разі потреби виберіть остаточний розмір відсканованого зображення. Докладні відомості див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування).
Подальший перебіг подій залежить від способу запуску програми Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Завершення сканування. Угору ## Використання функції Dust Removal (Видалення дефектів) у режимі Professional Mode (Професійний режим)
| Покладіть оригінал(и) на планшет. Вказівки див. у одному з наступних розділів.
Документи та фотографії: Розміщення документів та фотографій Плівки та слайди: Розміщення плівок і слайдів
| Запустіть програму Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Запуск програми Epson Scan.
| У вікні Professional Mode (Професійний режим) виберіть значення параметрів Document Type (Тип документа), Document Source (Джерело документа), Auto Exposure Type (Тип автоекспозиції) (для сканування документів або фотографій) або Film Type (Тип плівки) (для сканування плівок або слайдів), Image Type (Тип зображення) і Resolution (Роздільна здатність). Докладнішу інформацію див. у розділі Сканування у Professional Mode (Професійний режим).
| Натисніть кнопку Preview (Перегляд), щоб переглянути зображення, а потім виберіть область сканування. Докладні відомості див. у розділі Попередній перегляд зображення та вибір області сканування.
| Прокрутіть вміст вікна до області Adjustments (Налаштування) і встановіть прапорець Dust Removal (Видалення дефектів). Якщо потрібно збільшити або зменшити ступінь видалення дефектів, натисніть кнопку + (для Windows) або кнопку (для Mac OS X), які розташовані поруч із назвою функції, та виберіть значення у списку Level (Рівень).
Примітка.
Результати застосування функції Dust Removal (Видалення дефектів) не відображаються у вікні Preview (Перегляд). Якщо одночасно скануються декілька зображень і до всіх цих зображень або областей сканування потрібно застосувати функцію Dust Removal (Видалення дефектів), натисніть у вікні Preview (Перегляд) кнопку All (Усі), перш ніж встановити цей прапорець. Коли встановлено прапорець DIGITAL ICE Technology, ця функція недоступна.
| Виконайте інші необхідні налаштування зображення. Детальні вказівки див. у розділі Налаштування кольорів та інших параметрів зображення.
| У разі потреби виберіть остаточний розмір відсканованого зображення. Детальні вказівки див. у розділі Вибір Scan Size (Розміру сканування).
| Натисніть кнопку Scan (Сканування).
Подальший перебіг подій залежить від способу запуску програми Epson Scan. Детальні вказівки див. у розділі Завершення сканування. Угору |