| Головна сторінка > Обслуговування # Очищення сканера Щоб підтримувати сканер у хорошому робочому стані, періодично очищуйте його, дотримуючись наступної процедури. Застереження.
Не тисніть на скляну поверхню планшета. Будьте уважні, щоб не подряпати та не пошкодити скляну поверхню планшета. Не використовуйте для її очищення жорстку або абразивну щіточку. Пошкодження скляної поверхні може призвести до погіршення якості сканування. Не застосовуйте для очищення сканера спирт, розріджувач або розчинник. Ці хімікати можуть пошкодити деталі та корпус сканера. Уникайте потрапляння рідини на механізм або електронні компоненти сканера. Це може вивести з ладу механізм та електричні схеми. Не розбризкуйте всередині сканера змащувальні речовини. Не відкривайте корпус сканера.
| Вимкніть сканер, натиснувши на ньому кнопку живлення.
| Від'єднайте шнур адаптера змінного струму від сканера.
| Від'єднайте USB-кабель від сканера.
| Очистіть зовнішню сторону корпусу тканиною, змоченою у м'якому миючому засобі.
| У разі забруднення скляної поверхні планшета очистіть її м'якою чистою тканиною. Якщо скляна поверхня забруднена жиром або іншою речовиною, яку важко видалити, очистіть її м'якою тканиною, змоченою в невеликій кількості речовини для чищення скла. Витріть усі рештки рідини.
Застереження.
Не розбризкуйте рідину для очищення скла безпосередньо на скло сканера.
| Витягніть фон для документів та очистіть вікно слайд-модуля, як описано у пункті 4.
а. Вікно слайд-модуля Не допускайте накопичення пилу на поверхні планшета або вікна слайд-модуля. Це може призвести до утворення плям на відсканованих зображеннях. |